Modo de uso de EPSON Paper Feed Adjuster

# Detalle de ajuste de entrelazado

Configure los valores de Ajuste de entrelazado e imprima muestras.

| Si desea utilizar una imagen concreta como la muestra de impresión para elegir el papel más adecuado, seleccione Imagen definida por usuario y haga clic en el botón Examinar para buscar la imagen.

|  | Nota:

EPSON recomienda la selección de Imagen estándar en Impresiones de muestra.

El tamaño disponible para la Imagen definida por usuario está comprendido entre 3060 x 425 píxeles y el formato del archivo debe ser BMP de 24 bits.

> Si desea utilizar una imagen estándar, seleccione la opción correspondiente.

| Haga clic en el botón Impresiones de muestra.

| En el cuadro de diálogo Ajustar página, seleccione Activado o Desactivado para Auto cortador y luego seleccione Tamaño de papel en el cuadro de lista. Cuando el Auto cortador está configurado como Activado , la hoja impresa se corta automáticamente.

| Haga clic en Aceptar si está de acuerdo con los datos del cuadro de diálogo Muestra de impresión.

| Examine las muestras y determine qué imagen tiene menos bandas ("banding"). Se imprime un valor junto a cada imagen.

| Repita los pasos del 1 al 6 hasta eliminar las bandas.

| Si no está satisfecho con los resultados, seleccione Grupo 2 en el cuadro de lista Seleccionar grupo y repita los pasos del 1 al 5.

|  | Nota:

Según los ajustes de la impresora, es posible que la opción Grupo 2 no aparezca en la lista.

| Escriba el valor decidido en el cuadro de texto Valor de ajuste.

| Haga clic en Guardar.

| Haga clic en Cerrar.

[Arriba]

Anterior | Siguiente