EPSON Paper Feed Adjuster 사용 방법

# 용지 급지 조정 세부 사항

용지 급지 조정값을 설정하고 샘플 인쇄를 합니다.

급지 값을 0.01% 단위로 조정합니다. 급지 값이 너무 크면 희고 가는 가로 줄무늬가 나타날 수 있습니다. 또한 급지 값이 너무 작으면 검고 가는 가로 줄무늬가 나타날 수 있습니다.

줄무늬를 없애려면 슬라이더를 사용하여 검사 범위를 설정하거나 텍스트 상자에 값을 직접 입력하십시오. 흰 줄무늬를 제거하려면 슬라이더를 -25쪽으로 이동하고, 검은 줄무늬를 제거하려면 슬라이더를 +25쪽으로 이동하십시오.

| 참고:

각 단위 값은 0.01%입니다. 그러므로 기본 급지 값에서 최대 ±0.25%의 값을 지정할 수 있습니다.

| 슬라이더 또는 텍스트 상자로 최소 및 최대 값을 설정하여 범위를 결정합니다.

|  | 참고:

최소 및 최대 값 사이의 다섯 가지 값을 샘플 급지 값으로 결정합니다. 이 다섯 가지 값은 샘플 인쇄 버튼 위에 표시됩니다.

| 특정 이미지를 사용하여 샘플 인쇄를 하려면, 사용자 정의 이미지를 선택한 다음 찾아보기 버튼을 눌러 이미지를 찾습니다.

|  | 참고:

샘플 인쇄에서 표준 이미지를 선택할 것을 권장합니다.

사용자 정의 이미지에 허용되는 크기는 3060×425픽셀 이내의 크기에 24비트 BMP 파일 형식이어야 합니다.

> 표준 이미지를 사용하려면 해당 옵션을 선택하십시오.

| 샘플 인쇄 버튼을 누릅니다.

| 페이지 설정 대화 상자에서 자동 절단을 사용 또는 사용안함으로 선택한 다음 목록 상자에서 용지 크기를 선택하십시오. 사용함을 선택하면 인쇄된 시트가 자동으로 절단됩니다.

| 샘플 인쇄 대화 상자의 정보가 마음에 들면 확인 버튼을 누르십시오.

| 시험 출력된 내용을 살펴보고 줄무늬가 가장 적은 이미지를 결정하십시오. 각 이미지 옆에 값이 인쇄되어 있습니다.

| 줄무늬가 없어질 때까지 1단계에서 6단계까지 반복하십시오.

| 결정한 값을 조정값 텍스트 상자에 입력합니다.

| 저장를 누릅니다.

| 닫기를 누릅니다.

[맨위로]

이전화면 | 다음화면