Fehlerbehebung

# Warnmeldungen

Dieser Abschnitt enthält einige Warnmeldungen, die beim Arbeiten mit EPSON Paper Feed Adjuster angezeigt werden können, und die zugehörigen Lösungsvorschläge.

Meldung | Lösungen
Der benötigte Druckertreiber konnte nicht gefunden werden. Installieren Sie den Druckertreiber. | Installieren Sie den Druckertreiber für den EPSON Stylus Pro 4000 erneut. Informationen zur Installation finden Sie im EPSON Stylus Pro 4000 Setup-Handbuch.
EPSON Status Monitor 3 kann nicht gefunden werden. Installieren Sie EPSON Status Monitor 3. | Installieren Sie EPSON Status Monitor 3 erneut. Informationen zur Installation finden Sie im EPSON Stylus Pro 4000 Setup-Handbuch.
Kann mit dem ausgewählten Drucker nicht kommunizieren. | Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und dass die erforderlichen Kabel am angegebenen Drucker angeschlossen sind.
Dieses Utility ist in einer Netzwerkumgebung nicht verfügbar.
Der Drucker ist nicht bereit. | Vergewissern Sie sich, dass READY auf dem Drucker-Bedienfeld angezeigt wird. Wird eine andere Meldung auf dem Bedienfeld des Druckers angezeigt, siehe das Referenzhandbuch zum EPSON Stylus Pro 4000.
Starten Sie den Computer neu.
Es ist nicht genug Speicher vorhanden, um das Programm auszuführen. | Rüsten Sie den Computer mit mehr Speicher aus. Siehe Systemvoraussetzungen.
Die Anwendung kann nicht ausgeführt werden, weil die Firmware des Druckers zu alt ist. Aktualisieren Sie die Drucker-Firmware mit der neuesten Version. | Beenden Sie EPSON Paper Feed Adjuster und starten Sie EPSON Printer Service Utility 2, um die Firmware des Druckers zu aktualisieren.
Informationen über die Firmware erhalten Sie von Ihrem EPSON-Fachhändler oder vom EPSON-Kundendienst in Ihrer Region.
Die Einstellungen konnten nicht im Drucker gespeichert werden. | Vergewissern Sie sich, dass auf dem Drucker-Bedienfeld keine Fehlermeldung angezeigt wird, und speichern Sie den Wert dann erneut.
Die angegebene Datei konnte nicht gefunden werden. Geben Sie eine andere Datei vor oder wählen Sie Standardbild aus. | Vergewissern Sie sich, dass das benutzerdefiniertes Bild innerhalb von 3060 x 425 Pixel liegt und dem 24-Bit-BMP-Dateiformat entspricht.
Bei der Verarbeitung des Druckauftrags ist ein Fehler aufgetreten. | Vergewissern Sie sich, dass auf dem Drucker-Bedienfeld keine Fehlermeldung angezeigt wird, und wiederholen Sie dann den Druckvorgang. Wird diese Meldung erneut angezeigt, starten Sie den Computer neu.
Die Informationen konnten nicht erfasst werden. | Überprüfen Sie Folgendes: Der Drucker ist eingeschaltet. Die Verbindung zwischen dem Computer und dem Drucker ist einwandfrei angeschlossen. Bedienfeld des Druckers
EPSON Paper Feed Adjuster ist in einer Netzwerkumgebung nicht verfügbar.

[Oben]

Weiter