如何使用EPSON Paper Feed Adjuster

# 交叉列印調整詳細資料

設定交叉列印調整並準備列印範本。

| 要將指定的影像設為〝列印範本〞，請選擇最適合的紙張種類。 請點選〝使用者自選影像〞旁的檢查盒，再按下『瀏覽』鍵，尋找影像。

|  | 附註:

EPSON建議您將〝標準影像〞設為〝列印範本〞。

〝使用者自選影像〞的大小為3060 x 425pixels 和24 bit BMP檔案格式。

> 要使用標準影像，請點選〝標準影像〞旁的檢查盒。

| 按下『列印範本』鍵。

| 在〝頁面設定〞視窗中，將〝自動裁切〞設為〝開啟〞或〝關閉〞，在清單中選擇適合的紙張大小。 當您將〝自動裁切〞設為〝開啟〞時，會自動裁切紙張。

| 如果您接受〝列印範本〞視窗中的資訊，請按下『確定』鍵。

| 檢視列印範本，並決定那一個影像範本有最少的條紋。 設定值會列印在影像的旁邊。

| 請重覆步驟1至6，直到條紋被消除。

| 如果您不滿意調整的結果，請按下〝選擇群組〞的下拉式選單，選擇〝群組2〞，並重覆步驟1至5。

|  | 附註:

依您所使用的印表機機型而定，選單中可能不會顯示〝群組2〞。

| 在〝調整設定值〞文字盒中，輸下您決定的設定值。

| 按下『儲存』鍵。

| 按下『關閉』鍵。

[最上面]

上一頁 | 下一頁