如何使用EPSON Paper Feed Adjuster

# 列印目前的調整設定值

列印目前的〝進紙調整設定值〞和〝交叉列印調整設定值〞。

按下『列印』鍵，列印目前的調整設定值。

> a: 套用列印設定值的調整項目

> b: 以星號標示出更改的設定值

> c: 套用列印設定值的紙張種類

圖表上會顯示每個紙張種類的調整設定值。
如果設定值有被更改，則在設定值的旁邊會以星號 (*) 標示。
字母A、B、C和D代表調整項目和列印設定值，請參考下列的說明：

##### A: 交叉列印調整適用於超高品質影像和超高品質-1440 dpi列印品質

當列印品質為〝超高品質影像〞或〝超高品質-1440 dpi〞時，顯示〝交叉列印調整〞值。

##### B: 交叉列印調整適用於一般-360 dpi和高品質-720 dpi列印品質

當列印品質為〝一般-360 dpi〞或〝高品質-720 dpi〞時，顯示〝交叉列印調整〞值。

##### C:進紙調整適用於滾筒紙和手動進紙

當〝紙張來源〞為滾筒紙或手動進紙時，顯示〝進紙調整〞值。

##### D: 進紙調整適用於標準進紙槽

當〝紙張來源〞為標準進紙槽時，顯示〝進紙調整〞值。

在數字前的〝#〞符號，代表套用不同列印設定值的紙張種類。數字會依紙張種類、解析度和紙張來源等設定值而有所不同。

[最上面]

上一頁 | 下一頁