Utilisation de EPSON Paper Feed Adjuster

# Détails des réglages de l'alimentation papier

Définissez les valeurs Réglage de l'alimentation papier et procédez à des impressions tests.

Permet de régler la valeur d'alimentation du papier par pas de 0,01 %. Si la valeur d'alimentation du papier est trop importante, il est possible que des microbandes horizontales blanches apparaissent. Si la valeur d'alimentation du papier est trop faible, il est possible que des microbandes horizontales sombres apparaissent.

Pour éliminer ces bandes, réglez la plage de test à l'aide du curseur coulissant ou saisissez une valeur dans la zone de texte. Pour éliminer les bandes blanches, déplacez le curseur vers -25. Pour éliminer les bandes sombres, déplacez le curseur vers +25.

| Remarque :

La valeur de chaque unité est équivalente à 0,01 %. Vous pouvez donc définir un décalage maximal de ± 0,25 % par rapport à la valeur par défaut d'alimentation du papier.

| Réglez les valeurs minimale et maximale déterminant la plage à l'aide des curseurs coulissants ou des zones de texte.

|  | Remarque :

Cinq valeurs seront déterminées entre les valeurs minimale et maximale pour l'alimentation du test. Ces cinq valeurs s'afficheront au-dessus du bouton Impressions tests.

| Si vous souhaitez procéder à l'impression test sur une image spécifique permettant de sélectionner le support le plus adapté, sélectionnez l'option Image définie par l'utilisateur et cliquez sur Parcourir pour localiser l'image recherchée.

|  | Remarque :

EPSON vous recommande de sélectionner l'option Image standard pour le paramètre Impressions tests.

Les dimensions autorisées dans le cadre de l'option Image définie par l'utilisateur sont comprises entre 3 060 x 425 pixels, le fichier doit être au format BMP 24 bits.

> Pour utiliser une image standard, sélectionnez l'option correspondante.

| Cliquez sur le bouton Impressions tests.

| Dans la boîte de dialogue Mise en page, sélectionnez l'option Oui ou Non pour le paramètre Découpe automatique et définissez ensuite le paramètre Format du papier dans la zone de liste. Si vous sélectionnez l'option Oui pour le paramètre Découpe automatique, la feuille imprimée est automatiquement découpée.

| Si les informations figurant dans la boîte de dialogue Impression test sont correctes, cliquez sur OK.

| Examinez les échantillons et recherchez l'image qui comporte le moins de bandes. Une valeur est imprimée à côté de chaque image.

| Répétez les étapes 1 à 6 jusqu'à la disparition complète des bandes.

| Saisissez la valeur déterminée dans la zone de texte Valeur de réglage.

| Cliquez sur Enregistrer.

| Cliquez sur Fermer.

[Haut]

Précédent | Suivant