Modo de uso de EPSON Paper Feed Adjuster

# Detalle del ajuste de alim. de papel

Configure los valores de Ajuste de alimentación de papel e imprima muestras.

Ajusta el valor de alimentación de papel a incrementos de 0,01%. Si el valor de avance del papel es demasiado alto, es posible que aparezcan pequeñas bandas blancas horizontales. Si el valor de alimentación del papel es demasiado bajo, quizás aparezcan pequeñas bandas oscuras horizontales.

Para eliminar las bandas, configure Intervalo de prueba con el control deslizante, o escriba un valor en el cuadro de texto. Para eliminar las bandas blancas, mueva el control deslizante hacia -25. Para eliminar las bandas oscuras, mueva el control deslizante hacia +25.

| Nota:

El valor de cada unidad es 0,01%. Por lo tanto, puede definir una diferencia máxima de ± 0,25% con respecto del valor predeterminado de alimentación de papel.

| Configure los valores mínimo y máximo del intervalo con los controles deslizantes o los cuadros de texto.

|  | Nota:

Entre los valores mínimo y máximo, se determinan 5 valores para la alimentación del papel de muestra. Dichos 5 valores aparecen encima del botón Muestras de impresión.

| Si desea utilizar una imagen concreta como la muestra de impresión para elegir el papel más adecuado, seleccione Imagen definida por usuario y haga clic en el botón Examinar para buscar la imagen.

|  | Nota:

EPSON recomienda la selección de Imagen estándar en Impresiones de muestra.

El tamaño disponible para la Imagen definida por usuario está comprendido entre 3060 x 425 píxeles y el formato del archivo debe ser BMP de 24 bits.

> Si desea utilizar una imagen estándar, seleccione la opción correspondiente.

| Haga clic en el botón Impresiones de muestra.

| En el cuadro de diálogo Ajustar página, seleccione Activado o Desactivado para Auto cortador y luego seleccione Tamaño de papel en el cuadro de lista. Cuando el Auto cortador está configurado como Activado, la hoja impresa se corta automáticamente.

| Haga clic en Aceptar si está de acuerdo con los datos del cuadro de diálogo Muestra de impresión.

| Examine las muestras y determine qué imagen tiene menos bandas ("banding"). Se imprime un valor junto a cada imagen.

| Repita los pasos del 1 al 6 hasta eliminar las bandas.

| Escriba el valor decidido en el cuadro de texto Valor de ajuste.

| Haga clic en Guardar.

| Haga clic en Cerrar.

[Arriba]

Anterior | Siguiente