Como Utilizar o EPSON Paper Feed Adjuster

# Ajustes MicroWeave

Permite definir os valores do ajuste MicroWeave e imprimir amostras de impressão.

| Para utilizar uma determinada imagem como amostra de impressão de forma a seleccionar o papel mais adequado, seleccione Imagem Definida pelo Utilizador e, em seguida, faça clique na tecla Procurar para localizar a imagem.

|  | Nota:

A EPSON recomenda que seleccione a imagem padrão para imprimir as amostras.

O tamanho da imagem definida pelo utilizador tem de estar situado entre 3060 x 425 pixéis e o ficheiro tem de ser do formato BMP de 24 bits.

> Para utilizar uma imagem padrão, seleccione a opção correspondente.

| Faça clique na tecla Impr. Amostras.

| Na caixa de diálogo Configurar Página, seleccione Sim ou Não para a opção Corte Auto e, em seguida, seleccione o Formato de Papel na respectiva lista. Quando selecciona Sim para a opção Corte Auto, a folha impressa é cortada automaticamente.

| Faça clique em OK se concordar com as informações apresentadas na caixa de diálogo da amostra de impressão.

| Observe as amostras e determine qual a imagem que possui o menor número de faixas. É impresso um valor junto a cada imagem.

| Repita as operações descritas nos pontos 1 a 6 até eliminar o efeito de faixa.

| Se não estiver satisfeito com os resultados, seleccione Grupo 2 na caixa da lista Seleccionar Grupo e repita as operações descritas nos pontos 1 a 5.

|  | Nota:

A opção Grupo 2 poderá não aparecer na lista, consoante as definições da impressora.

| Insira o valor que determinou na caixa de texto Valor do Ajuste.

| Faça clique em Guardar.

| Faça clique em Fechar.

[Superior]

Anterior | Seguinte