EPSON Paper Feed Adjuster 사용 방법

# 현재 조정값 인쇄

현재 용지 급지 조정 및 마이크로위브 조정값을 인쇄합니다.

현재 조정 값을 인쇄하려면 인쇄 버튼을 누릅니다. 그러면 아래의 시트가 인쇄됩니다.

> a: 인쇄 설정과 조정 항목

> b: 변경된 값에 표시

> c: 여러 인쇄 설정과 용지 종류

인쇄되는 시트는 위 그림과 같습니다. 이 그림은 각 용지 종류에 대한 현재 조정 값을 나타냅니다. 값이 변경된 경우에는 해당 값 옆에 별표(*)가 표시됩니다. 열 제목의 문자 A, B, C 및 D는 아래와 같은 방법으로 조정 항목과 인쇄 설정을 가리킵니다.

##### A: 고급 사진과 최고품질 - 1440 dpi를 위한 마이크로위브 조정값

출력 품질로 고급 사진 또는 최고품질 - 1440 dpi를 선택하고 인쇄할 때의 마이크로위브 조정값을 나타냅니다.

##### B: 품질/표준 - 360 dpi와 품질/고품질 - 720 dpi를 위한 마이크로위브 조정값

출력 품질로 품질/표준 - 360 dpi 또는 품질/고품질 - 720 dpi를 선택하고 인쇄할 때의 마이크로위브 조정값을 나타냅니다.

##### C: 롤 용지와 수동 급지 사용시 용지 급지 조정값

급지 방법으로 롤 용지 또는 수동 급지를 선택하고 인쇄할 때의 용지 급지 조정값을 나타냅니다.

##### D: 용지 트레이 사용시 용지 급지 조정값

급지 방법으로 용지 트레이를 선택하고 인쇄할 때의 용지 급지 조정값을 나타냅니다.

행 제목에 샾 기호(#)와 함께 표시된 숫자는 여러 인쇄 설정과 결합된 용지 종류입니다. 이 숫자는 용지 종류, 해상도 설정, 급지 방법 등에 따라 달라지며, 조정 대화 상자의 매체 형식 목록 상자에서 옵션 옆에 표시되는 숫자와 일치합니다.

[맨위로]

이전화면 | 다음화면