Modalità d'uso di EPSON Paper Feed Adjuster

# Regolazioni

La finestra di dialogo Regolazioni include quanto segue:

- Regolazione alimentazione carta
  Consente di impostare i valori di regolazione dell'alimentazione della carta e di effettuare delle stampe di esempio.

- Regolazione MicroWeave
  Consente di impostare i valori di regolazione MicroWeave e di effettuare delle stampe di esempio.

Le impostazioni di Regolazione alimentazione carta e Regolazione MicroWeave consentono di individuare i valori di regolazione ottimali corrispondenti alle impostazioni di Origine carta e Qualità di stampa selezionate per il supporto originale EPSON in uso. È possibile effettuare delle stampe di esempio e quindi salvare i valori ottimali.

| Selezionare Tipo supporto, Origine carta e Qualità stampa nelle caselle di riepilogo.

|  | Nota:

Le opzioni nelle caselle di riepilogo variano a seconda delle impostazioni della stampante in uso.

| Fare clic sul pulsante Dettagli per Regolazione alimentazione carta o Regolazione MicroWeave, a seconda delle regolazioni da effettuare. Viene visualizzata la finestra di dialogo Dettagli regolazione avanzamento carta o Dettagli regolazione MicroWeave. Per ulteriori informazioni, vedere Dettagli regolazione avanzamento carta o Dettagli regolazione MicroWeave.

| Nota:

Se viene visualizzato un messaggio di avviso, vedere Messaggi di avviso o seguire le istruzioni sullo schermo.

[Inizio]

Successivo