Modo de uso de EPSON Paper Feed Adjuster

# Imprimir valores ajte actuales

Imprime los valores actuales de Ajuste alimentación de papel y de Ajuste de entrelazado

Si desea imprimir los valores de ajuste en vigor, haga clic en Imprimir. Se imprimirá la siguiente hoja.

> a: Opciones de ajuste con algunos valores de impresión.

> b: Indicación del valor cambiado.

> c: Tipos de soporte con diversos ajustes de impresión.

En el diagrama anterior se muestra la hoja impresa. El diagrama ofrece los valores de ajuste en vigor para cada tipo de soporte. Si se ha cambiado un valor, a su lado aparece un asterisco (*). Las letras A, B, C y D de los encabezado de las columnas indican las siguientes opciones y ajustes de impresión:

##### A: Ajuste de entrelazado ("MicroWeave") para la Calidad de impresión Foto avanzada y Súper fina-1440 ppp

Muestra los valores de ajuste de entrelazado cuando se imprime con la calidad Foto avanzada o Súper fina-1440 ppp.

##### B: Ajuste de entrelazado ("MicroWeave") para la calidad impresión Normal-360 ppp y Fina-720 ppp.

Muestra los valores del ajuste de entrelazado cuando se imprime con la calidad Normal-360 ppp o Fina-720 ppp.

##### C: Ajuste de alimentación de papel para Rollo papel y Alimentación manual.

Muestra los valores de Ajuste de alimentación de papel cuando se imprime con el origen de papel Rollo de papel o Alimentación manual.

##### D: Ajuste de alimentación de papel para Bandeja de papel.

Muestra los valores de Ajuste de alimentación de papel cuando se imprime con el origen de papel Bandeja de papel.

Los números con el símbolo de almohadilla (#) en el encabezado de la file son tipos de soportes combinados con diversos ajustes de impresión. El número varía según el tipo de soporte, el ajuste de resolución, el origen del papel, etc. Este número corresponde a la cifra mostrada junto a las opciones del cuadro de lista Tipo papel del cuadro de diálogo Ajustes.

[Arriba]

Anterior | Siguiente