Dépannage

# Messages d'alerte

Cette section détaille certains des messages d'alerte qui peuvent apparaître lors de l'utilisation de EPSON Paper Feed Adjuster et les solutions permettant de résoudre les problèmes indiqués.

Messages | Solutions
Impossible de localiser le pilote d'impression nécessaire. Installez le pilote d'impression. | Réinstallez le pilote d'impression EPSON Stylus Pro 4000. Pour connaître les procédures d'installation, reportez-vous au Guide d'installation de EPSON Stylus Pro 4000.
Impossible de localiser EPSON Status Monitor 3. Installez EPSON Status Monitor 3. | Réinstallez EPSON Status Monitor 3. Pour connaître les procédures d'installation, reportez-vous au Guide d'installation de EPSON Stylus Pro 4000.
Impossible de communiquer avec l'imprimante sélectionnée. | Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que les câbles adaptés sont connectés à l'imprimante indiquée.
Cet utilitaire ne peut pas être utilisé dans un environnement réseau.
L'imprimante n'est pas prête. | Assurez-vous que le panneau de contrôle de l'imprimante indique PRÊTE. Si un autre message s'affiche sur le panneau de contrôle de l'imprimante, reportez-vous au Guide de référence de EPSON Stylus Pro 4000.
Redémarrez l'ordinateur.
La mémoire disponible ne permet pas d'exécuter le programme. | Ajoutez de la mémoire à l'ordinateur. Reportez-vous à la section Configuration système requise.
L'application ne peut être utilisée, le micrologiciel de l'imprimante est trop ancien. Veuillez mettre le micrologiciel de l'imprimante à jour. | Quittez EPSON Paper Feed Adjuster et démarrez EPSON Printer Service Utility 2 pour mettre le micrologiciel de l'imprimante à jour.
Pour plus d'informations sur le micrologiciel, contactez votre revendeur EPSON ou le service d'assistance EPSON de votre région.
Les paramètres n'ont pu être enregistrés dans l'imprimante. | Assurez-vous qu'aucun message d'erreur ne s'affiche sur le panneau de contrôle de l'imprimante et enregistrez de nouveau la valeur.
Impossible de localiser le fichier indiqué. Sélectionnez un autre fichier ou une image standard. | Assurez-vous que la taille de l'image utilisée dans le cadre de l'option Image définie par l'utilisateur est comprise entre 3 060 x 425 pixels et que le format du fichier est BMP 24 bits.
Une erreur s'est produite lors du traitement du travail d'impression. | Assurez-vous qu'aucun message d'erreur ne s'affiche sur le panneau de contrôle de l'imprimante et essayez de nouveau d'imprimer. Si ce message s'affiche de nouveau à l'écran, redémarrez l'ordinateur.
Impossible d'obtenir les informations. | Vérifiez les éléments suivants : L'imprimante est sous tension. Le connecteur situé entre l'ordinateur et l'imprimante est fermement inséré. Panneau de contrôle de l'imprimante
L'application EPSON Paper Feed Adjuster ne peut pas être utilisée dans un environnement réseau.

[Haut]

Suivant