Mit EPSON Paper Feed Adjuster arbeiten

# Aktuelle Einstellwerte drucken

Zum Drucken der aktuellen Werte für Papiertransport-Einstellung und MicroWeave-Einstellung.

Klicken Sie auf Drucken, um die aktuellen Einstellwerte zu drucken. Die folgende Seite wird gedruckt.

> a: Einstellparameter mit einigen Druckeinstellungen

> b: Kennzeichnung des geänderten Werts

> c: Medientypen mit verschiedenen Druckeinstellungen

Das gedruckte Blatt ist oben dargestellt. Darauf werden die aktuellen Einstellwerte für die einzelnen Medientypen angegeben. Wurde ein Wert geändert, erscheint ein Sternchen (*) neben dem Wert. Die Buchstaben A, B, C und D über den Spalten geben die Einstellparameter und Druckeinstellungen wie folgt an:

##### A: MicroWeave-Einstellung für Druckqualität Advanced Photo und Superfein 1440 dpi

Zeigt die MicroWeave-Einstellwerte beim Drucken mit der Druckqualität Advanced Photo oder Superfein 1440 dpi an.

##### B: MicroWeave-Einstellung für Druckqualität Normal 360 dpi und Fein 720 dpi

Zeigt die MicroWeave-Einstellwerte beim Drucken mit der Druckqualität Normal 360 dpi oder Fein 720 dpi an.

##### C: Papiertransport-Einstellung für Rollenpapier und Manuelle Zufuhr

Zeigt die Papiertransport-Einstellwerte beim Drucken mit Rollenpapier oder Manuelle Zufuhr als Papierquelle an.

##### D: Papiertransport-Einstellung für Papierfach

Zeigt die Papiertransport-Einstellwerte beim Drucken mit Papierfach als Papierquelle an.

Die Zahlen mit der vorangestellten Raute (#) vor den Reihen sind Medientypen kombiniert mit verschiedenen Druckeinstellungen. Die Zahlen unterscheiden sich je nach Medientyp, Auflösung, Papierquelle usw. Diese Zahlen entsprechen den Zahlen, die neben den Optionen im Listenfeld Medientyp im Dialogfeld Einstellungen angezeigt werden.

[Oben]

Vorheriges | Weiter