Utilisation de EPSON Paper Feed Adjuster

# Détails des réglages MicroWeave

Définissez les valeurs Réglage MicroWeave et procédez à des impressions tests.

| Si vous souhaitez procéder à l'impression test sur une image spécifique permettant de sélectionner le support le plus adapté, sélectionnez l'option Image définie par l'utilisateur et cliquez sur Parcourir pour localiser l'image recherchée.

|  | Remarque :

EPSON vous recommande de sélectionner l'option Image standard pour le paramètre Impressions tests.

Les dimensions autorisées dans le cadre de l'option Image définie par l'utilisateur sont comprises entre 3 060 x 425 pixels, le fichier doit être au format BMP 24 bits.

> Pour utiliser une image standard, sélectionnez l'option correspondante.

| Cliquez sur le bouton Impressions tests.

| Dans la boîte de dialogue Mise en page, sélectionnez l'option Oui ou Non pour le paramètre Découpe automatique et définissez ensuite le paramètre Format du papier dans la zone de liste. Si vous sélectionnez l'option Ouipour le paramètre Découpe automatique, la feuille imprimée est automatiquement découpée.

| Si les informations figurant dans la boîte de dialogue Impression test sont correctes, cliquez sur OK.

| Examinez les échantillons et recherchez l'image qui comporte le moins de bandes. Une valeur est imprimée à côté de chaque image.

| Répétez les étapes 1 à 6 jusqu'à la disparition complète des bandes.

| Si vous n'êtes pas satisfait des résultats, sélectionnez l'option Groupe 2 dans la zone de liste Sélect. Groupe et répétez les étapes 1 à 5.

|  | Remarque :

Selon les paramètres de l'imprimante, il est possible que l'option Groupe 2 n'apparaisse pas dans la zone de liste.

| Saisissez la valeur déterminée dans la zone de texte Valeur de réglage.

| Cliquez sur Enregistrer.

| Cliquez sur Fermer.

[Haut]

Précédent | Suivant