如何使用EPSON送纸调整

# MicroWeave调整描述

设置MicroWeave调整值和制作样张打印。

| 要使用一个特定的图像作为样例打印来选择较合适的介质，请选择用户自定义图像，然后单击浏览按钮来查找该图像。

|  | 注意:

EPSON对于样张打印建议您选择标准图像。

用户自定义图像的可用尺寸是在3060 x 425像素之内并且是24位BMP文件格式。

> 对于使用标准的图像，请选择相应的选项。

| 单击样张打印按钮。

| 在打印纸设置对话框中，选择自动卷纸切纸开或关。然后在列表对话框中选择打印纸尺寸。当您选择自动卷纸切纸开时，打印的纸张将被自动切开。

| 如果您同意在样张打印对话框中的信息，请单击确定。

| 观察样例，并确定哪张图像条纹数量最少。每一图像下将会打印一个数值。

| 重复第一步到第六步，直到清除条纹为止。

| 如果您对结果不满意，请从选择组列表框中选择组2，并且重复第一步到第五步。

|  | 注意:

在打印机设置列表框中组2可能不显示。

| 在调整值文本框中输入您要输入的值。

| 单击保存。

| 单击关闭。

[回到顶部]

上一节 | 下一节