EPSON Paper Feed Adjuster 사용 방법

# 조정

조정 대화 상자에는 다음과 같은 옵션이 있습니다.

- 용지 급지 조정
  용지 급지 조정값을 설정하고 샘플 인쇄를 합니다.

- 마이크로위브 조정
  마이크로위브 조정값을 설정하고 샘플 인쇄를 합니다.

용지 급지 조정 및 마이크로위브 조정값 설정으로, 사용 중인 EPSON 정품 용지에 대해 선택한 급지 방법 및 출력 품질에 해당하는 최적의 조정 값을 찾을 수 있습니다. 샘플 인쇄를 한 다음 최적의 값을 저장할 수 있습니다.

| 목록 상자에서 매체 형식, 급지 장치 및 인쇄 품질을 설정합니다.

|  | 참고:

목록 상자의 옵션은 프린터의 설정에 따라 달라질 수 있습니다.

| 원하는 조정에 따라 용지 급지 조정 또는 마이크로위브 조정에 대한 자세히 버튼을 누릅니다. 용지 급지 조정 세부 사항 대화 상자 또는 마이크로위브 조정 세부 사항 대화 상자가 나타납니다. 자세한 내용은 용지 급지 조정 세부 사항 또는 마이크로위브 조정 세부 사항을 참조하십시오.

| 참고:

경고 메시지가 나타나면, 경고 메시지를 참조하거나 화면 상에 나타나는 지시를 따르십시오.

[맨위로]

다음화면