Modalità d'uso di EPSON Paper Feed Adjuster

# Dettagli regolazione MicroWeave

Consente di impostare i valori di regolazione MicroWeave e di effettuare delle stampe di esempio.

| Per utilizzare una determinata immagine come stampa di esempio per la scelta del supporto più appropriato, selezionare Immagine definita dall'utente, quindi fare clic sul pulsante Sfoglia per individuare l'immagine.

|  | Nota:

EPSON consiglia di selezionare Immagine standard per le stampe di esempio.

Le dimensioni consentite per l'immagine definita dall'utente sono fino a 3060 x 425 pixel e il formato di file deve essere BMP a 24 bit.

> Per utilizzare un'immagine standard, selezionare l'opzione corrispondente.

| Fare clic sul pulsante Stampe di esempio.

| Nella finestra di dialogo Formato pagina, selezionare Sì o No per Taglio automatico, quindi selezionare Formato carta nella casella di riepilogo. Quando si seleziona Sì per Taglio automatico, il foglio stampato viene tagliato automaticamente.

| Fare clic su OK per confermare le informazioni nella finestra di dialogo della stampa di esempio.

| Osservare gli esempi e individuare l'immagine con la minore quantità di effetto strisce. Vicino a ciascuna immagine è stampato un valore.

| Ripetere i passaggi da 1 a 6 fino a eliminare l'effetto strisce.

| Se non si è soddisfatti dei risultati, selezionare Gruppo 2 dall'elenco Selez. gruppo, quindi ripetere i passaggi da 1 a 5.

|  | Nota:

A seconda delle impostazioni della stampante, Gruppo 2 potrebbe non venire visualizzato nella casella di riepilogo.

| Immettere il valore determinato nella casella di testo Valore regolazione.

| Fare clic su Salva.

| Fare clic su Chiudi.

[Inizio]

Precedente | Successivo