如何使用EPSON Paper Feed Adjuster

# 進紙調整詳細資料

設定〝進紙調整〞設定值，並列印範本。

〝進紙調整〞設定值每次增量為0.01%。若〝進紙調整〞設定值太大，可能會產生白色的水平網紋。
若〝進紙調整〞設定值太小，可能會產生黑色的水平網紋。

要消除水平網紋，請使用調整桿，調整〝測試範圍〞設定值，或直接在文字框中輸入設定值。
要消除白色條紋，請將調整桿移至- 25，要消除黑色條紋，請將調整桿移至+ 25。

| 附註:

單位為0.01%。您可以指定的最大設定值為± 0.25%。

| 使用調整桿或文字盒，設定最小和最大的數值。

| 要將指定的影像設為〝列印範本〞，請選擇最適合的紙張種類。 勾選〝使用者自選影像〞旁的檢查盒，再按下『瀏覽』鍵，尋找影像。

|  | 附註:

EPSON建議您將〝標準影像〞設為〝列印範本〞。

〝使用者自選影像〞的大小為3060 x 425pixels 和24 bit BMP檔案格式。

> 要使用標準影像，請點選〝標準影像〞旁的檢查盒。

| 按下『列印範本』鍵。

| 在〝頁面設定〞視窗中，將〝自動裁切〞設為〝開啟〞或〝關閉〞，在清單中選擇適合的紙張大小。 當您將〝自動裁切〞設為〝開啟〞時，會自動裁切紙張。

| 如果您接受〝列印範本〞視窗中的資訊，請按下『確定』鍵。

| 檢視列印範本，並決定那一個影像範本有最少的條紋。 設定值會列印在影像的旁邊。

| 請重覆步驟1至6，直到條紋被消除。

| 在〝調整設定值〞文字盒中，輸下您決定的設定值。

| 按下『儲存』鍵。

| 按下『關閉』鍵。

[最上面]

上一頁 | 下一頁