故障排除

# 警告信息

这个部分指出了在使用EPSON送纸调整时出现的一些警告信息和解决方法。

信息 | 解决方法
无法找到所需的打印机驱动。请安装打印机驱动。 | 请重新安装EPSON Stylus Pro 4000打印机驱动。对于安装步骤，请查阅EPSON Stylus Pro 4000打印机安装指南。
无法找到EPSON Status Monitor 3。请安装EPSON Status Monitor 3。 | 请重新安装EPSON Status Monitor 3。对于安装步骤，请查阅EPSON Stylus Pro 4000打印机安装指南。
同所选的打印机不能正常通信。 | 请确认打印机电源开着并且电缆正确的连接到指定的打印机上。
此工具不能使用在网络环境中。
打印机没有准备好。 | 请确认打印机面板显示“READY”。如果在面板上显示其它信息，请查阅EPSON Stylus Pro 4000用户指南。
重新启动计算机。
没有足够的内存运行此程序。 | 请添加内存到计算机。查阅系统要求。
应用程序不能被使用，因为打印机的firmware版本太低。请更新打印机的firmware版本。 | 退出EPSON送纸调整，然后启动EPSON Printer Service Utility 2 更新打印机firmware。
有关firmware信息，请联系爱普生授权技术服务中心或您所在国家/地区的客户支持。
此设置不能保存到打印机。 | 确认在打印机面板上没有错误信息，然后重新保存设置值。
指定的文件不能被找到。指定其它文件或选择标准图像。 | 确认您使用的用户自定义图像尺寸在3060 x 425像素之内并且文件格式为24位。
在处理打印作业期间出现了一个错误。 | 确认在打印机面板上没有错误信息，然后试着重新打印。 如果屏幕上再次出现信息，请重新启动计算机。
获得的信息失败。 | 检查如下项目: 打印机电源是否打开。 计算机与打印机连接是否正常。 打印机面板是否正常。
EPSON 送纸调整不能使用在网络环境中。

[回到顶部]

下一节