Resolução de Problemas

# Mensagens de Aviso

Esta secção apresenta algumas mensagens de aviso que poderão aparecer quando utiliza o EPSON Paper Feed Adjuster, incluindo também as respectivas soluções.

Mensagens | Soluções
Não é possível localizar o controlador de impressão necessário. Instale o controlador de impressão. | Volte a instalar o controlador de impressão para a EPSON Stylus Pro 4000. Para mais informações sobre os procedimentos de instalação, consulte o Guia de Instalação da EPSON Stylus Pro 4000.
Não é possível localizar o EPSON Status Monitor 3. Instale o EPSON Status Monitor 3. | Volte a instalar o EPSON Status Monitor 3. Para mais informações sobre os procedimentos de instalação, consulte o Guia de Instalação da EPSON Stylus Pro 4000.
Não é possível comunicar com a impressora seleccionada. | Certifique-se de que a impressora está ligada e que ligou os cabos adequados à impressora especificada.
Este utilitário não pode ser usado em ambientes de rede.
A impressora não está pronta. | Certifique-se de que o painel de controlo da impressora apresenta a mensagem PRONTA. Se aparecer qualquer outra mensagem no painel de controlo da impressora, consulte o Guia do Utilizador da EPSON Stylus Pro 4000.
Reinicie o computador.
Não há memória suficiente para executar o programa. | Disponibilize mais memória para o computador. Consulte Requisitos de Sistema.
Não é possível utilizar a aplicação porque o firmware da impressora está desactualizado. Actualize o firmware da impressora para a última versão. | Saia do EPSON Paper Feed Adjuster e inicie o EPSON Printer Service Utility 2 para actualizar o firmware da impressora.
Para mais informações sobre o firmware, contacte um distribuidor EPSON ou o serviço de assistência a clientes EPSON da sua área.
Não foi possível guardar as definições na impressora. | Certifique-se de que não existe nenhuma mensagem de erro no painel de controlo da impressora e, em seguida, volte a tentar guardar o valor.
Não é possível localizar o ficheiro especificado. Especifique outro ficheiro ou seleccione Imagem Padrão. | Certifique-se de que está a utilizar uma Imagem Definida pelo Utilizador com um tamanho situado entre 3060 x 425 pixéis e que o ficheiro é do formato BMP de 24 bits.
Ocorreu um erro durante o processamento da tarefa de impressão. | Certifique-se de que não existe nenhuma mensagem de erro no painel de controlo da impressora e, em seguida, volte a tentar imprimir. Se esta mensagem voltar a aparecer no ecrã, reinicie o computador.
Não foi possível obter as informações. | Verifique o seguinte: A impressora está ligada. O conector existente entre o computador e a impressora está correctamente ligado. Painel de controlo da impressora
O EPSON Paper Feed Adjuster não pode ser utilizado em ambientes de rede.

[Superior]

Seguinte