Mit EPSON Paper Feed Adjuster arbeiten

# Einstellungen

Das Dialogfeld Einstellungen enthält Folgendes:

- Papiertransport-Einstellung
  Zum Einstellen von Werten für Papiertransport-Einstellung und zum Erstellen von Testausdrucken.

- MicroWeave-Einstellung
  Zum Einstellen von Werten für MicroWeave-Einstellung und zum Erstellen von Testausdrucken.

Mit den Optionen Papiertransport-Einstellung und MicroWeave-Einstellung können Sie die optimalen Einstellwerte ermitteln, die den Einstellungen für Papierquelle und Druckqualität entsprechen, die für Originalmedien von EPSON ausgewählt wurden. Sie können Testausdrucke erstellen und dann die optimalen Werte speichern.

| Wählen Sie Medientyp, Papierquelle und Druckqualität in den Listenfeldern aus.

|  | Hinweis:

Die Optionen in den Listenfeldern unterscheiden sich je nach den Druckereinstellungen.

| Klicken Sie entsprechend der Einstellung, die Sie vornehmen möchten, auf die Schaltfläche Details für Papiertransport-Einstellung oder MicroWeave-Einstellung. Das Dialogfeld Papiertransport-Einstellung oder MicroWeave-Einstellung wird eingeblendet. Weitere Informationen finden Sie unter Details zu Papiertransport-Einstellung bzw. Details zu MicroWeave-Einstellung.

| Hinweis:

Wenn eine Warnmeldung angezeigt wird, siehe Warnmeldungen oder führen Sie die angezeigten Anweisungen aus.

[Oben]

Weiter