EPSON Paper Feed Adjuster 사용 방법

# 마이크로위브 조정 세부 사항

마이크로위브 조정 값을 설정하고 샘플 인쇄를 합니다.

| 가장 적절한 용지를 설정하기 위한 시험 출력을 위하여 특정 이미지를 사용하려면, 사용자 정의 이미지를 선택한 다음 찾아보기 버튼을 눌러 이미지를 찾습니다.

|  | 참고:

샘플 인쇄에서 표준 이미지를 선택할 것을 권장합니다.

사용자 정의 이미지를 사용하는 경우에는 3060×425픽셀 이하이며, 24비트 BMP 파일 형식이어야 합니다.

> 표준 이미지를 사용하려면 해당 옵션을 선택하십시오.

| 샘플 인쇄 버튼을 누릅니다.

| 페이지 설정 대화 상자에서 자동 절단을 사용 또는 사용안함으로 선택한 다음 목록 상자에서 용지 크기를 선택하십시오. 사용을 선택하면 인쇄된 시트가 자동으로 절단됩니다.

| 샘플 인쇄 대화 상자의 정보가 마음에 들면 확인 버튼을 누르십시오.

| 시험 출력된 내용을 살펴보고 줄무늬가 가장 적은 이미지를 결정하십시오. 각 이미지 옆에 값이 인쇄되어 있습니다.

| 줄무늬가 없어질 때까지 1단계에서 6단계까지 반복하십시오.

| 결과가 마음에 들지 않으면 그룹 선택 목록 상자에서 그룹2를 선택하고 1단계에서 5단계까지 반복하십시오.

|  | 참고:

그룹2는 프린터 설정에 따라 목록 상자에 나타나지 않을 수 있습니다.

| 결정한 값을 저장 텍스트 상자에 입력합니다.

| 저장을 누릅니다.

| 닫기를 누릅니다.

[맨위로]

이전화면 | 다음화면