如何使用EPSON送纸调整

# 打印当前的调整值

打印当前的送纸调整值和MicroWeave调整值。

单击打印打印当前调整值。打印以下列表。

> a: 用于一些打印设置下的调整项目

> b: 在改变值上的标记

> c: 用于不同打印设置下的介质类型

打印列表显示在图表之上。对于每一个介质类型，图表显示当前的调整值。如果值发生了改变，星号"*" 将被显示在这个值旁边。在下列的项目里查阅在第一栏的字母A，B，C和D所代表的调整项目和打印设置:

##### A:高级照片和卓越-1440 dpi打印质量的MicroWeave调整

当您打印的打印质量是高级照片或卓越-1440 dpi时显示MicroWeave调整值。

##### B:普通-360 dpi和精细-720 dpi打印质量的MicroWeave调整

当您打印的打印质量是普通-360 dpi和精细-720 dpi时显示MicroWeave调整值。

##### C:卷纸和手动送纸的送纸调整

当您打印的打印纸来源是卷纸和手动送纸时显示送纸调整值。

##### D:送纸器的送纸调整

当您打印的打印纸来源是送纸器时显示送纸调整值。

在首行(#)显示的数字是打印设置所能提供的各种打印介质类型。这些数字取决于介质类型，对比度设置，打印纸来源等等。这个数值与调整对话框中的介质类型列表中的数值相一致。

[回到顶部]

上一节 | 下一节