如何使用EPSON送纸调整

# 送纸调整描述

设置送纸调整和制作样张打印。

以0.01%的增量控制打印纸进纸值。如果打印纸进纸值太大，可能会出现白色水平微细条纹。如果打印纸进纸值太小，可能会出现黑色水平微细条纹。

要清除条纹，通过使用滑块设定测试范围，或在文本框中键入该值。要清除白色条纹，请将滑块移动到-25。要清除深色条纹，请将滑块移动到+25。

| 注意:

该值的单位是0.01%。因此，您可以从默认打印纸进纸值中指定一个最大为± 0.25%差额。

| 通过使用滚动轴或文本对话框设置最大值和最小值到规定的范围。

|  | 注意:

在最小值和最大值之间，将会确定五个样例进纸值。这五个值将会显示在样张打印按钮。

| 要使用一个特定的图像作为样例打印来选择较合适的介质，请选择用户自定义图像，然后单击浏览按钮来查找该图像。

|  | 注意:

EPSON对于样张打印建议您选择标准图像。

用户自定义图像尺寸必须在3060 x 425像素之内并且文件格式必须为24位。

> 对于使用标准的图像，请选择相应的选项。

| 单击样张打印按钮。

| 在打印纸设置对话框中，选择自动卷纸切纸开或关。然后在列表对话框中选择打印纸尺寸。当您选择自动卷纸切纸开时，打印的纸张将被自动切开。

| 如果您同意在样张打印对话框中的信息，请单击确定。

| 观察样例，并确定哪张图像条纹数量最少。每一图像下将会打印一个数值。

| 重复第一步到第六步，直到清除条纹为止。

| 在调整值文本框中输入您要输入的值。

| 单击保存。

| 单击关闭。

[回到顶部]

上一节 | 下一节