| Sākumlapa > Printera apkope # Printera transportēšana Ja nepieciešams veikt printera transportēšanu, uzmanīgi to sagatavojiet un iepakojiet, kā tas norādīts zemāk. Izmantojiet oriģinālo kasti un iepakojuma materiālus vai līdzīgu kasti, kas cieši ietver printeri. Brīdinājums.
Uzglabājot vai pārvadājot printeri, nesašķiebiet to, nenovietojiet uz sāniem un neapgrieziet ar augšpusi uz leju, jo pretējā gadījumā no kasetnēm var izplūst tinte. Atstājiet tintes kasetnes printerī. Kasetņu izņemšana var dehidrēt drukas galviņu un radīt drukāšanas traucējumus.
| Pievienojiet printeri elektrotīklam un ieslēdziet to. Pagaidiet līdz tintes kasetnes turētājs atgriežas sākuma stāvoklī, tad aizveriet printera vāku.
| Izslēdziet printeri un atvienojiet to no elektrotīkla.
| Atvienojiet interfeisa kabeli.
| Izņemiet papīru no lokšņu padevēja.
| Atveriet printera vāku. Nostipriniet tintes kasetnes turētāju ar lenti, kā tas parādīts zemāk, tad aizveriet printera vāku.
| Aizveriet priekšējo vāku un papīra balstu.
| Printerim no abām pusēm piestipriniet aizsargājošos materiālus.
| Iepakojiet printeri un barošanas vadu oriģinālajā kastē.
Piezīme.
Transportēšanas laikā printeri turiet līdzeni. Pirms printera izmantošanas atsākšanas pārliecinieties, ka noņemti visi aizsargājošie materiāli un lente.