| Sākumlapa > Printera apkope # Drukas galviņas sprauslu pārbaude Nozzle Check (Sprauslu pārbaude) utilītprogrammas izmantošana Windows operētājsistēmā Nozzle Check (Sprauslu pārbaude) utilītprogrammas izmantošana Mac OS X operētājsistēmā Printera pogu izmantošana Ja atklājat, ka izdruka ir neparasti blāva vai arī tai trūkst punkti, iespējams varēsiet noteikt problēmu, pārbaudot drukas galviņas sprauslas. Jūs varat pārbaudīt drukas galviņas sprauslas no sava datora, izmantojot Nozzle Check (Sprauslu pārbaude) utilītprogrammu vai no printera, izmantojot pogas. Piezīme.
Pirms drukas galviņas sprauslu pārbaudes pārliecinieties, ka priekšējais paliktnis atrodas papīra pozīcijā (apakšējā pozīcijā).
## Nozzle Check (Sprauslu pārbaude) utilītprogrammas izmantošana Windows operētājsistēmā Sekojiet zemāk aprakstītajiem soļiem, lai izmantotu Nozzle Check (Sprauslu pārbaude) utilītprogrammu.
| Pārliecinieties, ka neviena lampiņa nenorāda uz kļūdu, CD/DVD paliktnis nav ievietots printerī un priekšējais paliktnis atrodas papīra pozīcijā.
| Pārliecinieties, ka lokšņu padevējā ir ievietots A4 izmēra papīrs.
| Veiciet labo peles klikšķi uz printera ikonas taskbar (uzdevumjosla), tad izvēlieties Nozzle Check (Sprauslu pārbaude).
Ja printera ikona neparādās, skatiet sekojošo nodaļu, lai to pievienotu. Piekļuve no taskbar (uzdevumjosla) īsinājumikonas
| Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.
Augšpuse ## Nozzle Check (Sprauslu pārbaude) utilītprogrammas izmantošana Mac OS X operētājsistēmā Sekojiet zemāk aprakstītajiem soļiem, lai izmantotu Nozzle Check (Sprauslu pārbaude) utilītprogrammu.
| Pārliecinieties, ka neviena lampiņa nenorāda uz kļūdu, CD/DVD paliktnis nav ievietots printerī un priekšējais paliktnis atrodas papīra pozīcijā.
| Pārliecinieties, ka lokšņu padevējā ir ievietots A4 izmēra papīrs.
| Atveriet EPSON Printer Utility3 dialoglodziņu.
Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X
| Uzklikšķiniet uz Nozzle Check (Sprauslu pārbaude) pogas Utility (Utilītprogramma) dialoglodziņā.
| Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.
Augšpuse ## Printera pogu izmantošana Sekojiet zemāk norādītajiem soļiem, lai pārbaudītu drukas galviņas sprauslas, izmantojot printera pogas.
| Pārliecinieties, ka neviena lampiņa nenorāda uz kļūdu, CD/DVD paliktnis nav ievietots printerī un priekšējais paliktnis atrodas papīra pozīcijā.
| Izslēdziet printeri.
| Pārliecinieties, ka lokšņu padevējā ir ievietots A4 izmēra papīrs.
| Turiet piespiestu papīra pogu un nospiediet barošanas pogu, lai ieslēgtu printeri.
| Kad printeris ieslēdzies, atlaidiet abas pogas. Printeris izdrukā sprauslu pārbaudes paraugu.
Zemāk redzami divi sprauslu pārbaudes paraugu piemēri. Salīdziniet izdrukātās pārbaudes lapas kvalitāti ar zemāk redzamo piemēru. Ja nav novērojamas drukas kvalitātes problēmas, teiksim, robi vai pārbaudes līnijās trūkstoši segmenti, drukas galviņa ir kārtībā. Ja izdrukātajās līnijās trūkst kāds segments, kā tas parādīts zemāk, tas var nozīmēt, ka aizsērējusi kāda tintes sprausla vai drukas galviņa ir nobīdījusies. Skatiet Drukas galviņas tīrīšana Skatiet Drukas galviņas līdzināšana Augšpuse |