| Sākumlapa > Printera apkope # Printera tīrīšana Printera ārpuses tīrīšana Printera iekšpuses tīrīšana ## Printera ārpuses tīrīšana Lai nodrošinātu optimālu printera darbību, vairākas reizes gadā to rūpīgi notīriet, ievērojot zemāk dotajās instrukcijas. Brīdinājums.
Printera tīrīšanai nedrīkst izmantot alkoholu vai šķīdinātāju. Šīs ķimikālijas var printeri sabojāt.
Piezīme.
Lai aizsargātu printeri pret putekļiem, pēc tā izmantošanas aizveriet papīra balstu un priekšējo vāku.
Augšpuse ## Printera iekšpuses tīrīšana Lai optimizētu jūsu drukāšanas rezultātu, iztīriet iekšējo rullīti, ievērojot zemāk aprakstīto procedūru. Uzmanību!
Nepieskarieties detaļām printera iekšpusē.
| Pārliecinieties, ka neviena lampiņa nenorāda uz kļūdu, CD/DVD paliktnis nav ievietots printerī un priekšējais paliktnis atrodas papīra pozīcijā.
| Ievietojiet vairākas A4 izmēra papīra lapas.
| Nospiediet papīra pogu, lai padotu un izvadītu papīru.
| Ja nepieciešams, atkārtojiet 3. soli.
Brīdinājums.
Neuzklājiet smērvielu uz metāla detaļām zem drukas galviņas. Elektroniskās sastāvdaļas nedrīkst nonākt saskarsmē ar ūdeni. Neapsmidziniet printera iekšpusi ar eļļu. Nepiemērotas eļļas var sabojāt mehānismu. Ja ir nepieciešama eļļošana, sazinieties ar printera izplatītāju vai kvalificētu servisa darbinieku.
Augšpuse |