| Sākumlapa > Kā drukāt # Plakātu drukāšana (tikai Windows operētājsistēmai) Printera iestatījumi Kā izgatavot plakātu no jūsu izdrukām Plakātu drukāšana ļauj jums drukāt plakātu izmēra attēlus, palielinot vienu lapu tā, lai tā pārklātu vairākas papīra loksnes. Piezīme.
Šī funkcija nav pieejama Mac OS X operētājsistēmai.
## Printera iestatījumi
| Atveriet printera iestatījumus.
Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Windows
| Uzklikšķiniet uz Main (Galvenie) cilnes, tad izvēlieties vienu no sekojošajiem Quality Option (Kvalitātes opcija) iestatījumiem:
Draft (Skice) melnrakstu skicēm ar samazinātu drukas kvalitāti Text (Teksts) dokumentiem, kuros ir tikai teksts Text & Image (Teksts un attēls) augstākas kvalitātes lapām ar tekstu un attēliem Photo (Fotoattēls) labai drukas kvalitātei un ātrumam Best Photo (Vislabākais foto) augstākās kvalitātes drukai
| Izvēlieties Sheet (Loksne) kā Source (Avots) iestatījumu.
| Izvēlieties atbilstošu Type (Veids) iestatījumu.
Pareizā papīra veida izvēle
| Izvēlieties atbilstošu Size (Izmērs) iestatījumu.
| Izvēlieties Portrait (Portrets) (statenisks attēls) vai Landscape (Ainavorientācija) (plakanisks attēls), lai mainītu izdrukas orientāciju.
| Uzklikšķiniet uz Page Layout (Lapas izkārtojums) cilnes un izvēlieties Multi-Page (Vairākas lapas), tad izvēlieties Poster Printing (Plakātu drukāšana). Uzklikšķiniet uz augšu vai uz leju pavērstās bultiņas, lai izvēlētos 2x1, 2x2, 3x3 vai 4x4.
| Izvēlieties Borders (Apmales) vai Borderless (Bez apmalēm) saskaņā ar sekojošajā tabulā redzamo informāciju.
Borders (Apmales) | Drukā paneļus ar piemalēm, kuras jāsagriež un kurām jāpārklājas.
Borderless (Bez apmalēm) | Ļauj izveidot plakātus bez piemaļu apgriešanas un paneļu pārklāšanās.
Ja vēlaties kontrolēt, cik liela attēla daļa būs ārpus papīra malām, uzklikšķiniet uz Page Layout (Lapas izkārtojums) cilnes, izvēlieties Auto Expand (Automātiska palielināšana) kā Enlargement Method (Palielināšanas metode), un tad pielāgojiet Expansion (Paplašināšana) skalu.
| Uzklikšķiniet uz Settings (Iestatījumi), lai pielāgotu formātu, kādā plakāts tiks drukāts. Atveras Poster Settings (Plakātu iestatījumi) logs.
| Veiciet šādus iestatījumus.
Print Cutting Guides (Izdrukāt griešanas norādījumus) | Drukā griešanas norādījumus.
Overlapping Alignment Marks (Nolīdzināšanas atzīmes dublējas) | Nedaudz dublē paneļus un drukā nolīdzināšanas atzīmes tā, lai paneļus var nolīdzināt vēl precīzāk.
Trim Lines (Griezuma līnijas) | Uz paneļiem uzdrukā robežlīnijas, pa kurām lapas ir jāsagriež.
Piezīme.
Ja 8. solī izvēlieties Borderless (Bez apmalēm), logā parādīsies ziņojums "The poster prints will be borderless." ("Plakātu izdrukas būs bez apmalēm.") un tabulā redzamie iestatījumi nebūs pieejami. Ja vēlaties izdrukāt tikai dažus no paneļiem, nedrukājot visu plakātu, uzklikšķiniet uz tiem paneļiem, kurus vēlaties drukāt.
| Uzklikšķiniet uz OK (Labi), lai aizvērtu Poster Settings (Plakātu iestatījumi) logu.
Pēc augstāk minēto soļu izpildes izdrukājiet vienu testa kopiju, lai pārbaudītu rezultātus pirms visa drukas darba veikšanas. Tālāk sekojiet instrukcijām. Kā izgatavot plakātu no jūsu izdrukām Augšpuse ## Kā izgatavot plakātu no jūsu izdrukām Šis ir piemērs, kā izgatavot plakātu, kad Poster Printing (Plakātu drukāšana) sadaļā izvēlēts2x2 un Overlapping Alignment Marks (Nolīdzināšanas atzīmes dublējas) sadaļā izvēlēts Print Cutting Guides (Izdrukāt griešanas norādījumus).
| Nogrieziet 1. loksnes piemali pa vertikālo līniju, kas iet cauri apakšējās un augšējās krusta atzīmes centram:
| Uzlieciet 1. loksnes malu virs 2. loksnes un novietojiet iepretīm krusta atzīmes, tad uz brīdi salīmējiet abu loksņu apakšpuses kopā:
| Sagrieziet salīmētās loksnes divās daļās pa vertikālo līniju, kas iet cauri nolīdzināšanas atzīmēm (šoreiz pa līniju, kas atrodas pa kreisi no krusta atzīmēm):
| Nolīdziniet papīra malas, izmantojot nolīdzināšanas atzīmes un salīmējiet tās no aizmugures kopā:
| Atkārtojiet instrukcijas no 1. līdz 4. solim, lai salīmētu kopā 3. un 4. loksni.
| Atkārtojiet instrukcijas no 1. līdz 4. solim, lai salīmētu kopā papīra augšējās un apakšējās malas:
| Nogrieziet atlikušās piemales.
Augšpuse |