| Sākumlapa > Problēmu risināšana # Printeris nedrukā Nedeg neviena lampiņa Lampiņas iedegās un tad izdziest Deg tikai barošanas lampiņa Tintes lampiņa mirgo vai deg pēc kasetnes nomainīšanas ## Nedeg neviena lampiņa Nospiediet barošanas pogu, lai pārliecinātos, ka printeris ir ieslēgts. Izslēdziet printeri un pārliecinieties, ka barošanas vads ir pievienots kārtīgi. Pārliecinieties, ka sienas kontaktligzda strādā un to nekontrolē sienas slēdzis vai taimeris. Augšpuse ## Lampiņas iedegās un tad izdziest Printera voltāža iespējams neatbilst kontaktligzdas spriegumam. Nekavējoties izslēdziet printeri un atvienojiet no sienas kontaktligzdas. Tad pārbaudiet uzlīmi printera aizmugurē. Brīdinājums.
Ja voltāža nesakrīt, NEPIEVIENOJIET PRINTERI PIE SIENAS KONTAKTLIGZDAS. Sazinieties ar izplatītāju.
Augšpuse ## Deg tikai barošanas lampiņa Izslēdziet printeri un datoru. Pārliecinieties, ka printera interfeisa kabelis ir kārtīgi pievienots. Ja izmantojat USB interfeisu, pārliecinieties, ka kabelis atbilst USB 1.1 vai 2.0 standartiem. Ja pievienojat printeri pie datora, izmantojot USB centrmezglu, pievienojiet printeri pirmās rindas centrmezglam no datora. Ja dators vēl joprojām neatpazīst printeri, pamēģiniet pievienot printeri pie datora, neizmantojot USB centrmezglu. Ja pievienojat printeri pie datora, izmantojot USB centrmezglu, pārliecinieties, ka dators atpazīst USB centrmezgla ierīci. Izslēdziet printeri un datoru, atvienojiet printera interfeisa kabeli, tad izdrukājiet darbības pārbaudes lapu. Skatiet Printera darbības pārbaude Ja pārbaudes lapa tiek izdrukāta pareizi, pārliecinieties, vai pareizi uzinstalēts printera draiveris un lietojumprogramma. Ja mēģināt izdrukāt lielu attēlu, iespējams datoram nav pietiekoši daudz atmiņas. Pamēģiniet samazināt attēla izšķirtspēju vai mēģiniet izdrukāt mazāka izmēra attēlu. Iespējams nepieciešams palielināt datora atmiņu. Windows operētājsistēmas lietotāji var izdzēst apstājušos drukas darbus, izmantojot Windows Spooler. Skatiet Drukāšanas atcelšana Atinstalējiet printera draiveri, tad no jauna to uzinstalējiet. Skatiet Printera programmatūras atinstalēšana Augšpuse ## Tintes lampiņa mirgo vai deg pēc kasetnes nomainīšanas
| Pārliecinieties, ka drukas galviņa atrodas tintes kasetnes nomaiņas pozīcijā.
Piezīme.
Ja drukas galviņa atrodas labajā stūrī, nospiediet tintes pogu, lai to pārvietotu uz tintes kasetnes nomaiņas pozīciju.
| Izņemiet un no jauna ievietojiet tintes kasetni, tad turpiniet tintes kasetnes uzstādīšanas procedūru.
| Kārtīgi aizveriet tintes kasetnes vāku.
Augšpuse |