| Sākumlapa > Printera apkope # Drukas galviņas tīrīšana Head Cleaning (Galviņas tīrīšana) utilītprogrammas izmantošana Windows operētājsistēmā Head Cleaning (Galviņas tīrīšana) utilītprogrammas izmantošana Mac OS X operētājsistēmā Printera pogu izmantošana Ja atklājat, ka izdruka ir neparasti blāva vai arī tai trūkst punkti, iespējams varēsiet atrisināt šīs problēmas, veicot drukas galviņas tīrīšanu, kas nodrošina, lai sprauslas pareizi padotu tinti. Jūs varat veikt drukas galviņas tīrīšanu no sava datora, izmantojot utilītprogrammu Head Cleaning (Galviņas tīrīšana) printera draiverī, vai no printera, izmantojot pogas. Piezīme.
Drukas galviņas tīrīšanas laikā tiek izmantota krāsa no visām kasetnēm, tādēļ tīriet drukas galviņu tikai tad, ja izdruku kvalitāte pasliktinās; teiksim, izdrukas ir izplūdušas, krāsa ir nepareiza vai kāda krāsa trūkst. Vispirms izmantojiet utilītprogrammu Nozzle Check (Sprauslu pārbaude), lai pārliecinātos, ka drukas galviņai tiešām nepieciešama tīrīšana. Tas ietaupīs tinti. Ja tintes līmenis ir zems, iespējams nevarēsiet veikt tintes galviņas tīrīšanu. Ja tinte ir beigusies, nevar veikt drukas galviņas tīrīšanu. No sākuma nomainiet attiecīgo tintes kasetni. Pirms drukas galviņas tīrīšanas pārliecinieties, ka priekšējais paliktnis atrodas papīra pozīcijā (apakšējā pozīcijā).
## Head Cleaning (Galviņas tīrīšana) utilītprogrammas izmantošana Windows operētājsistēmā Sekojiet zemāk norādītajiem soļiem, lai veiktu drukas galviņas tīrīšanu, izmantojot Head Cleaning (Galviņas tīrīšana) utilītprogrammu.
| Pārliecinieties, ka neviena lampiņa nenorāda uz kļūdu, CD/DVD paliktnis nav ievietots printerī un priekšējais paliktnis atrodas papīra pozīcijā.
| Veiciet labo peles klikšķi uz printera ikonas taskbar (uzdevumjosla), tad izvēlieties Head Cleaning (Galviņas tīrīšana).
Ja printera ikona neparādās, skatiet sekojošo nodaļu, lai to pievienotu. Piekļuve no taskbar (uzdevumjosla) īsinājumikonas
| Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.
Kamēr printeris veic tīrīšanas ciklu, barošanas lampiņa mirgo. Brīdinājums.
Nekad neizslēdziet printeri, ja barošanas lampiņa mirgo. To darot varat sabojāt printeri. Neievietojiet CD/DVD paliktni, kamēr galviņas tīrīšana nav pabeigta.
Piezīme.
Ja drukas kvalitāte nav uzlabojusies pēc tam, kad šī procedūra ir atkārtota aptuveni četras reizes, izslēdziet printeri un uzgaidiet vismaz sešas stundas. Tad atkārtojiet sprauslu pārbaudi un, ja nepieciešams, veiciet atkārtotu galviņas tīrīšanu. Ja drukas kvalitāte vēl joprojām nav uzlabojusies, sazinieties ar Epson klientu atbalsta daļu. Lai saglabātu drukas kvalitāti, mēs iesakām regulāri izdrukāt pāris lapas.
Augšpuse ## Head Cleaning (Galviņas tīrīšana) utilītprogrammas izmantošana Mac OS X operētājsistēmā Sekojiet zemāk norādītajiem soļiem, lai veiktu drukas galviņas tīrīšanu, izmantojot Head Cleaning (Galviņas tīrīšana) utilītprogrammu.
| Pārliecinieties, ka neviena lampiņa nenorāda uz kļūdu, CD/DVD paliktnis nav ievietots printerī un priekšējais paliktnis atrodas papīra pozīcijā.
| Atveriet EPSON Printer Utility3.
Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X
| Uzklikšķiniet uz Head Cleaning (Galviņas tīrīšana) pogas Utility (Utilītprogramma) dialoglodziņā.
| Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.
Kamēr printeris veic tīrīšanas ciklu, barošanas lampiņa mirgo. Brīdinājums.
Nekad neizslēdziet printeri, ja barošanas lampiņa mirgo. To darot varat sabojāt printeri. Neievietojiet CD/DVD paliktni, kamēr galviņas tīrīšana nav pabeigta.
Piezīme.
Ja drukas kvalitāte nav uzlabojusies pēc tam, kad šī procedūra ir atkārtota aptuveni četras reizes, izslēdziet printeri un uzgaidiet vismaz sešas stundas. Tad atkārtojiet sprauslu pārbaudi un, ja nepieciešams, veiciet atkārtotu galviņas tīrīšanu. Ja drukas kvalitāte vēl joprojām nav uzlabojusies, sazinieties ar Epson klientu atbalsta daļu. Lai saglabātu drukas kvalitāti, mēs iesakām regulāri izdrukāt pāris lapas.
Augšpuse ## Printera pogu izmantošana Sekojiet zemāk norādītajiem soļiem, lai veiktu drukas galviņas tīrīšanu, izmantojot printera pogas.
| Pārliecinieties, ka neviena lampiņa nenorāda uz kļūdu, CD/DVD paliktnis nav ievietots printerī un priekšējais paliktnis atrodas papīra pozīcijā.
| Nospiediet un trīs sekundes turiet piespiestu tintes pogu.
Printeris uzsākt drukas galviņas tīrīšanu un barošanas lampiņa sāk mirgot. Brīdinājums.
Nekad neizslēdziet printeri, ja barošanas lampiņa mirgo. To darot varat sabojāt printeri. Neievietojiet CD/DVD paliktni, kamēr galviņas tīrīšana nav pabeigta.
| Kad barošanas lampiņa beidz mirgot, uzdrukājiet sprauslu pārbaudes paraugu, lai pārliecinātos, ka galviņa ir tīra.
Drukas galviņas sprauslu pārbaude Piezīme.
Ja drukas kvalitāte nav uzlabojusies pēc tam, kad šī procedūra ir atkārtota aptuveni četras reizes, izslēdziet printeri un uzgaidiet vismaz sešas stundas. Tad atkārtojiet sprauslu pārbaudi un, ja nepieciešams, veiciet atkārtotu galviņas tīrīšanu. Ja drukas kvalitāte vēl joprojām nav uzlabojusies, sazinieties ar Epson klientu atbalsta daļu. Lai saglabātu drukas kvalitāti, mēs iesakām regulāri izdrukāt pāris lapas.
Augšpuse |