| Sākumlapa > Tintes kasetņu nomaiņa # Izlietotas tintes kasetnes nomaiņa Printera pogu izmantošana Izmantojot datoru Jūs varat nomainīt tintes kasetni, izmantojot printera pogas vai izmantojot savu datoru. Lai iegūtu informāciju, skatiet attiecīgo nodaļu zemāk. Piezīme.
Neatveriet tintes kasetnes iepakojumu, kamēr neesat gatavs ievietot kasetni printerī. Lai saglabātu tās uzticamību, kasetne atrodas vakuuma iepakojumā.
## Printera pogu izmantošana Šī tabula apraksta lampiņu statusu un veicamās darbības.
Gaismas | Darbība
| Iegādājieties nomaiņas tintes kasetni.
| Nomainiet izlietoto tintes kasetni.
mirgo, deg Lai nomainītu tintes kasetni, izmantojot tintes pogu, sekojiet zemāk norādītajiem soļiem. Brīdinājums.
Neizņemiet kasetni no printera, pirms neesat gatavs to nomainīt ar citu.
Piezīme.
Ilustrācijās redzama dzeltenās tintes kasetnes nomaiņa, bet uz visām kasetnēm attiecas vienādas instrukcijas.
| Pārliecinieties, ka printerī nav ievietots CD/DVD paliktnis un barošanas lampiņa deg, nevis mirgo.
| Atveriet printera vāku.
| Nospiediet tintes pogu. Drukas galviņa pārvietojās līdz tintes kasetnes pārbaudes pozīcijai un barošanas lampiņa sāk mirgot. Tintes kasetne, kas apzīmēta ar atzīmi ir tukša vai tintes līmenis ir zems.
Brīdinājums.
Nepārvietojiet drukas galviņu ar rokām, jo tas var sabojāt printeri. Lai to pārvietotu, vienmēr nospiediet tintes pogu. Uzmanieties, lai nepieskartos baltajam plakanajam kabelim printera iekšpusē.
Piezīme.
Ja tintes kasetnes līmenis ir zems, varat turpināt tās izmantošanu, līdz tā ir tukša. Lai pārbaudītu katras kasetnes statusu, skatiet vienu no sekojošam nodaļām: Skatiet EPSON Status Monitor 3 izmantošana (Windows operētājsistēmā) Skatiet EPSON StatusMonitor izmantošana (Mac OS X operētājsistēmā) Neturiet tintes pogu piespiestu ilgāk kā trīs sekundes, jo pretējā gadījumā printeris var uzsākt drukas galviņas tīrīšanu.
| Atkārtoti nospiediet tintes pogu.
Ja vairāk kā viena tintes kasetne ir tukša vai ar zemu tintes līmeni, drukas galviņa pārvietojās līdz atzīmei. Tas notiek katru reizi, kad nospiežat tintes pogu, līdz norādītas visas kasetnes, kas ir tukšas vai ar zemu tintes līmeni. Kad norādītas visas kasetnes, kas ir tukšas vai ar zemu tintes līmeni, drukas galviņa pārvietojās uz tintes kasetnes nomaiņas pozīciju, kad nospiežat tintes pogu.
| Izņemiet jauno tintes kasetni no iepakojuma.
Brīdinājums.
Uzmanieties, lai, izņemot tintes kasetni no iepakojuma, nesalauztu āķus, kas atrodas tintes kasetnes malā. Nepieskarieties zaļajai integrētajai shēmai kasetnes sānos. Tas var sabojāt tintes kasetni. Vienmēr ielieciet jauno tintes kasetni uzreiz pēc vecās kasetnes izņemšanas. Ja kasetni netiek ievietota nekavējoties, drukas galviņa var izžūt un vairs nevarēs drukāt.
| Noņemiet dzelteno lenti no tintes kasetnes apakšas.
Brīdinājums.
Dzeltenā lente ir jānoņem no kasetnes pirms tās ievietošanas. Pretējā gadījumā drukas kvalitāte var pasliktināties vai arī nevarēsiet drukāt. Ja ievietojāt tintes kasetni, nenoņemot dzelteno lenti, izņemiet kasetni no printera, noņemiet dzelteno lenti, un tad no jauna ievietojiet kasetni printerī. Nenoņemiet caurspīdīgo izolāciju no kasetnes apakšas, jo pretējā gadījumā kasetne var kļūt nelietojama. Nenoņemiet vai nenoplēsiet uzlīmi no kasetnes, jo pretējā gadījumā noplūdīs tinte.
| Atveriet kasetnes vāku.
| Saspiediet izciļņus tās tintes kasetnes aizmugurē, kuru vēlaties nomainīt. Paceliet kasetni taisni uz augšu un izņemiet no printera. Atbrīvojieties no tās pareizi.
Piezīme.
Ja kasetnes izņemšana ir apgrūtināta, velciet to ar lielāku spēku, līdz tā iznāk ārā.
| Novietojiet tintes kasetni kasetņu turētājā ar apakšu uz leju. Tad spiediet tintes kasetni uz leju, līdz tā ar klikšķi ievietojās savā vietā.
| Kad kasetņu nomaiņa ir pabeigta, aizveriet kasetnes vāku un printera vāku.
| Nospiediet tintes pogu.
Printeris pārvieto drukas galviņu un uzsāk tintes piegādes sistēmas uzlādi. Šī procesa pabeigšanai ir nepieciešamas aptuveni divas minūtes. Kad tintes iepildīšana ir pabeigta, drukas galviņa atgriežas sākotnējā pozīcijā. barošanas lampiņa beidz mirgot un vienmērīgi deg, tintes lampiņa izdziest. Brīdinājums.
barošanas lampiņa turpina mirgot, kamēr printeris uzlādē tinti. Nekad neizslēdziet printeri, ja šī lampiņa mirgo. Ja to darīsiet, tintes iepilde var būt nepilnīga. Neievietojiet CD/DVD paliktni, kamēr tintes iepildīšana nav pabeigta.
Piezīme.
Ja tintes lampiņa mirgo vai deg pēc tam, kad drukas galviņa atgriežas sākumā pozīcijā, iespējams tintes kasetne ielikta nepareizi. Atkārtoti nospiediet tintes pogu, paspiediet tintes kasetni uz leju, līdz tā ar klikšķi ievietojās savā vietā, tad kārtīgi aizveriet kasetnes vāku.
Augšpuse ## Izmantojot datoru Izmantojot savu datoru, varat kontrolēt tintes kasetnes statusu vai apskatīt ekrāna instrukcijas tukšas vai zema tintes līmeņa kasetnes nomaiņai. Ja nepieciešams veikt tintes kasetnes nomaiņu, uzklikšķiniet uz How to (Kā) statusa monitora logā. Lai nomainītu kasetni, sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām. Lai iegūtu papildinformāciju par datoru izmantošanu tintes kasetņu nomaiņai, skatiet sekojošo nodaļu. Skatiet EPSON Status Monitor 3 izmantošana (Windows operētājsistēmā) Skatiet EPSON StatusMonitor izmantošana (Mac OS X operētājsistēmā) Augšpuse |