| Sākumlapa > Darbības ar papīru un CD/DVD # Aplokšņu ievietošana Sekojiet šiem soļiem, lai ievietotu aploksnes:
| Atveriet papīra balstu, tad izvelciet paplašinājumu.
| Atveriet priekšējo vāku. Pēc tam izvelciet priekšējā paliktņa paplašinājumu.
| Pavelciet sānu vadotni uz kreiso pusi.
| Ievietojiet aploksnes ar īsāko malu pa priekšu tā, lai pārloks būtu pavērsts uz leju un atrastos kreisajā pusē, un novietojiet to zem cilnēm. Tad pavelciet sānu vadotni pret aplokšņu kreiso malu, tomēr nenostipriniet to pārāk cieši.
Piezīme.
Aplokšņu biezums un to spēja locīties ir ļoti atšķirīga. Ja kopējais aplokšņu kaudzītes biezums pārsniedz 10 mm, saspiediet aploksnes, lai tās pirms ievietošanas saplacinātu. Ja ievietojot aplokšņu kaudzīti drukas kvalitāte pazeminās, ievietojiet tās pa vienai. Jūs varat ievietot lokšņu padevējā vienlaicīgi līdz 10 aploksnēm. Neizmantojiet aploksnes, kuras ir sarullējušās vai salocītas. Nolīdziniet aplokšņu pārlokus pirms ievietošanas. Nolīdziniet galveno aploksnes malu pirms ievietošanas. Neizmantojiet pārāk plānas aploksnes, jo tās drukāšanas laikā var sarullēties.
Norādījumus par drukāšanu skatiet sekojošajās instrukcijās. Drukāšana uz aploksnēm |