| Sākumlapa > Informācija par produktu # Tehniskās specifikācijas Papīrs Tintes kasetnes Mehāniskās specifikācijas Elektriskās specifikācijas Vides specifikācijas Standarti un novērtējumi Interfeiss ## Papīrs Piezīme.
Tā kā noteiktas markas vai veida papīra kvalitāte var jebkurā brīdī tikt mainīta, Epson nevar garantēt citu ražotāju papīra marku vai veidu kvalitāti. Pirms liela papīra daudzuma iegādāšanās vai liela apjoma darbu drukāšanas vienmēr izmēģiniet papīra paraugus. Sliktas kvalitātes papīrs var samazināt drukas kvalitāti un izraisīt papīra iestrēgšanu vai citas problēmas. Ja sastopaties ar problēmām, izmantojiet augstākas kvalitātes papīru. Izmantojiet papīru normālos apstākļos Temperatūra 15 līdz 25 ˚C (59 līdz 77 ˚F) Mitrums 40 līdz 60% (relatīvais mitrums)
Atsevišķas loksnes:
Izmērs | A4 210 × 297 mm 10 × 15 cm (4 × 6 in.) 13 × 18 cm (5 × 7 in.) A6 105 × 148 mm A5 148 × 210 mm B5 182 × 257 mm 9 × 13 cm (3,5 × 5 in.) 13 × 20 cm (5 × 8 in.) 20 × 25 cm (8 × 10 in.) Letter formāts 8 1/2 × 11 collas Legal formāts 8 1/2 × 14 collas
Papīra veidi | Parasts papīrs vai speciālais Epson izplatītais papīrs
Biezums (parastam papīram) | 0,08 līdz 0,11 mm (0,003 līdz 0,004 collas)
Svars (parastam papīram) | 64 g/m² (17 mārc.) līdz 90 g/m² (24 mārc.)
Aploksnes:
Izmērs | Aploksne #10 4 1/8 × 9 1/2 collas Aploksne DL 110 × 220 mm Aploksne C6 114 × 162 mm
Papīra veidi | Parastais papīrs
Svars | 75 g/m² (20 mārc.) līdz 90 g/m² (24 mārc.)
### Apdrukājamā zona Izceltās daļas apzīmē apdrukājamo zonu. Atsevišķas loksnes:
Normāla | Borderless (Bez apmalēm)
Aploksnes:
| Minimālā piemale
Materiālu veids | Atsevišķas loksnes | Aploksnes
A | 3,0 mm (0,12 collas) | 3,0 mm (0,12 collas)
B | 3,0 mm (0,12 collas) | 5,0 mm (0,20 collas)
C | 3,0 mm (0,12 collas) | 20 mm (0,78 collas)
Piezīme.
Atkarībā no papīra veida drukas kvalitāte var pasliktināties izdrukas augšējā un apakšējā zonā vai arī šīs zonas var būt izsmērētas.
CD/DVD:
12 cm CD/DVD | 8 cm CD/DVD
A | 18 mm
B | 120 mm
C | 80 mm
Piezīme.
Ja drukājat uz šīm diska zonām, disks vai CD/DVD paliktnis var būt nosmērēts ar tinti.
Iekšējā centra zona | 18 līdz 42 mm
Ārējā perifērijas zona | 117 līdz 120 mm (12 cm CD/DVD), 77 līdz 80 mm (8 cm CD/DVD)
Augšpuse ## Tintes kasetnes
Krāsa | Yellow (Dzeltens),Black (Melns), Light Cyan (Gaišs gaišzils), Light Magenta (Gaišs purpurs), Magenta (Purpurs), Cyan (Gaišzils)
Kasetnes kalpošanas ilgums | Izmantojiet 6 mēnešu laikā no iepakojuma atvēršanas.
Temperatūra | Uzglabāšana: -20 līdz 40 ˚C (-4 līdz 104 ˚F) 1 mēnesis 40 ˚C (104 ˚F) Sasaldēšana:* -16 ˚C (3,2 ˚F)
* Tinte atkūst un ir lietojama pēc apmēram 3 stundām 25 ˚C (77 ˚F). Brīdinājums.
Epson iesaka izmantot oriģinālās Epson tintes kasetnes. Citu ražotāju produkti var izraisīt bojājumus, uz kuriem neattiecas Epson garantija, un noteiktos apstākļos tie var izraisīt neprognozējamu printera darbību. Izmantojiet tintes kasetne pirms datuma, kas ir norādīts uz iepakojuma.
Piezīme.
Kopā ar jūsu printeri piegādātās tintes kasetnes ir daļēji izlietotas sākotnējās uzstādīšanas laikā. Lai sasniegtu augstas kvalitātes drukas rezultātus, drukas galviņai jūsu printerī ir jābūt pilnībā piepildītai ar tinti. Šis vienreizējais process patērē noteiktu tintes daudzumu, un tādēļ šīs kasetnes var izdrukāt mazāku lapu skaitu salīdzinājumā ar nākamajām kasetnēm. Vienas kasetnes izdrukāto lapu skaits ir atkarīgs no drukājamiem attēliem, izmantotā papīra veida, drukāšanas biežuma un vides apstākļiem, piemēram, temperatūras. Lai nodrošinātu visaugstāko drukāšanas kvalitāti un aizsargātu drukājošo galviņu, brīdī, kad printeris norāda kasetnes nomaiņas nepieciešamību, kasetnē ir vēl palikusi noteikta tintes drošības rezerve. Norādītais lapu daudzums vienai kasetnei neietver šo rezervi. Lai gan tintes kasetnes var saturēt pārstrādātus materiālus, tie neietekmē produkta darbību vai sniegumu.
Augšpuse ## Mehāniskās specifikācijas
Papīra ceļš | Lokšņu padevējs, augšējā ieeja
Lokšņu padevēja ietilpība | Apmēram 120 loksnes uz 90 g/m² (24 mārc.) papīra*
Izmēri | Uzglabāšana Platums: 450 mm (17,7 collas) Dziļums: 289 mm (11,4 collas) Augstums: 187 mm (7,4 collas)
Drukāšana Platums: 450 mm (17,7 collas) Dziļums: 571 mm (22,4 collas) Augstums: 288 mm (11,3 collas)
Svars | Aptuveni 5,5 kg (12,1 mārciņas) bez tintes kasetnēm
* Juridiskiem un User Defined (Lietotāja definēts) izmēriem ielādējiet tikai pa vienai papīra loksnei. Augšpuse ## Elektriskās specifikācijas
| 100-120 V modelis | 220-240 V modelis
Ieejas voltāžas diapazons | 90 līdz 132 V | 198 līdz 264 V
Nominālais frekvenču diapazons | 50 līdz 60 Hz
Ieejas frekvenču diapazons | 49,5 līdz 60,5 Hz
Nominālā strāva | 0,6 A | 0,3 A
Enerģijas patēriņš | Drukāšana | Apm. 13 W (ISO/IEC24712 Letter modelis) | Apm. 13 W (ISO/IEC24712 Letter modelis)
Gatavības režīms | Apm. 3,3 W | Apm. 3,3 W
Miega režīms | Apm. 1,0 W | Apm. 1,2 W
Izslēgts | Apm. 0,2 W | Apm. 0,3 W
Piezīme.
Pārbaudiet voltāžu, kas ir norādīta uz etiķetes printera aizmugurē.
Augšpuse ## Vides specifikācijas
Temperatūra | Darbība: 10 līdz 35 ˚C (50 līdz 95 ˚F) Uzglabāšana: -20 līdz 40 ˚C (-4 līdz 104 ˚F) 1 mēnesis 40 ˚C (104 ˚F)
Mitrums | Darbība:* 20 līdz 80% (relatīvais mitrums) Uzglabāšana:* 5 līdz 85* (relatīvais mitrums)
* Bez kondensācijas Augšpuse ## Standarti un novērtējumi ASV modelis
Drošība | UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC | FCC 15. daļa, B apakšnodaļa, B klase CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 B klase
Eiropas modelis
Zemas voltāžas direktīva 2006/95/EC | EN60950-1
Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2004/108/EC | EN55022 B klase EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Austrālijas modelis
EMC | AS/NZS CISPR22 B klase
Augšpuse ## Interfeiss
USB 2.0 Hi-Speed (Iekārtas klase datoriem)
Augšpuse |