| Domů > Skenování předloh # Pokyny pro podrobná nastavení Volba Resolution (Rozlišení) Náhled a úprava oblasti skenování Úprava barev a dalších nastavení obrázku Volba velikosti skenovaného obrázku ## Volba Resolution (Rozlišení) Pro své obrázky můžete nastavit specifickou hodnotu Resolution (Rozlišení). Mějte na paměti, že vyšší rozlišení zvyšuje dobu skenování, proto nevolte vyšší rozlišení, než je třeba. Vhodná rozlišení jsou uvedena v následující tabulce, díky které nemusíte zbytečně ztrácet čas.
Účel skenování | Doporučené rozlišení při skenování
Odeslání e-mailem, odeslání na web nebo prohlížení na obrazovce | 96 až 150 dpi
Převod na upravitelný text (OCR) | 400 dpi
PDF s možností hledání | 200 až 400 dpi
Tisk normální kvalitou pomocí inkoustové tiskárny | 150 dpi (barevný nebo stupně šedi) 360 dpi (černobílý)
Tisk vysokou kvalitou pomocí inkoustové tiskárny | 300 dpi (barevný nebo stupně šedi) 720 dpi (černobílý)
Tisk pomocí stránkové tiskárny | 200 dpi (barevný nebo stupně šedi) 600 dpi (černobílý)
Fax | 200 dpi
Zvětšení po naskenování ve velikosti 100 % | Zvyšte hodnotu Resolution (Rozlišení) ve stejném poměru, v jakém plánujete obraz zvětšit.
Chcete-li vybrat rozlišení, viz následující části. Full Auto Mode (Plně automatický režim): Výběr rozlišení v režimu Full Auto Mode (Plně automatický režim) Home Mode (Domácí režim): Výběr rozlišení v režimu Home Mode (Domácí režim) Office Mode (Kancelářský režim) nebo Professional Mode (Profesionální režim): Výběr rozlišení v režimu Office Mode (Kancelářský režim) nebo Professional Mode (Profesionální režim) ### Výběr rozlišení v režimu Full Auto Mode (Plně automatický režim) Požadované rozlišení můžete kdykoli změnit. Nastavení rozlišení změníte následujícím postupem.
| V režimu Full Auto Mode (Plně automatický režim) klepněte na tlačítko Customize (Přizpůsobit). Zobrazí se okno Customize (Přizpůsobit):
| Klepněte na zaškrtávací políčko Specify resolution for Full Auto Mode (Zadat rozlišení pro Plně automatický režim) a vyberte hodnotu rozlišení dpi (bodů na palec), ve kterém chcete obrázek naskenovat.
### Výběr rozlišení v režimu Home Mode (Domácí režim) Chcete-li změnit rozlišení, nejprve vyberte možnost Other (Jiné) jako hodnotu pro nastavení Destination (Cíl). Klepněte na šipku vedle seznamu Resolution (Rozlišení) a vyberte hodnotu dpi (bodů na palec) rozlišení, ve kterém chcete obrázek naskenovat. ### Výběr rozlišení v režimu Office Mode (Kancelářský režim) nebo Professional Mode (Profesionální režim) Vlastní rozlišení můžete vybrat kdykoliv chcete. Office Mode (Kancelářský režim) Professional Mode (Profesionální režim) Klepněte na šipku vedle seznamu Resolution (Rozlišení) a vyberte hodnotu dpi (bodů na palec) rozlišení, ve kterém chcete obrázek naskenovat. Nahoru ## Náhled a úprava oblasti skenování Jakmile je nastaveno základní nastavení a rozlišení, lze provést náhled obrázku a vybrat nebo upravit oblast obrazu v okně s názvem Preview (Náhled) na obrazovce. Existují dva typy náhledu. Náhled typu Normal preview (Náhled v normální velikosti) představuje úplný náhled skenovaného obrázku. Výběr oblasti skenování a úpravu kvality obrázku je nutné provést ručně. Náhled typu Thumbnail (Miniatura) zobrazuje náhledy skenovaných obrázků v podobě miniatur. Aplikace Epson Scan automaticky umístí okraje oblasti skenování, aplikuje automatická nastavení expozice na obrázky a v případě potřeby otočí obrázky. Chcete-li zobrazit náhled obrázku, postupujte podle následujících kroků. Poznámka:
Používáte-li režim Full Auto Mode (Plně automatický režim) nebo Office Mode (Kancelářský režim), není thumbnail (Minináhled) k dispozici.
| Klepněte na tlačítko Preview (Náhled). Chcete-li změnit typ náhledu, vyberte v okně Preview (Náhled) kartu Normal (Normální) nebo Thumbnail (Miniatura).
Poznámka:
V závislosti na typu dokumentu a jiných nastaveních nemusí být možné změnit typ náhledu. Velikost okna Preview (Náhled) lze změnit. Změnu velikosti okna Preview (Náhled) změňte klepnutím a tažením rohu okna Preview (Náhled). Používáte-li náhled bez zobrazení dialogového okna Preview (Náhled), obrázky budou zobrazeny ve výchozím režimu náhledu. Používáte-li náhled se zobrazením dialogového okna Preview (Náhled), obrázky budou zobrazeny v režimu náhledu, který byl použit jako poslední. Jestliže změníte nastavení režimu Preview (Náhled), některá nastavení se po inicializaci náhledu změní.
Aplikace Epson Scan předběžně naskenuje příslušné obrázky a zobrazí je v oknech Preview (Náhled). Normální náhled
Dokument | Film
Náhled Thumbnail (Miniatura)
Dokument | Film
| V zobrazení normálního náhledu můžete obrázky upravit následujícím způsobem.
Chcete-li vybrat oblast skenování, klepnutím na ikonu automatického zjištění pozicevytvořte výřez vyznačující okraje skenovaného obrázku. Výřez můžete posouvat a měnit tak oblast skenování. Pokyny viz Vytvoření výřezu na náhledu. Poznámka:
V případě, že chcete skenovat na jinou velikost, než je velikost originálu, musíte nejprve nastavit položku Target Size (Cílová velikost) a automaticky vytvořit výřez odpovídající této velikosti. Pokyny viz Volba velikosti skenovaného obrázku. Výřez můžete následně zkopírovat a umístit na každý obrázek, který chcete skenovat v dané velikosti.
Chcete-li zvětšit nebo zmenšit obrázek v Náhledu normální velikosti, použijte ke změně velikosti okno Preview (Náhled). Velikost obrázku změní odpovídající velikost okna Preview (Náhled). Chcete-li obrázek zvětšit, klepněte v Náhledu normální velikosti dovnitř skenované plochy a poté klepněte na tlačítko Zoom (Měřítko). Poznámka:
Tlačítko Zoom (Měřítko) se v zobrazení možnosti Zoom (Měřítko) změní na možnost Full (Úplný). Tlačítko Full (Úplný) se u zobrazení Úplný změní na tlačítko Zoom (Měřítko).
Chcete-li obrázek otočit, klepněte na ikonu otočení vlevo nebo vpravo. Chcete-li upravit kvalitu obrázku, klepněte na příslušnou oblast skenování a proveďte změny. Pokyny viz Úprava barev a dalších nastavení obrázku. V zobrazení náhledu miniatur můžete obrázky upravit následujícím způsobem. Zvětšení obrázku v náhledu Thumbnail (Miniatura) proveďte poklepáním na minináhled. Velikost minináhledu lze změnit pomocí tlačítek Thumbnail <Large> (Miniatura <Velká>), Thumbnail <Small> (Miniatura <Malá>) nebo Full size of 1 frame (Úplná velikost 1 snímku). Chcete-li obrázek otočit nebo vodorovně (zrcadlově) převrátit, klepněte na jeho miniaturu a potom klepněte na ikonu pro otočenínebo převrácení. Poznámka:
Pokud obrázek není otočen správně, viz také Obrázky jsou otočeny nesprávně.
Chcete-li upravit oblast skenování (oříznout obrázek jinak), můžete vytvořit a posouvat výřez vyznačující okraje skenovaného obrázku. Pokyny viz Vytvoření výřezu na náhledu. Chcete-li upravit kvalitu obrázku, klepněte na příslušnou oblast skenování nebo obrázek a proveďte změny. Pokyny viz Úprava barev a dalších nastavení obrázku. Chcete-li provedené změny použít na všechny obrázky, klepněte na tlačítko All (Vše). ### Vytvoření výřezu na náhledu Výřez je tvořen pohybující se přerušovanou čárou, která se zobrazuje na okrajích náhledu obrázku a vyznačuje oblast skenování.
Dokumenty nebo fotografie | Film nebo diapozitivy
Polohu a velikost výřezu lze upravit. Používáte-li právě běžný náhled, můžete vytvořit několik výřezů (až 50) na každém obrázku, čímž se budou jednotlivé oblasti obrázku skenovat do zvláštních souborů. Poznámka pro film nebo diapozitivy:
Použijete-li náhled Thumbnail (Miniatura) pro film nebo diapozitivy, aplikace Epson Scan automaticky vytvoří výřez okolo obrázku. Chcete-li tento výřez upravit, klepněte dovnitř výřezu a pak na položku a odstraňte ikonu výřezu před dokončením kroků v této části. Pokud výřezy není nutné upravovat, přejděte do části Úprava barev a dalších nastavení obrázku.
| Chcete-li vytvořit výřez, přesuňte kurzor na náhled příslušného obrázku. Ukazatel se změní v křížek.
Poznámka:
Používáte-li běžný náhled a máte pouze jednu fotografii na desce dokumentu, můžete klepnout na ikonu k automatickému umístění, čímž se automaticky vytvoří výřez. Poté přejděte na krok 3.
| Umístěte ukazatel do oblasti, do níž chcete umístit roh výřezu, a klepněte levým tlačítkem. Přidržte tlačítko myši a křížek přetáhněte přes obrázek do protilehlého rohu požadované oblasti skenování. Potom tlačítko myši uvolněte. Zobrazí se pohybující se čára výřezu.
| Výřez lze upravit jedním z následujících způsobů.
Chcete-li výřez posunout, umístěte na něj kurzor. Ukazatel se změní na symbol ruky. Klepněte a přetáhněte výřez na požadované místo. Chcete-li změnit velikost výřezu, umístěte kurzor na jeden z jeho okrajů či rohů. Ukazatel se změní v rovnou nebo šikmou dvojitou šipku. Klepněte a přetáhněte okraj či roh na požadovanou velikost. Poznámka:
Chcete-li omezit pohyb výřezu pouze na svislý či vodorovný směr, přidržte při jeho posouvání klávesu Shift. Chcete-li zachovat stávající poměr stran výřezu, během změny jeho velikosti přidržte klávesu Shift. Chcete-li zajistit optimální výsledek a správnou expozici obrazu, musí být všechny strany výřezu umístěny uvnitř náhledu. Nezahrnujte jakoukoliv oblast mimo náhled do výřezu.
| Používáte-li běžný náhled, můžete vytvořit několik výřezů (až 50). Jednoduše nakreslete výřezy podle kroků 1 až 3 nebo klepněte na ikonu ke kopírování výřezu a přidejte další výřezy stejné velikosti. Polohu a velikost všech výřezů lze změnit způsobem popsaným v kroku 3. Chcete-li některý výřez odstranit, klepněte na něj a potom klepněte na ikonu k odstranění výřezu.
Poznámka:
Pokud kreslíte několik výřezů, nezapomeňte klepnout na tlačítko All (Vše) v okně Preview (Náhled) ještě před skenováním. V opačném případě se naskenuje pouze oblast uvnitř posledního výřezu, který nakreslíte.
Nahoru ## Úprava barev a dalších nastavení obrázku Po zobrazení náhledu skenovaných obrázků a úpravě oblasti skenování můžete v případě potřeby změnit kvalitu obrázku. Aplikace Epson Scan poskytuje řadu různých nastavení k vylepšení barev, ostrosti, kontrastu a dalších vlastností ovlivňujících kvalitu obrázku. Před provedením úprav nezapomeňte klepnout na požadovanou oblast či výřez obrázku. Chcete-li upravit barevná nebo jiná nastavení obrázku, viz následující části. Office Mode (Kancelářský režim): Úprava barevných a jiných nastavení obrázku v režimu Office Mode (Kancelářský režim) Home Mode (Domácí režim): Úprava barevných a jiných nastavení obrázku v režimu Home Mode (Domácí režim) Professional Mode (Profesionální režim): Úprava barevných a jiných nastavení obrázku v režimu Professional Mode (Profesionální režim) ### Úprava barevných a jiných nastavení obrázku v režimu Office Mode (Kancelářský režim) Tabulka dole popisuje nastavení dostupná v režimu Office Mode (Kancelářský režim). Podrobnosti o úpravě těchto nastavení naleznete v nápovědě Epson Scan Help. Poznámka:
Skenujete-li několik obrázků najednou a chcete použít úpravy na všechny obrázky nebo oblasti skenování, klepněte na tlačítko All (Vše) v okně Preview (Náhled) ještě předtím, než začnete úpravy provádět.
Nastavení | Popis
Unsharp Mask (Doostření) | Po zapnutí se pročistí hrany v obrazu a získá se celkově ostřejší obraz. Funkci vypněte, pokud chcete zachovat měkčí hrany. Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že parametr Image Type (Typ obrazu) je nastaven na Color (Barevný) nebo Grayscale (Stupně šedi).
Descreening (Odstranění rastru) | Odstraní vlnitý vzor, který se může objevit v oblastech jemných odstínů, například v oblasti tónů kůže. Zlepšuje také obraz při skenování obrázků z časopisů a novin obsahujících v původním tiskovém procesu rastr. Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že parametr Image Type (Typ obrazu) je nastaven na Color (Barevný) nebo Grayscale (Stupně šedi). Výsledek funkce descreening se neprojeví v náhledu, ale pouze v naskenovaném obrázku.
Image Option (Možnost obrázku) | Text Enhancement (Upřesnění textu) | Zlepšuje rozpoznávání textu při skenování textových dokumentů. Toto nastavení je k dispozici za následujících podmínek: - pokud je v nastavení Image Type (Typ obrazu) vybrána možnost Color (Barevný) a je vybrána položka Image Option (Možnost obrázku); - pokud je v nastavení Image Type (Typ obrazu) vybrána možnost Grayscale (Stupně šedi) a je vybrána položka Image Option (Možnost obrázku); - pokud je v nastavení Image Type (Typ obrazu) vybrána možnost Black&White (Černobílý) a je vybrána položka Image Option (Možnost obrázku). Jestliže je volba Image Type (Typ obrazu) nastavena na Black&White (Černobílý), výsledek funkce Text Enhancement (Upřesnění textu) se neobjeví v náhledu, ale pouze u skenovaného obrázku.
Auto Area Segmentation (Automatická segmentace plochy) | Nastavení Black&White (Černobílý) umožní dosáhnout čistějšího obrazu a zvýšit přesnost rozpoznávání textu oddělením textu od grafiky. Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že parametr Image Type (Typ obrazu) je nastaven na hodnotu Black&White (Černobílý) a je vybráno nastavení Image Option (Možnost obrázku).
Dropout (Vynecháno) | Vynechá ze skenování červenou, zelenou nebo modrou barvu. Toto nastavení je k dispozici za následujících podmínek: - pokud je v nastavení Image Type (Typ obrazu) vybrána možnost Grayscale (Stupně šedi) a je vybrána položka Image Option (Možnost obrázku); - pokud je v nastavení Image Type (Typ obrazu) vybrána možnost Black&White (Černobílý) a je vybrána položka Image Option (Možnost obrázku).
Color Enhance (Vylepšení barev) | Vyplepší ve skenovaném obrazu červenou, zelenou nebo modrou barvu. Toto nastavení je k dispozici za následujících podmínek: - pokud je v nastavení Image Type (Typ obrazu) vybrána možnost Grayscale (Stupně šedi) a je vybrána položka Image Option (Možnost obrázku); - pokud je v nastavení Image Type (Typ obrazu) vybrána možnost Black&White (Černobílý) a je vybrána položka Image Option (Možnost obrázku).
Brightness (Jas) | Upraví celkový jas a kontrast obrázku. Toto nastavení je k dispozici za následujících podmínek: - pokud je v nastavení Image Type (Typ obrazu) vybrána možnost Color (Barevný); - pokud je v nastavení Image Type (Typ obrazu) vybrána možnost Grayscale (Stupně šedi); - pokud je v nastavení Image Type (Typ obrazu) vybrána možnost Black&White (Černobílý) a je vybrána položka Image Option (Možnost obrázku) a Auto Area Segmentation (Automatická segmentace plochy)
Contrast (Kontrast) | Upraví rozdíl mezi světlými a tmavými částmi obrazu. Toto nastavení je k dispozici za následujících podmínek: - pokud je v nastavení Image Type (Typ obrazu) vybrána možnost Color (Barevný); - pokud je v nastavení Image Type (Typ obrazu) vybrána možnost Grayscale (Stupně šedi); - pokud je v nastavení Image Type (Typ obrazu) vybrána možnost Black&White (Černobílý) a je vybrána položka Image Option (Možnost obrázku) a Auto Area Segmentation (Automatická segmentace plochy)
Threshold (Mezní hodnota) | Upravuje úroveň, při které zvýrazní okraje textu a čar, čímž se zlepší rozpoznání textu v aplikacích OCR. Toto nastavení je k dispozici za následujících podmínek: - pokud je v nastavení Image Type (Typ obrazu) vybrána možnost Black&White (Černobílý) a není vybrána položka Image Option (Možnost obrázku). - pokud je v nastavení Image Type (Typ obrazu) vybrána možnost Black&White (Černobílý) a je vybrána položka Image Option (Možnost obrázku) a Color Enhance (Vylepšení barev)
Poznámka:
Chcete-li během úprav zobrazit zastoupení červené, zelené a modré barvy v konkrétních bodech náhledu skenovaného obrázku, klepněte v okně Preview (Náhled) na ikonu densitometru a přesuňte kurzor myši na oblast obrázku. Podrobnosti najdete v nápovědě aplikace Epson Scan. V závislosti na typu obrazu v náhledu a dalších zvolených nastaveních nemusí být některá nastavení dostupná nebo mohou být automaticky vybrána. Účinek určitých nastavení aplikace Epson Scan můžete upravit klepnutím na tlačítko Configuration (Konfigurace) a změnou nastavení v zobrazeném okně. Podrobnosti najdete v nápovědě aplikace Epson Scan. Chcete-li vrátit zpět libovolnou úpravu kvality obrázku provedenou v náhledu, klepněte na tlačítko Reset (je-li k dispozici), vypněte příslušné nastavení nebo zobrazte nový náhled skenovaného obrázku.
### Úprava barevných a jiných nastavení obrázku v režimu Home Mode (Domácí režim) Tabulka dole popisuje nastavení dostupná v režimu Home Mode (Domácí režim). Podrobnosti o úpravě těchto nastavení naleznete v nápovědě Epson Scan Help. Poznámka:
Skenujete-li několik obrázků najednou a chcete použít úpravy na všechny obrázky nebo oblasti skenování, klepněte na tlačítko All (Vše) v okně Preview (Náhled) ještě předtím, než začnete úpravy provádět.
Nastavení | Popis
Descreening (Odstranění rastru) | Odstraní vlnitý vzor, který se může objevit v oblastech jemných odstínů, například v oblasti tónů kůže. Zlepšuje také obraz při skenování obrázků z časopisů a novin obsahujících v původním tiskovém procesu rastr. Toto nastavení je k dispozici za následujících podmínek: - pokud je v nastavení Image Type (Typ obrazu) vybrána možnost Color (Barevný); - pokud je v nastavení Image Type (Typ obrazu) vybrána možnost Grayscale (Stupně šedi); Výsledek funkce descreening se neprojeví v náhledu, ale pouze v naskenovaném obrázku.
Backlight Correction (Korekce podsvícení) | Odstraňuje stíny z fotografií, které mají přesvícené pozadí. Toto nastavení je k dispozici za následujících podmínek: - vyberete-li položku Photograph (Fotografie) jako Document Type (Typ dokumentu) a volba Image Type (Typ obrazu) je nastavena na hodnotu Color (Barevný) - vyberete-li položku Photograph (Fotografie) jako Document Type (Typ dokumentu) a volba Image Type (Typ obrazu) je nastavena na hodnotu Grayscale (Stupně šedi)
Color Restoration (Obnova barev) | Slouží k automatickému obnovení barev na vybledlých fotografiích. Toto nastavení je k dispozici za následujících podmínek: - vyberete-li položku Photograph (Fotografie) jako Document Type (Typ dokumentu) a volba Image Type (Typ obrazu) je nastavena na hodnotu Color (Barevný) - vyberete-li položku Photograph (Fotografie) jako Document Type (Typ dokumentu) a volba Image Type (Typ obrazu) je nastavena na hodnotu Grayscale (Stupně šedi)
Dust Removal (Odstranit prach) | Automaticky odstraňuje stopy prachu z originálů. Výsledek funkce Dust Removal (Odstranit prach) se neprojeví v náhledu, ale pouze v naskenovaném obrázku. Toto nastavení je k dispozici, pokud je splněna následující podmínka: - Vyberete-li položku Photograph (Fotografie) jako nastavení Document Type (Typ dokumentu) a volba Image Type (Typ obrazu) je nastavena na hodnotu Color (Barevný) nebo Grayscale (Stupně šedi).
DIGITAL ICE Technology | Dokáže odstranit stopy po prachu, které nelze odstranit pomocí funkce Odstranit prach. Skenování pomocí technologie Digital ICE Technology však trvá déle a využívá více systémových prostředků. Toto nastavení je k dispozici za následujících podmínek: - vyberete-li položku Positive Film (Inverzní film) jako Document Type (Typ dokumentu) a volba Image Type (Typ obrazu) je nastavena na hodnotu Color (Barevný) nebo Grayscale (Stupně šedi) - vyberete-li položku Color Negative Film (Barevný negativní film) jako Document Type (Typ dokumentu) a volba Image Type (Typ obrazu) je nastavena na hodnotu Color (Barevný) nebo Grayscale (Stupně šedi) - vyberete-li položku B&W Negative Film (Černobílý negativní film) jako Document Type (Typ dokumentu) a volba Image Type (Typ obrazu) je nastavena na hodnotu Color (Barevný) nebo Grayscale (Stupně šedi)
Image Option (Možnost obrázku) | Text Enhancement (Upřesnění textu) | Zlepšuje rozpoznávání textu při skenování textových dokumentů. Toto nastavení je k dispozici za následujících podmínek: - vyberete-li položku Magazine (Časopis) jako Document Type (Typ dokumentu) a je vybrána položka Image Option (Možnost obrázku) - vyberete-li položku Newspaper (Noviny) jako Document Type (Typ dokumentu) a je vybrána položka Image Option (Možnost obrázku) - vyberete-li položku Text/Line Art (Text a perokresba) jako Document Type (Typ dokumentu) a je vybrána položka Image Option (Možnost obrázku)
Auto Area Segmentation (Automatická segmentace plochy) | Nastavení Black&White (Černobílý) umožní dosáhnout čistějšího obrazu a zvýšit přesnost rozpoznávání textu oddělením textu od grafiky. Toto nastavení je k dispozici za následujících podmínek: - vyberete-li možnost Magazine (Časopis) jako Document Type (Typ dokumentu), volba Image Type (Typ obrazu) je nastavena na hodnotu Black&White (Černobílý) a je vybrána položka Image Option (Možnost obrázku) - vyberete-li možnost Newspaper (Noviny) jako Document Type (Typ dokumentu), volba Image Type (Typ obrazu) je nastavena na hodnotu Black&White (Černobílý) a je vybrána položka Image Option (Možnost obrázku) - vyberete-li možnost Text/Line Art (Text a perokresba) jako Document Type (Typ dokumentu), volba Image Type (Typ obrazu) je nastavena na hodnotu Black&White (Černobílý) a je vybrána položka Image Option (Možnost obrázku)
Brightness (Jas) | Upraví celkový jas a kontrast obrázku. Toto nastavení je k dispozici za následujících podmínek: - pokud je v nastavení Image Type (Typ obrazu) vybrána možnost Color (Barevný); - pokud je v nastavení Image Type (Typ obrazu) vybrána možnost Grayscale (Stupně šedi); - vyberete-li možnost Magazine (Časopis) jako Document Type (Typ dokumentu), volba Image Type (Typ obrazu) je nastavena na hodnotu Black&White (Černobílý) a je vybrána položka Image Option (Možnost obrázku) a Auto Area Segmentation (Automatická segmentace plochy) - vyberete-li možnost Newspaper (Noviny) jako Document Type (Typ dokumentu), volba Image Type (Typ obrazu) je nastavena na hodnotu Black&White (Černobílý) a je vybrána položka Image Option (Možnost obrázku) a Auto Area Segmentation (Automatická segmentace plochy) - vyberete-li možnost Text/Line Art (Text a perokresba) jako Document Type (Typ dokumentu), volba Image Type (Typ obrazu) je nastavena na hodnotu Black&White (Černobílý) a je vybrána položka Image Option (Možnost obrázku) a Auto Area Segmentation (Automatická segmentace plochy) Klepněte na možnost Brightness (Jas) pro nastavení hodnoty Brightness (Jas).
Contrast (Kontrast) | Upraví rozdíl mezi světlými a tmavými částmi obrazu. Toto nastavení je k dispozici za následujících podmínek: - pokud je v nastavení Image Type (Typ obrazu) vybrána možnost Color (Barevný); - pokud je v nastavení Image Type (Typ obrazu) vybrána možnost Grayscale (Stupně šedi); - vyberete-li možnost Magazine (Časopis) jako Document Type (Typ dokumentu), volba Image Type (Typ obrazu) je nastavena na hodnotu Black&White (Černobílý) a je vybrána položka Image Option (Možnost obrázku) a Auto Area Segmentation (Automatická segmentace plochy) - vyberete-li možnost Newspaper (Noviny) jako Document Type (Typ dokumentu), volba Image Type (Typ obrazu) je nastavena na hodnotu Black&White (Černobílý) a je vybrána položka Image Option (Možnost obrázku) a Auto Area Segmentation (Automatická segmentace plochy) - vyberete-li možnost Text/Line Art (Text a perokresba) jako Document Type (Typ dokumentu), volba Image Type (Typ obrazu) je nastavena na hodnotu Black&White (Černobílý) a je vybrána položka Image Option (Možnost obrázku) a Auto Area Segmentation (Automatická segmentace plochy) Klepněte na možnost Brightness (Jas) pro nastavení hodnoty Contrast (Kontrast).
Threshold (Mezní hodnota) | Upravuje úroveň, při které zvýrazní okraje textu a čar, čímž se zlepší rozpoznání textu v aplikacích OCR. Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že parametr Image Type (Typ obrazu) je nastaven na hodnotu Black&White (Černobílý) a je vybráno nastavení Image Option (Možnost obrázku). Klepněte na možnost Brightness (Jas) pro nastavení hodnoty Threshold (Mezní hodnota).
Poznámka:
Chcete-li během úprav zobrazit zastoupení červené, zelené a modré barvy v konkrétních bodech náhledu skenovaného obrázku, klepněte v okně Preview (Náhled) na ikonu densitometru a přesuňte kurzor myši na oblast obrázku. Podrobnosti najdete v nápovědě aplikace Epson Scan. V závislosti na typu obrazu v náhledu a dalších zvolených nastaveních nemusí být některá nastavení dostupná nebo mohou být automaticky vybrána. Účinek určitých nastavení aplikace Epson Scan můžete upravit klepnutím na tlačítko Configuration (Konfigurace) a změnou nastavení v zobrazeném okně. Podrobnosti najdete v nápovědě aplikace Epson Scan. Chcete-li vrátit zpět libovolnou úpravu kvality obrázku provedenou v náhledu, klepněte na tlačítko Reset (je-li k dispozici), vypněte příslušné nastavení nebo zobrazte nový náhled skenovaného obrázku.
### Úprava barevných a jiných nastavení obrázku v režimu Professional Mode (Profesionální režim) Tabulka dole popisuje nastavení dostupná v režimu Professional Mode (Profesionální režim). Podrobnosti o úpravě těchto nastavení naleznete v nápovědě Epson Scan Help. Poznámka:
Pro zobrazení oblasti s možností Adjustments (Úpravy) v okně režimu Professional Mode (Profesionální režim) možná bude potřeba posunout zobrazení obrazovky dolu. Skenujete-li několik obrázků najednou a chcete použít úpravy na všechny obrázky nebo oblasti skenování, klepněte na tlačítko All (Vše) v okně Preview (Náhled) ještě předtím, než začnete úpravy provádět.
Nastavení | Popis
Auto Exposure (Automatická expozice) | Klepněte na ikonu Auto Exposure (Automatická expozice). Chcete-li tuto funkci zapnout trvale, klepněte na tlačítko Configuration (Konfigurace), potom klepněte na kartu Color (Barevný) a zaškrtněte políčko Continuous auto exposure (Stálá automatická expozice). Posuvník slouží k úpravně úrovně expozice.
Histogram | Poskytuje grafické rozhraní pro samostatnou úpravu úrovní světla a stínu a hodnoty gama. Pouze pro zkušené uživatele. Klepnutím na ikonu Histogram Adjustment (Úprava histogramu) získáte přístup k nastavení Histogram.
Tone Correction (Korekce tónu) | Poskytuje grafické rozhraní na úpravu jednotlivých úrovní tónu. Pouze pro zkušené uživatele. Klepnutím na ikonu Tone Correction (Korekce tónu) získáte přístup k nastavení Tone Correction (Korekce tónu).
Brightness (Jas) | Upraví celkový jas a kontrast obrázku. Klepnutím na ikonu Image Adjustment (Úprava obrazu) získáte přístup k nastavení Brightness (Jas).
Contrast (Kontrast) | Upraví rozdíl mezi světlými a tmavými částmi obrazu. Klepnutím na ikonu Image Adjustment (Úprava obrazu) získáte přístup k nastavení Contrast (Kontrast).
Saturation (Sytost) | Slouží k úpravě celkové sytosti barev obrazu. Klepnutím na ikonu Image Adjustment (Úprava obrazu) získáte přístup k nastavení Saturation (Sytost).
Color Balance (Vyvážení barev) | Slouží k úpravě celkového vyvážení poměru červené, zelené a modré barvy v obraze. Přístup k nastavení Color Balance (Vyvážení barev) získáte klepnutím na ikonu Image Adjustment (Úprava obrazu).
Color Palette (Paleta barev) | Poskytuje grafické rozhraní na úpravu úrovní středních tónů (například pleťových tónů) bez vlivu na oblasti světla a stínu obrázku. Pouze pro zkušené uživatele. Další informace viz Použití funkce Color Palette (Paleta barev) (pouze v režimu Professional Mode (Profesionální režim)). Přístup k nastavení Color Palette (Paleta barev) získáte klepnutím na ikonu Color Palette (Paleta barev).
Unsharp Mask (Doostření) | Po zapnutí se pročistí hrany v obrazu a získá se celkově ostřejší obraz. Úroveň ostrosti je možné upravit. Funkci vypněte, pokud chcete zachovat měkčí hrany. Toto nastavení je k dispozici za následujících podmínek: - pokud je v nastavení Image Type (Typ obrazu) vybrána možnost 48-bit Color (48bitové barvy); - pokud je v nastavení Image Type (Typ obrazu) vybrána možnost 24-bit Color (24bitové barvy); - pokud je v nastavení Image Type (Typ obrazu) vybrána možnost 16-bit Grayscale (16bitové stupně šedi). - pokud je v nastavení Image Type (Typ obrazu) vybrána možnost 8-bit Grayscale (8bitové stupně šedi).
Descreening (Odstranění rastru) | Odstraní vlnitý vzor, který se může objevit v oblastech jemných odstínů, například v oblasti tónů kůže. Zlepšuje také obraz při skenování časopisů a novin obsahujících rastr. Výsledek funkce descreening (Odstranění rastru) se neprojeví v náhledu, ale pouze v naskenovaném obrázku. Úroveň funkce descreening (odstranění rastru) je možné upravit. Toto nastavení je k dispozici za následujících podmínek: - pokud je v nastavení Image Type (Typ obrazu) vybrána možnost 48-bit Color (48bitové barvy); - pokud je v nastavení Image Type (Typ obrazu) vybrána možnost 24-bit Color (24bitové barvy); - pokud je v nastavení Image Type (Typ obrazu) vybrána možnost Color Smoothing (Vyhlazení barev); - pokud je v nastavení Image Type (Typ obrazu) vybrána možnost 16-bit Grayscale (16bitové stupně šedi). - pokud je v nastavení Image Type (Typ obrazu) vybrána možnost 8-bit Grayscale (8bitové stupně šedi).
Color Restoration (Obnova barev) | Slouží k automatickému obnovení barev na vybledlých fotografiích. Toto nastavení je k dispozici za následujících podmínek: - vyberete-li položku Photo (Fotografie) jako Auto Exposure Type (Typ autom. expozice) a volba Image Type (Typ obrazu) je nastavena na hodnotu 48-bit Color (48bitové barvy) - vyberete-li položku Photo (Fotografie) jako Auto Exposure Type (Typ autom. expozice) a volba Image Type (Typ obrazu) je nastavena na hodnotu 24-bit Color (24bitové barvy) - vyberete-li položku Photo (Fotografie) jako Auto Exposure Type (Typ autom. expozice) a volba Image Type (Typ obrazu) je nastavena na hodnotu 16-bit Grayscale (16bitové stupně šedi) - vyberete-li položku Photo (Fotografie) jako Auto Exposure Type (Typ autom. expozice) a volba Image Type (Typ obrazu) je nastavena na hodnotu 8-bit Grayscale (8bitové stupně šedi)
Backlight Correction (Korekce podsvícení) | Odstraňuje stíny z fotografií, které mají přesvícené pozadí. Úroveň funkce backlight correction (korekce podsvícení) lze upravit. Toto nastavení je k dispozici za následujících podmínek: - vyberete-li položku Photo (Fotografie) jako Auto Exposure Type (Typ autom. expozice) a volba Image Type (Typ obrazu) je nastavena na hodnotu 48-bit Color (48bitové barvy) - vyberete-li položku Photo (Fotografie) jako Auto Exposure Type (Typ autom. expozice) a volba Image Type (Typ obrazu) je nastavena na hodnotu 24-bit Color (24bitové barvy) - vyberete-li položku Photo (Fotografie) jako Auto Exposure Type (Typ autom. expozice) a volba Image Type (Typ obrazu) je nastavena na hodnotu 16-bit Grayscale (16bitové stupně šedi) - vyberete-li položku Photo (Fotografie) jako Auto Exposure Type (Typ autom. expozice) a volba Image Type (Typ obrazu) je nastavena na hodnotu 8-bit Grayscale (8bitové stupně šedi)
Dust Removal (Odstranit prach) | Automaticky odstraňuje stopy prachu z originálů. Výsledek funkce Dust Removal (Odstranit prach) se neprojeví v náhledu, ale pouze v naskenovaném obrázku. Úroveň funkce dust removal (odstranit prach) lze upravit. Toto nastavení je k dispozici za následujících podmínek: - vyberete-li položku Photo (Fotografie) jako Auto Exposure Type (Typ autom. expozice) a volba Image Type (Typ obrazu) je nastavena na hodnotu 48-bit Color (48bitové barvy) - vyberete-li položku Photo (Fotografie) jako Auto Exposure Type (Typ autom. expozice) a volba Image Type (Typ obrazu) je nastavena na hodnotu 24-bit Color (24bitové barvy) - vyberete-li položku Photo (Fotografie) jako Auto Exposure Type (Typ autom. expozice) a volba Image Type (Typ obrazu) je nastavena na hodnotu 16-bit Grayscale (16bitové stupně šedi) - vyberete-li položku Photo (Fotografie) jako Auto Exposure Type (Typ autom. expozice) a volba Image Type (Typ obrazu) je nastavena na hodnotu 8-bit Grayscale (8bitové stupně šedi)
Digital ICE Technology | Dokáže odstranit stopy po prachu, které nelze odstranit pomocí funkce Odstranit prach. Skenování pomocí technologie Digital ICE Technology však trvá déle a využívá více systémových prostředků. Toto nastavení je k dispozici, pokud je splněna následující podmínka: - Vyberete-li položku Film jako Document Type (Typ dokumentu) a možnost Image Type (Typ obrazu) je nastavena volbu 48-bit Color (48bitové barvy), 24-bit Color (24bitové barvy), 16-bit Grayscale (16bitové stupně šedi) nebo 8-bit Grayscale (8bitové stupně šedi).
Threshold (Mezní hodnota) | Upravuje úroveň, při které zvýrazní okraje textu a čar, čímž se zlepší rozpoznání textu v aplikacích OCR. Dostupné pouze pokud vyberete v nastavení Image Type (Typ obrazu) možnost Black & White (Černobíle).
Poznámka:
Chcete-li během úprav zobrazit zastoupení červené, zelené a modré barvy v konkrétních bodech náhledu skenovaného obrázku, klepněte v okně Preview (Náhled) na ikonu densitometrua přesuňte kurzor myši na oblast obrázku. Podrobnosti najdete v nápovědě aplikace Epson Scan. V závislosti na typu obrazu v náhledu a dalších zvolených nastaveních nemusí být některá nastavení dostupná nebo mohou být automaticky vybrána. Účinek určitých nastavení aplikace Epson Scan můžete upravit klepnutím na tlačítko Configuration (Konfigurace) a změnou nastavení v zobrazeném okně. Podrobnosti najdete v nápovědě aplikace Epson Scan. Chcete-li vrátit zpět libovolnou úpravu kvality obrázku provedenou v náhledu, klepněte na tlačítko Reset (je-li k dispozici), vypněte příslušné nastavení nebo zobrazte nový náhled skenovaného obrázku.
Nahoru ## Volba velikosti skenovaného obrázku Obrázky můžete skenovat při původní velikosti nebo je můžete při skenování zmenšit či zvětšit. To se provádí pomocí nastavení Target Size (Cílová velikost). Chystáte-li se obrázek naskenovat na určitou velikost, měli byste zvolit nastavení Target Size (Cílová velikost) po naskenování náhledu, ale před úpravou oblasti skenování (označené pomocí výřezu). Díky tomu se oblast skenování nastaví ve správném poměru a nedojde k nechtěnému oříznutí obrázku. Chcete-li zvolit velikost skenovaného obrazu, viz následující části. Home Mode (Domácí režim): Výběr velikosti skenovaného obrazu v režimu Home Mode (Domácí režim) Professional Mode (Profesionální režim): Výběr velikosti skenovaného obrazu v režimu Professional Mode (Profesionální režim) ### Výběr velikosti skenovaného obrazu v režimu Home Mode (Domácí režim)
| V seznamu Target Size (Cílová velikost) můžete vybrat přednastavenou velikost skenovaného obrázku. Klepněte na šipku v seznamu a vyberte požadovanou velikost. V náhledu obrázku se zobrazí výřez (přerušovaná čára) v poměru odpovídajícím zvolené velikosti.
Dokumenty nebo fotografie | Film nebo diapozitivy
| Pokud potřebujete použít velikost skenovaného obrázku, která není uvedena v seznamu Target Size (Cílová velikost), můžete vytvořit velikost vlastní. Klepnutím na šipku otevřete seznam a vyberte položku Customize (Přizpůsobit). Zobrazí se okno Target Size (Cílová velikost).
| Zadejte název vlastní velikosti, určete potřebnou velikost, klepněte na tlačítko Save (Uložit) a potom klepněte na tlačítko OK. Nově vytvořená velikost se zobrazí v seznamu Target Size (Cílová velikost).
| Do dokončení výběru velikosti naskenovaného obrázku můžete výřez přetáhnout na oblast obrázku, kterou chcete naskenovat. Podrobnosti viz Vytvoření výřezu na náhledu. Poměr stran výřezu je při úpravě zachován.
Potřebujete-li výřez otočit na šířku či na výšku při zachování poměru stran, klepněte na ikonu orientace. Poznámka:
Ikona orientace není dostupná, jestliže vyberete možnost Original (Předloha) jako hodnotu pro nastavení Target Size (Cílová velikost).
### Výběr velikosti skenovaného obrazu v režimu Professional Mode (Profesionální režim)
| V seznamu Target Size (Cílová velikost) můžete vybrat přednastavenou velikost skenovaného obrázku. Klepněte na šipku v seznamu a vyberte požadovanou velikost. V náhledu obrázku se zobrazí výřez (přerušovaná čára) v poměru odpovídajícím zvolené velikosti.
Dokumenty nebo fotografie | Film nebo diapozitivy
| Pokud potřebujete použít velikost skenovaného obrázku, která není uvedena v seznamu Target Size (Cílová velikost), můžete vytvořit velikost vlastní. Klepnutím na šipku otevřete seznam a vyberte položku Customize (Přizpůsobit). Zobrazí se okno Target Size (Cílová velikost).
| Zadejte název vlastní velikosti, určete potřebnou velikost, klepněte na tlačítko Save (Uložit) a potom klepněte na tlačítko OK. Nově vytvořená velikost se zobrazí v seznamu Target Size (Cílová velikost).
| Velikost lze upřesnit pomocí dalších nástrojů. Klepnutím na tlačítko + (Windows) nebo (Mac OS X) vedle pole Target Size (Cílová velikost) zobrazíte tyto nástroje.
Chcete-li změnit velikost skenovaného obrázku pomocí procentuální hodnoty, upravte hodnotu Scale (Měřítko). Chcete-li změnit způsob oříznutí obrázku, zapněte nebo vypněte funkci Trimming (Oříznutí). Podrobnosti najdete v nápovědě aplikace Epson Scan. Chcete-li odemknout poměr stran skenovaného obrázku, klepněte na ikonu zámku. Poté upravte výřez nebo zadejte novou výšku a šířku.
| Do dokončení výběru velikosti naskenovaného obrázku můžete výřez přetáhnout na oblast obrázku, kterou chcete naskenovat. Podrobnosti viz Vytvoření výřezu na náhledu. Poměr stran výřezu je při úpravě zachován.
Potřebujete-li výřez otočit na šířku či na výšku při zachování poměru stran, klepněte na ikonu orientace . Poznámka:
Ikona orientace není dostupná, jestliže vyberete možnost Original (Předloha) jako hodnotu pro nastavení Target Size (Cílová velikost).
Nahoru |