| Domů > Skenování předloh # Skenování v režimu Professional Mode (Profesionální režim) Vyberete-li možnost Professional Mode (Profesionální režim), zobrazí aplikace Epson Scan okno s názvem Professional Mode (Profesionální režim).
| Umístěte předlohu na desku dokumentu. Pokyny najdete v některé z následujících částí.
Dokumenty nebo fotografie: Vložení dokumentů a fotografií Film nebo diapozitivy: Vložení filmu nebo diapozitivů
| Spusťte aplikaci Epson Scan. Pokyny viz Spuštění aplikace Epson Scan.
| Vyberte režim Professional Mode (Profesionální režim) ze seznamu Mode (Režim). Pokyny viz Změna režimu skenování.
| Klepnutím na šipku otevřete seznam Document Type (Typ dokumentu) a vyberte možnost Reflective (Reflexní) (v případě skenování dokumentů nebo fotografií) nebo Film (v případě skenování filmů nebo diapozitivů).
| Pokud jste vybrali možnost Reflective (Reflexní) (ke skenování dokumentů nebo fotografií) jako nastavení volby Document Type (Typ dokumentu), klepněte na šipku v seznamu Auto Exposure Type (Typ autom. expozice) a vyberte možnost Photo (Fotografie) nebo Document (Dokument).
Pokud jste vybrali možnost Film (ke skenování filmů nebo diapozitivů) jako nastavení Document Type (Typ dokumentu), klepněte na šipku v seznamu Film Type (Typ filmu) a vyberte možnost Positive Film (Inverzní film), Color Negative Film (Barevný negativní film) nebo B&W Negative Film (Černobílý negativní film).
| Klepnutím na šipku otevřete seznam Image Type (Typ obrazu) a vyberte typ skenovaného obrazu:
Nastavení volby Image Type (Typ obrazu) | Typ skenovaného obrazu
48-bit Color (48bitové barvy) | Barevná fotografie určená k úpravám v aplikaci pro práci se 48bitovými obrázky
24-bit Color (24bitové barvy) | Barevná fotografie
Color Smoothing (Vyhlazení barev) | Barevná grafika, například tabulka nebo graf
16-bit Grayscale (16bitové stupně šedi) | Černobílá fotografie se širokou škálou odstínů šedé
8-bit Grayscale (8bitové stupně šedi) | Černobílá fotografie s omezenou škálou odstínů šedé
Black & White (Černobíle) | Dokumenty s černým textem nebo perokresbou
Poznámka:
Vyberete-li položku 8-bit Grayscale (8bitové stupně šedi) nebo Black & White (Černobíle), můžete také zvolit nastavení Image Option (Možnost obrázku) popsané níže.
Nastavení Image Option (Možnost obrázku) | Popis
None (Žádný) | Není použito žádné nastavení pro volbu Image Option (Možnost obrázku).
Dropout: Red (Vynecháno: červená) | Vynechá červenou barvu ze skenování.
Dropout: Green (Vynecháno: zelená) | Vynechá zelenou barvu ze skenování.
Dropout: Blue (Vynecháno: modrá) | Vynechá modrou barvu ze skenování.
Color Enhance: Red (Vylepšení barev: červená) | Vylepší červenou barvu při skenování.
Color Enhance: Green (Vylepšení barev: zelená) | Vylepší zelenou barvu při skenování.
Color Enhance: Blue (Vylepšení barev: modrá) | Vylepší modrou barvu při skenování.
| Klepnutím na šipku otevřete seznam Resolution (Rozlišení) a vyberte vhodné rozlišení pro skenované předlohy. Pokyny viz Volba Resolution (Rozlišení).
| Klepnutím na tlačítko Preview (Náhled) zobrazíte náhled obrázku. Zobrazí se okno Preview (Náhled) s obrázkem. Pokyny k nastavením v okně Preview (Náhled) viz Náhled a úprava oblasti skenování.
| Klepnutím na šipku otevřete seznam Target Size (Cílová velikost) a vyberte velikost skenovaných obrázků, je-li to třeba. Obrázky můžete skenovat při původní velikosti nebo je můžete při skenování zmenšit či zvětšit pomocí volby Target Size (Cílová velikost). Pokyny viz Volba velikosti skenovaného obrázku.
| Je-li třeba, upravte kvalitu obrázku. Pokyny viz Úprava barev a dalších nastavení obrázku.
| Klepněte na tlačítko Scan (Skenovat).
Další postup závisí na způsobu spuštění skenování. Pokyny viz Úprava naskenovaného obrázku. |