| Domů > Technické údaje # Technické údaje skeneru Obecné Rozměry a hmotnost Elektrické údaje Provozní prostředí Rozhraní Standardy a schválení Poznámka:
Údaje mohou být bez předchozího upozornění změněny.
## Obecné
Typ skeneru | Barevný stolní skener
Fotoelektrické zařízení | Barevný lineární snímač CCD
Obrazové body - skutečná hodnota | 54400 × 74880 obrazových bodů při 6400 dpi Skenovaná oblast může být omezena v případě, že nastavení rozlišení bude příliš velké.
Velikost dokumentu | Reflexní: 216 × 297 mm (8,5 × 11,7 palců), velikost A4 nebo US letter Průhledné materiály: 35mm filmový pás: 12 okének najednou 35mm diapozitivy: až 4 diapozitivy najednou 6cm střední formát: až 22 cm
Rozlišení při skenování | 6400 dpi (hlavní skenování) 9600 dpi při použití funkce Micro Step (mikroskenování)
Výstupní rozlišení | 50 to 6400, 9600 a 12800 dpi (50 až 6400 dpi po krocích 1 dpi)
Obrázková data | 16 bitů na obrazový bod pro barvu interně 16 bitů na obrazový bod pro barvu externě (maximum)
Rozhraní | Jeden vysokorychlostní port USB/port USB
Světelný zdroj | Bílá dioda LED, infračervená dioda LED
Poznámka:
Volitelné optické rozlišení je maximálním rozlišením skenování prvku CCD, dle definice ISO 14473. ISO 14473 určuje optické rozlišení jako základní samplovací frekvenci skenovacího senzoru.
Nahoru ## Rozměry a hmotnost
Rozměry | Šířka: 280 mm (11,0 palce) Hloubka: 485 mm (19,1 palce) Výška: 118 mm (4,6 palce)
Hmotnost | Přibližně 4,1 kg (9,0 lb) bez síťového adaptéru
Nahoru ## Elektrické údaje Poznámka:
Informace týkající se napětí naleznete na štítku na napájecím adaptéru nebo zadní straně skeneru.
### Skener
Jmenovité napětí | 24 V, stejnosměrné
Jmenovitý vstupní proud | 1,3 A
Spotřeba | 15,5 W, provozní 5,5 W Pohotovostní režim 1,6 W v úsporném režimu 0,4 W ve vypnutém režimu
### Napájecí adaptér
| Model 100-120 V | Model 220-240 V
Model napájecího adaptéru | A411B | A411E
Jmenovité vstupní napětí | 100 až 120 V, střídavé | 220 až 240 V, střídavé
Jmenovitý vstupní proud | 1,0 A | 0,5 A
Jmenovitá vstupní frekvence | 50 až 60 Hz
Jmenovité výstupní napětí | 24 V, stejnosměrné
Jmenovitý výstupní proud | 1,3 A
Poznámka:
Model napájecího adaptéru se v některých regionech liší.
Nahoru ## Provozní prostředí
Teplota | Provozní | 10 až 35 ˚C (50 až 95 ˚F)
Skladování | –25 až 60 ˚C (–13 až 140 ˚F)
Vlhkost | Provozní | 10 až 80%, bez kondenzace
Skladování | 10 až 85%, bez kondenzace
Provozní podmínky | Běžné kancelářské nebo domácí podmínky. Skener nepoužívejte na přímém slunečním světle, v blízkosti výkonných světelných zdrojů ani v silně prašném prostředí.
Nahoru ## Rozhraní ### Rozhraní USB
Typ rozhraní | Specifikace sběrnice USB (Universal Serial Bus), verze 2.0.
Elektrický standard | Režim plné rychlosti (12 Mb/s) a vysokorychlostní režim (480 Mb/s) pro rozhraní USB 2.0.
Typ konektoru | Jeden port typu B
Nahoru ## Standardy a schválení ### Skener Model pro USA:
Elektromagnetická kompatibilita | FCC část 15 podčást B třída B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 třída B
Model pro Evropu:
Směrnice EMC 2004/108/ES | EN 55022 třída B EN 55024
Model pro Austrálii:
Elektromagnetická kompatibilita | AS/NZS CISPR22 třída B
### Označení výrobce a dovozce v souladu s požadavky stanovenými ve směrnici 2011/65/EU (RoHS)
Manufacturer | SEIKO EPSON CORPORATION
Address | 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone | 81-266-52-3131
Importer | EPSON EUROPE B.V.
Address | Azië building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands
Telephone | 31-20-314-5000
### Napájecí adaptér Model pro USA:
Bezpečnost | UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 č. 60950-1
Elektromagnetická kompatibilita | FCC část 15 podčást B třída B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 třída B
Model pro Evropu:
Směrnice o nízkém napětí 2006/95/ES Směrnice EMC 2004/108/ES | EN 60950-1 EN 55022 třída B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Model pro Austrálii:
Bezpečnost | AS/NZS 60950.1
Elektromagnetická kompatibilita | AS/NZS CISPR22 třída B
Nahoru |