| Anfang > Wartung # Reinigen des Scanners Reinigen Sie den Scanner für einen optimalen Betrieb regelmäßig, wie im Folgenden beschrieben: Achtung:
Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf das Vorlagenglas aus. Achten Sie darauf, dass das Vorlagenglas nicht zerkratzt oder beschädigt wird. Verwenden Sie zur Reinigung keine harte oder scheuernde Bürste. Eine beschädigte Glasfläche kann die Scan-Qualität beeinträchtigen. Verwenden Sie niemals Alkohol, Verdünner oder ätzende Lösungsmittel zur Reinigung des Scanners. Diese Chemikalien können die Scannerbauteile und auch das Gehäuse beschädigen. Stellen Sie sicher, dass keine Flüssigkeit in den Scanner oder auf die elektronischen Bauelemente gelangt. Hierdurch kann der Mechanismus und die Elektronik dauerhaft geschädigt werden. Sprühen Sie keine Schmiermittel in den Scanner. Öffnen Sie niemals das Scannergehäuse.
| Schalten Sie den Scanner mit dem Ein/Aus-Schalter aus.
| Trennen Sie das Netzstromkabel vom Scanner.
| Ziehen Sie das USB-Kabel vom Scanner ab.
| Reinigen Sie die Außenseiten des Gehäuses mit einem weichen Tuch, das mit einer Lösung aus einem milden Reinigungsmittel und Wasser befeuchtet wurde.
| Wenn das Vorlagenglas verschmutzt ist, reinigen Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch. Fettflecken oder andere hartnäckige Verschmutzungen können mit einem weichen Tuch, das mit einer geringen Menge Glasreiniger angefeuchtet ist, entfernt werden. Wischen Sie Flüssigkeitsrückstände mit einem trockenen Tuch ab.
Achtung:
Sprühen Sie Glasreiniger nicht direkt auf das Vorlagenglas.
| Entfernen Sie die die Abdeckung für den Durchlichtaufsatz und reinigen Sie das Durchlichtaufsatzfenster wie in Schritt 4 beschrieben.
a. Durchlichtaufsatzfenster Stellen Sie sicher, dass sich kein Staub auf der Vorlagenablage oder dem Durchlichtaufsatzfenster befindet. Staub kann zu Flecken auf den gescannten Bildern führen. |