| Anfang > Einlegen von Vorlagen in den Scanner # Einlegen von Filmen oder Dias Entfernen der Abdeckung für den Durchlichtaufsatz Einlegen von Film in den Filmhalter Einlegen von Dias in den Filmhalter Einsetzen der Abdeckung für den Durchlichtaufsatz ## Entfernen der Abdeckung für den Durchlichtaufsatz Zum Scannen von Filmstreifen oder Dias müssen Sie die Abdeckung für den Durchlichtaufsatz von der Scannerabdeckung entfernen. Dies gibt das Durchlichtaufsatzfenster frei, so dass der Scanner es für das Scannen von Filmen oder Dias verwenden kann.
| Öffnen Sie die Scannerabdeckung und schieben Sie die Abdeckung für den Durchlichtaufsatz vorsichtig nach oben, um sie zu entfernen.
| Reinigen Sie das Durchlichtaufsatzfenster und das Vorlagenglas mit einem weichen Tuch, bevor Sie Filme oder Dias auflegen.
a. Durchlichtaufsatzfenster Informationen zum Einlegen von Film, der gescannt werden soll, finden Sie unter Einlegen von Film in den Filmhalter. Informationen zum Einlegen von Dias, die gescannt werden sollen, finden Sie unter Einlegen von Dias in den Filmhalter. Informationen zum Wiedereinsetzen der Abdeckung für den Durchlichtaufsatz finden Sie unter Einsetzen der Abdeckung für den Durchlichtaufsatz. Oben ## Einlegen von Film in den Filmhalter ### 35-mm-Filmstreifen einlegen
| Öffnen Sie die Abdeckung des 35-mm-Filmhalters.
| Schieben Sie einen oder zwei Filmstreifen mit der glänzenden Seite nach unten ganz in den Filmhalter. Die Bilder und Schrift auf den Filmstreifen müssen auf der Seite, die nach oben weist, rückwärts erscheinen.
Hinweis:
Fassen Sie den Film nur vorsichtig am Rand an oder tragen Sie Handschuhe, um eine Beschädigung des Films zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass die weißen Aufkleber auf der Rückseite des Filmhalters und die Bereiche darum herum nicht verkratzt, verstaubt oder auf andere Weise bedeckt sind. Wenn die Bereiche verdunkelt sind, kann der Scanner den Film im Full Auto Mode (Vollautomatischer Modus) unter Umständen nicht erkennen. Decken Sie nicht die kleinen Löcher im Filmhalter ab.
| Schließen Sie die Abdeckung und drücken Sie sie nach unten, bis sie hörbar einrastet. Drücken Sie die Abdeckungen dann an allen Seiten nach unten, um sie zu befestigen.
| Achten Sie darauf, dass der Filmstreifen wie in der Abbildung dargestellt eingelegt ist.
| Legen Sie den Filmhalter so auf das Vorlagenglas, dass er wie in der Abbildung dargestellt ausgerichtet ist. Die mit „A“ gekennzeichnete Lasche des Filmhalters muss mit dem mit „A“ gekennzeichneten Bereich des Scanners ausgerichtet sein.
| Prüfen Sie, ob die Abdeckung für den Durchlichtaufsatz entfernt ist. Informationen hierzu finden Sie unter Entfernen der Abdeckung für den Durchlichtaufsatz.
| Schließen Sie die Scannerabdeckung.
Informationen zum Scannen des Films finden Sie unter Starten von Epson Scan. Setzen Sie nach dem Scannen des Films wieder die Abdeckung für den Durchlichtaufsatz ein, bevor Sie weitere Dokumente und Fotos scannen. Informationen hierzu finden Sie unter Einsetzen der Abdeckung für den Durchlichtaufsatz. ### Mittelformat-Filmstreifen einlegen
| Öffnen Sie die Abdeckung des Filmhalters für das Mittelformat.
| Schieben Sie ein Bild des Films im Mittelformat mit der glänzenden Seite nach unten in den Filmhalter. Das Bild und die Schrift des Films müssen auf der Seite, die nach oben weist, rückwärts erscheinen. Vergewissern Sie sich, dass sich das Bild vollständig in der Öffnung des Filmhalters befindet.
Hinweis:
Fassen Sie den Film nur vorsichtig am Rand an oder tragen Sie Handschuhe, um eine Beschädigung des Films zu vermeiden. Decken Sie keine der kleinen Transportlöcher im Filmhalter ab, weil der Scanner sonst unter Umständen nicht erkennen kann, welchen Filmhalter Sie verwenden.
| Schließen Sie die Abdeckung über den Film und drücken Sie sie nach unten, so dass sie einrastet. Drücken Sie die Abdeckung dann an allen Seiten nach unten, um sie zu befestigen.
| Achten Sie darauf, dass der Filmstreifen wie in der Abbildung dargestellt eingelegt ist.
| Ordnen Sie den Filmhalter so auf dem Vorlagenglas an, dass er mit der oberen linken Ecke des Vorlagenglases ausgerichtet ist. Die mit „B“ gekennzeichnete Lasche des Filmhalters muss mit dem mit „B“ gekennzeichneten Bereich des Scanners ausgerichtet sein.
| Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung für den Durchlichtaufsatz entfernt ist. Informationen finden Sie unter Entfernen der Abdeckung für den Durchlichtaufsatz.
| Schließen Sie die Scannerabdeckung.
Hinweis:
Scannen von Filmen im Mittelformat ist im Full Auto Mode (Vollautomatischer Modus) nicht möglich.
Setzen Sie nach dem Scannen des Films wieder die Abdeckung für den Durchlichtaufsatz ein, bevor Sie weitere Dokumente und Fotos scannen. Informationen finden Sie unter Einsetzen der Abdeckung für den Durchlichtaufsatz. #### Verwendung der Scanunterlage Wenn der Film gewölbt ist, können Sie ihn mit der Scanunterlage glätten, die mit dem Filmhalter für das Mittelformat geliefert wurde. Achtung:
Lassen Sie mindestens 2 mm Abstand zwischen dem Bild und der Scanunterlage. Vergewissern Sie sich, dass die glänzende Seite die Filmoberfläche berührt. Wenn Sie die Scanunterlage umgekehrt einsetzen, könnte sie den Film beschädigen.
Wenn der Film nach unten gewölbt ist: Legen Sie die Scanunterlage so unter den Film, dass die glänzende Fläche nach oben zeigt. Schließen Sie dann die Halterabdeckung. Wenn der Film nach oben gewölbt ist: Legen Sie die Scanunterlage so auf den Film, dass die glänzende Fläche nach unten zeigt. Schließen Sie dann die Halterabdeckung. Oben ## Einlegen von Dias in den Filmhalter Mit der Diahalterung des Filmhalters können Sie gleichzeitig bis zu vier 35-mm-Dias scannen. Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass die weißen Aufkleber auf der Rückseite des Filmhalters und die Bereiche darum herum nicht verkratzt, verstaubt oder auf andere Weise bedeckt sind. Wenn die Bereiche verdunkelt sind, kann der Scanner die Dias im Full Auto Mode (Vollautomatischer Modus) unter Umständen nicht erkennen. Decken Sie nicht die kleinen Löcher auf dem Filmhalter ab.
| Legen Sie den Filmhalter so auf das Vorlagenglas, dass er wie in der Abbildung dargestellt ausgerichtet ist. Die mit „C“ gekennzeichnete Lasche des Filmhalters muss mit dem mit „C“ gekennzeichneten Bereich des Scanners ausgerichtet sein.
| Legen Sie bis zu vier Dias in den Filmhalter, wobei die glänzende Seite nach unten zeigen muss. Das Bild sollte auf der Seite, die nach oben zeigt, seitenverkehrt zu sehen sein. Die Bilder sollten wie gezeigt ausgerichtet sein.
Hinweis:
Achten Sie darauf, dass die lange Seite des Dias im Filmhalter wie oben dargestellt positioniert ist.
| Prüfen Sie, ob die Abdeckung für den Durchlichtaufsatz entfernt ist. Informationen hierzu finden Sie unter Entfernen der Abdeckung für den Durchlichtaufsatz.
| Schließen Sie die Scannerabdeckung.
Informationen zum Scannen von Dias finden Sie unter Starten von Epson Scan. Nach dem Scannen von Dias muss die Abdeckung für den Durchlichtaufsatz wieder eingesetzt werden, bevor Dokumente und Fotos gescannt werden können. Informationen hierzu finden Sie unter Einsetzen der Abdeckung für den Durchlichtaufsatz. Oben ## Einsetzen der Abdeckung für den Durchlichtaufsatz Setzen Sie die Abdeckung für den Durchlichtaufsatz wieder ein, indem Sie sie in die Kerben in der Scannerabdeckung schieben. Vergewissern Sie sich, dass die weiße Fläche nach außen zeigt. Oben |