| Anfang > Wartung # Transport des Scanners Wenn der Scanner über eine längere Entfernung transportiert oder für längere Zeit gelagert werden soll, muss sich der Scannerschlitten in seiner Ausgangsstellung befinden, um Beschädigungen zu vermeiden.
| Vergewissern Sie sich, dass sich der Schlitten in der Ausgangsposition auf der oberen Seite des Scanners befindet. Ist das nicht der Fall, schalten Sie den Scanner ein und warten Sie, bis der Schlitten in die Ausgangsposition fährt.
| Schalten Sie den Scanner mit seinem Ein/Aus-Schalter aus und ziehen Sie das Netzstromkabel ab.
| Ziehen Sie das USB-Kabel vom Scanner ab.
| Schieben Sie die Transportsicherung an der Rückseite des Scanners in die verriegelte Position, um den Scannerschlitten zu sichern.
| Verpacken Sie den Scanner mit dem mitgelieferten Verpackungsmaterial in seinem ursprünglichen oder einem ähnlichen Karton, in den der Scanner bündig passt.