| Anfang > Technische Daten # Technische Daten des Scanners Allgemein Physikalische Daten Elektrische Daten Umgebungsdaten Schnittstellen Normen und Richtlinien Hinweis:
Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
## Allgemein
Scannertyp | Flachbett, Farbe
Fotoelektrisches Gerät | Farb-CCD-Zeilensensor
Effektive Pixel | 54400 × 74880 Pixel bei 6400 dpi Bei einer hohen Auflösung ist der Scanbereich möglicherweise begrenzt.
Vorlagengröße | Reflektierend: 216 × 297 mm (8,5 × 11,7 Zoll) A4- oder US Letter-Format Transparent: 35 mm Filmstreifen: 12 Bilder gleichzeitig 35 mm Dias: bis zu 4 Dias gleichzeitig 6-cm-Mittelformat: bis zu 22 cm
Auflösung beim Scannen | 6400 dpi (Hauptrichtung) 9600 dpi mit Micro Step (Nebenrichtung)
Ausgabeauflösung | 50 bis 6400, 9600 und 12800 dpi (50 bis 6400 dpi in 1-dpi-Schritten)
Bilddaten | 16 Bit pro Pixel pro Farbe intern 16 Bit pro Pixel pro Farbe extern (maximal)
Schnittstelle | Ein Hi-Speed-USB-/USB-Anschluss
Lichtquelle | Weiße LED, IR-LED
Hinweis:
Die optionale optische Auflösung entspricht der maximalen Scanauflösung der CCD-Elemente nach ISO 14473. ISO 14473 definiert die optische Auflösung als die Grundabtastrate des Scansensors.
Oben ## Physikalische Daten
Abmessungen | Breite: 280 mm (11.0 Zoll) Tiefe: 485 mm (19.1 Zoll) Höhe: 118 mm (4.6 Zoll)
Gewicht | Ca. 4,1 kg (9,0 lb) ohne Netzteil
Oben ## Elektrische Daten Hinweis:
Überprüfen Sie die Spannungsangaben am Netzteil oder an der Rückseite des Scanners.
### Scanner
Nennspannung | 24 V Gleichspannung
Nenneingangsstrom | 1,3 A
Leistungsaufnahme | 15,5 W im Betrieb 5,5 W im Bereitschaftsmodus 1,6 W im Energiesparmodus 0,4 W ausgeschaltet
### Netzteil
| Modell 100 - 120 V | Modell 220 - 240 V
Netzteilmodell | A411B | A411E
Nenneingangsspannung | 100 bis 120 V Wechselspannung | 220 bis 240 V Wechselspannung
Nenneingangsstrom | 1,0 A | 0,5 A
Nenneingangsfrequenz | 50 bis 60 Hz
Nennausgangsspannung | 24 V Gleichspannung
Nennausgangsstrom | 1,3 A
Hinweis:
Das Netzteilmodell ist länderabhängig.
Oben ## Umgebungsdaten
Temperatur | Betrieb | 10 bis 35 ˚C (50 bis 95 ˚F)
Lagerung | –25 bis 60 ˚C (–13 bis 140 ˚F)
Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 10 bis 80 %, nicht kondensierend
Lagerung | 10 bis 85 %, nicht kondensierend
Betriebsbedingungen | Normale Umgebungsbedingungen im Büro oder zu Hause. Vermeiden Sie es, den Scanner bei direktem Sonnenlicht, starker künstlicher Lichteinstrahlung oder in extrem staubigen Umgebungen zu verwenden.
Oben ## Schnittstellen ### USB-Schnittstelle
Schnittstellenart | Universal Serial Bus-Spezifikation, Revision 2.0
Elektrischer Standard | Vollgeschwindigkeitsmodus (12 MBit/s) und Hochgeschwindigkeitsmodus (480 MBit/s) der USB-Spezifikation, Revision 2.0
Anschlussart | Ein Anschluss vom Typ B
Oben ## Normen und Richtlinien ### Scanner US-Modell:
EMV | FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 Class B
Europäisches Modell:
EMV-Richtlinie 2004/108/EG | EN 55022 Klasse B EN 55024
Australisches Modell:
EMV | AS/NZS CISPR22 Klasse B
### Angabe des Herstellers und des Importeurs gemäß den Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)
Manufacturer | SEIKO EPSON CORPORATION
Address | 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone | 81-266-52-3131
Importer | EPSON EUROPE B.V.
Address | Azië building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands
Telephone | 31-20-314-5000
### Netzteil US-Modell:
Sicherheit | UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1
EMV | FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 Class B
Europäisches Modell:
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG EMV-Richtlinie 2004/108/EG | EN 60950-1 EN 55022 Klasse B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Australisches Modell:
Sicherheit | AS/NZS 60950.1
EMV | AS/NZS CISPR22 Klasse B
Oben |