| Κεντρική σελίδα > Σάρωση ειδικών έργων # Αφαίρεση σημαδιών σκόνης με τη λειτουργία Αφαίρεσης σκόνης Dust Removal (Αφαίρεση σκόνης) στη λειτουργία Full Auto Mode (Πλήρης αυτοματοποίηση) Dust Removal (Αφαίρεση σκόνης) σε Home Mode (Βασική λειτουργία) Dust Removal (Αφαίρεση σκόνης) στη λειτουργία Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία) Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Dust Removal (Αφαίρεση σκόνης) του Epson Scan, μπορείτε ουσιαστικά να “καθαρίσετε” τα σημάδια σκόνης από τα πρωτότυπα κατά τη σάρωση. Πριν σαρώσετε τα πρωτότυπα, αφαιρέστε προσεκτικά τη σκόνη που υπάρχει πάνω τους.
Πρωτότυπη εικόνα | Εφαρμογή της λειτουργίας Dust Removal (Αφαίρεση σκόνης)
Σημείωση:
Πριν σαρώσετε τα πρωτότυπα, αφαιρέστε προσεκτικά τη σκόνη που υπάρχει πάνω τους. Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Dust Removal (Αφαίρεση σκόνης) για τη σάρωση πρωτοτύπων που δεν έχουν σκόνη ή γρατζουνιές, καθώς η σαρωμένη εικόνα μπορεί να βγει παραμορφωμένη ή θολή. Κατά τη σάρωση φιλμ ή διαφανειών, η λειτουργία Dust Removal (Αφαίρεση σκόνης) είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία Full Auto Mode (Πλήρης αυτοματοποίηση) ή Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία) (δεν είναι διαθέσιμη σε λειτουργία Home Mode (Βασική λειτουργία)). Για να αφαιρέσετε σημάδια σκόνης από έγχρωμα φιλμ ή έγχρωμες διαφάνειες στη λειτουργία Home Mode (Βασική λειτουργία), χρησιμοποιήστε τη λειτουργία DIGITAL ICE Technology, όπως περιγράφεται στην ενότητα Αφαίρεση σκόνης και γρατζουνιών από τα πρωτότυπα με χρήση της λειτουργίας DIGITAL ICE Technology. Αν εξακολουθούν να υπάρχουν σημάδια σκόνης στο έγχρωμο φιλμ ή τις έγχρωμες διαφάνειες, παρά τη χρήση της λειτουργίας Dust Removal (Αφαίρεση σκόνης), δοκιμάστε να επαναλάβετε τη σάρωση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία DIGITAL ICE Technology, όπως περιγράφεται στην ενότητα Αφαίρεση σκόνης και γρατζουνιών από τα πρωτότυπα με χρήση της λειτουργίας DIGITAL ICE Technology. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη, αν είναι ενεργοποιημένο το πλαίσιο ελέγχου DIGITAL ICE Technology.
Ανατρέξτε σε μία από τις παρακάτω ενότητες για οδηγίες σχετικά με την αφαίρεση σημαδιών σκόνης από τα πρωτότυπα. Full Auto Mode (Πλήρης αυτοματοποίηση): Dust Removal (Αφαίρεση σκόνης) στη λειτουργία Full Auto Mode (Πλήρης αυτοματοποίηση) Office Mode (Λειτουργία γραφείου): Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη αν έχετε επιλέξει Office Mode (Λειτουργία γραφείου). Αλλάξτε τη λειτουργία σάρωσης σε Full Auto Mode (Πλήρης αυτοματοποίηση) ή Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία). Ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της λειτουργίας σάρωσης για οδηγίες. Home Mode (Βασική λειτουργία): Dust Removal (Αφαίρεση σκόνης) σε Home Mode (Βασική λειτουργία) Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία): Dust Removal (Αφαίρεση σκόνης) στη λειτουργία Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία) ## Dust Removal (Αφαίρεση σκόνης) στη λειτουργία Full Auto Mode (Πλήρης αυτοματοποίηση)
| Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στον πίνακα εγγράφων. Ανατρέξτε σε μία από τις παρακάτω ενότητες για οδηγίες.
Έγγραφα ή φωτογραφίες: Τοποθέτηση εγγράφων ή φωτογραφιών Φιλμ ή διαφάνειες: Τοποθέτηση φιλμ ή διαφανειών Σημείωση για τα φιλμ ή τις διαφάνειες:
Στη λειτουργία Full Auto Mode (Πλήρης αυτοματοποίηση) μπορείτε να σαρώσετε μόνο έγχρωμες ταινίες φιλμ ή έγχρωμες διαφάνειες των 35 mm. Για να σαρώσετε άλλους τύπους φιλμ, χρησιμοποιήστε τη Home Mode (Βασική λειτουργία) ή Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία). Για να αλλάξετε τη λειτουργία σάρωσης, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της λειτουργίας σάρωσης.
| Εκκινήστε το Epson Scan. Ανατρέξτε στην ενότητα Έναρξη Epson Scan για οδηγίες.
| Στο παράθυρο Full Auto Mode (Πλήρης αυτοματοποίηση) επιλέξτε Customize (Προσαρμογή). Εμφανίζεται το παράθυρο Customize (Προσαρμογή).
| Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Dust Removal (Αφαίρεση σκόνης).
| Αν θέλετε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις αποθήκευσης αρχείου, πατήστε File Save Settings (Αποθήκευση ρυθμίσεων αρχείου). Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή των File Save Settings (Αποθήκευση ρυθμίσεων αρχείου) για οδηγίες.
Σημείωση:
Αν πραγματοποιήσετε εκκίνηση του Epson Scan από ένα πρόγραμμα συμβατό με TWAIN, όπως το Adobe Photoshop Elements, το κουμπί File Save Settings (Αποθήκευση ρυθμίσεων αρχείου) δεν είναι διαθέσιμο.
| Όταν ολοκληρώσετε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιστρέψετε στο παράθυρο Full Auto Mode (Πλήρης αυτοματοποίηση).
| Κάντε κλικ στο κουμπί Scan (Σάρωση).
Η επόμενη ενέργεια εξαρτάται από τον τρόπο εκκίνησης του Epson Scan. Ανατρέξτε στην ενότητα Ολοκλήρωση της σάρωσης για οδηγίες. Επιστροφή στην αρχή ## Dust Removal (Αφαίρεση σκόνης) σε Home Mode (Βασική λειτουργία)
| Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στον πίνακα εγγράφων. Ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση εγγράφων ή φωτογραφιών για οδηγίες.
| Εκκινήστε το Epson Scan. Ανατρέξτε στην ενότητα Έναρξη Epson Scan για οδηγίες.
| Στο παράθυρο Home Mode (Βασική λειτουργία), πραγματοποιήστε τις κατάλληλες επιλογές για τις ρυθμίσεις Document Type (Τύπος εγγράφου), Image Type (Τύπος εικόνας) και Destination (Προορισμός). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Σάρωση σε Home Mode (Βασική λειτουργία).
| Επιλέξτε Preview (Προεπισκόπηση) για να δείτε τις εικόνες και στη συνέχεια επιλέξτε την περιοχή σάρωσης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Προεπισκόπηση και ρύθμιση της περιοχής σάρωσης.
| Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Dust Removal (Αφαίρεση σκόνης).
Σημείωση:
Το αποτέλεσμα της λειτουργίας Dust Removal (Αφαίρεση σκόνης) δεν εμφανίζεται στην εικόνα του παραθύρου Preview (Προεπισκόπηση). Αν πραγματοποιείτε σάρωση πολλαπλών εικόνων ταυτόχρονα και θέλετε να εφαρμόσετε τη λειτουργία Dust Removal (Αφαίρεση σκόνης) σε όλες τις εικόνες ή σε όλες τις περιοχές σάρωσης, επιλέξτε All (Όλα) στο παράθυρο Preview (Προεπισκόπηση) πριν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου.
| Κάντε τις υπόλοιπες απαραίτητες προσαρμογές εικόνας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του χρώματος και άλλων ρυθμίσεων εικόνας.
| Αλλάξτε το μέγεθος της εικόνας, αν χρειάζεται. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή του Μεγέθους σάρωσης .
| Κάντε κλικ στο κουμπί Scan (Σάρωση).
Η επόμενη ενέργεια εξαρτάται από τον τρόπο εκκίνησης του Epson Scan. Ανατρέξτε στην ενότητα Ολοκλήρωση της σάρωσης για οδηγίες. Επιστροφή στην αρχή ## Dust Removal (Αφαίρεση σκόνης) στη λειτουργία Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία)
| Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στον πίνακα εγγράφων. Ανατρέξτε σε μία από τις παρακάτω ενότητες για οδηγίες.
Έγγραφα ή φωτογραφίες: Τοποθέτηση εγγράφων ή φωτογραφιών Φιλμ ή διαφάνειες: Τοποθέτηση φιλμ ή διαφανειών
| Εκκινήστε το Epson Scan. Ανατρέξτε στην ενότητα Έναρξη Epson Scan για οδηγίες.
| Στο παράθυρο Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία), πραγματοποιήστε τις κατάλληλες επιλογές για τις ρυθμίσεις Document Type (Τύπος εγγράφου), Document Source (Προέλευση εγγράφου), Auto Exposure Type (Τύπος αυτόματης έκθεσης) (για σάρωση εγγράφων ή φωτογραφιών) ή Film Type (Τύπος φιλμ) (για σάρωση φιλμ ή διαφανειών), Image Type (Τύπος εικόνας) και Resolution (Aνάλυση). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Σάρωση σε Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία).
| Επιλέξτε Preview (Προεπισκόπηση) για να δείτε τις εικόνες και στη συνέχεια επιλέξτε την περιοχή σάρωσης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Προεπισκόπηση και ρύθμιση της περιοχής σάρωσης.
| Μετακινηθείτε προς τα κάτω στην περιοχή Adjustments (Προσαρμογή) και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Dust Removal (Αφαίρεση σκόνης). Αν θέλετε να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο της επιλογής αφαίρεσης σκόνης, κάντε κλικ στο κουμπί + (Windows) ή (Mac OS X) δίπλα στην επιλογή και επιλέξτε μια ρύθμιση από τη λίστα Level (Επίπεδο).
Σημείωση:
Το αποτέλεσμα της λειτουργίας Dust Removal (Αφαίρεση σκόνης) δεν εμφανίζεται στην εικόνα του παραθύρου Preview (Προεπισκόπηση). Αν πραγματοποιείτε σάρωση πολλαπλών εικόνων ταυτόχρονα και θέλετε να εφαρμόσετε τη λειτουργία Dust Removal (Αφαίρεση σκόνης) σε όλες τις εικόνες ή σε όλες τις περιοχές σάρωσης, επιλέξτε All (Όλα) στο παράθυρο Preview (Προεπισκόπηση) πριν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη, αν είναι ενεργοποιημένο το πλαίσιο ελέγχου DIGITAL ICE Technology.
| Κάντε τις υπόλοιπες απαραίτητες προσαρμογές εικόνας. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του χρώματος και άλλων ρυθμίσεων εικόνας για οδηγίες.
| Αλλάξτε το μέγεθος της εικόνας, αν χρειάζεται. Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή του Μεγέθους σάρωσης για οδηγίες.
| Κάντε κλικ στο κουμπί Scan (Σάρωση).
Η επόμενη ενέργεια εξαρτάται από τον τρόπο εκκίνησης του Epson Scan. Ανατρέξτε στην ενότητα Ολοκλήρωση της σάρωσης για οδηγίες. Επιστροφή στην αρχή |