| Κεντρική σελίδα > Σάρωση ειδικών έργων # Επιδιόρθωση φωτογραφιών με κόντρα φωτισμό Backlight Correction (Διόρθωση κόντρα φωτισμού) στη λειτουργία Home Mode (Βασική λειτουργία) Backlight Correction (Διόρθωση κόντρα φωτισμού) στη λειτουργία Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία) Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Backlight Correction (Διόρθωση κόντρα φωτισμού) του Epson Scan μπορείτε να αφαιρέσετε τις σκιές από φωτογραφίες με υπερβολικό φωτισμό φόντου. Μπορείτε να επιδιορθώσετε εκτυπωμένες φωτογραφίες, φιλμ ή διαφάνειες αυτόματα κατά τη σάρωση.
Πρωτότυπη εικόνα | Εφαρμογή της λειτουργίαςBacklight Correction (Διόρθωση κόντρα φωτισμού)
Ανατρέξτε σε μία από τις παρακάτω ενότητες για οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία επιδιόρθωσης φωτογραφιών με κόντρα φωτισμό. Full Auto Mode (Πλήρης αυτοματοποίηση): Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη αν έχετε επιλέξει τη λειτουργία Full Auto Mode (Πλήρης αυτοματοποίηση). Αλλάξτε τη λειτουργία σάρωσης σε Home Mode (Βασική λειτουργία) ή Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία). Ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της λειτουργίας σάρωσης για οδηγίες. Office Mode (Λειτουργία γραφείου): Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη αν έχετε επιλέξει Office Mode (Λειτουργία γραφείου). Αλλάξτε τη λειτουργία σάρωσης σε Home Mode (Βασική λειτουργία) ή Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία). Ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της λειτουργίας σάρωσης για οδηγίες. Home Mode (Βασική λειτουργία): Backlight Correction (Διόρθωση κόντρα φωτισμού) στη λειτουργία Home Mode (Βασική λειτουργία) Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία): Backlight Correction (Διόρθωση κόντρα φωτισμού) στη λειτουργία Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία) ## Backlight Correction (Διόρθωση κόντρα φωτισμού) στη λειτουργία Home Mode (Βασική λειτουργία)
| Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στον πίνακα εγγράφων. Ανατρέξτε σε μία από τις παρακάτω ενότητες για οδηγίες.
Έγγραφα ή φωτογραφίες: Τοποθέτηση εγγράφων ή φωτογραφιών Φιλμ ή διαφάνειες: Τοποθέτηση φιλμ ή διαφανειών
| Εκκινήστε το Epson Scan. Ανατρέξτε στην ενότητα Έναρξη Epson Scan για οδηγίες.
| Στο παράθυρο Home Mode (Βασική λειτουργία), πραγματοποιήστε τις κατάλληλες επιλογές για τις ρυθμίσεις Document Type (Τύπος εγγράφου), Image Type (Τύπος εικόνας) και Destination (Προορισμός). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Σάρωση σε Home Mode (Βασική λειτουργία).
| Επιλέξτε Preview (Προεπισκόπηση) για να δείτε τις εικόνες και στη συνέχεια επιλέξτε την περιοχή σάρωσης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Προεπισκόπηση και ρύθμιση της περιοχής σάρωσης.
| Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Backlight Correction (Διόρθωση κόντρα φωτισμού).
Σημείωση:
Αν πραγματοποιείτε σάρωση πολλαπλών εικόνων ταυτόχρονα και θέλετε να εφαρμόσετε τη λειτουργία Backlight Correction (Διόρθωση κόντρα φωτισμού) σε όλες τις εικόνες ή σε όλες τις περιοχές σάρωσης, επιλέξτε All (Όλα) στο παράθυρο Preview (Προεπισκόπηση) πριν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου.
| Κάντε τις υπόλοιπες απαραίτητες προσαρμογές εικόνας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του χρώματος και άλλων ρυθμίσεων εικόνας.
| Αλλάξτε το μέγεθος της εικόνας, αν χρειάζεται. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή του Μεγέθους σάρωσης .
| Κάντε κλικ στο κουμπί Scan (Σάρωση).
Η επόμενη ενέργεια εξαρτάται από τον τρόπο εκκίνησης του Epson Scan. Ανατρέξτε στην ενότητα Ολοκλήρωση της σάρωσης για οδηγίες. Επιστροφή στην αρχή ## Backlight Correction (Διόρθωση κόντρα φωτισμού) στη λειτουργία Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία)
| Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στον πίνακα εγγράφων. Ανατρέξτε σε μία από τις παρακάτω ενότητες για οδηγίες.
Έγγραφα ή φωτογραφίες: Τοποθέτηση εγγράφων ή φωτογραφιών Φιλμ ή διαφάνειες: Τοποθέτηση φιλμ ή διαφανειών
| Εκκινήστε το Epson Scan. Ανατρέξτε στην ενότητα Έναρξη Epson Scan για οδηγίες.
| Στο παράθυρο Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία), πραγματοποιήστε τις κατάλληλες επιλογές για τις ρυθμίσεις Document Type (Τύπος εγγράφου), Document Source (Προέλευση εγγράφου), Auto Exposure Type (Τύπος αυτόματης έκθεσης) (για σάρωση εγγράφων ή φωτογραφιών) ή Film Type (Τύπος φιλμ) (για σάρωση φιλμ ή διαφανειών), Image Type (Τύπος εικόνας) και Resolution (Aνάλυση). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Σάρωση σε Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία).
| Επιλέξτε Preview (Προεπισκόπηση) για να δείτε τις εικόνες και στη συνέχεια επιλέξτε την περιοχή σάρωσης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Προεπισκόπηση και ρύθμιση της περιοχής σάρωσης.
| Μετακινηθείτε προς τα κάτω στην περιοχή Adjustments (Προσαρμογή) και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Backlight Correction (Διόρθωση κόντρα φωτισμού). Αν θέλετε να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο της επιλογής διόρθωσης κόντρα φωτισμού, κάντε κλικ στο κουμπί + (Windows) ή (Mac OS X) δίπλα στην επιλογή και επιλέξτε μια ρύθμιση από τη λίστα Level (Επίπεδο).
Σημείωση:
Αν πραγματοποιείτε σάρωση πολλαπλών εικόνων ταυτόχρονα και θέλετε να εφαρμόσετε τη λειτουργία Backlight Correction (Διόρθωση κόντρα φωτισμού) σε όλες τις εικόνες ή σε όλες τις περιοχές σάρωσης, επιλέξτε All (Όλα) στο παράθυρο Preview (Προεπισκόπηση) πριν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου.
| Κάντε τις υπόλοιπες απαραίτητες προσαρμογές εικόνας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του χρώματος και άλλων ρυθμίσεων εικόνας.
| Αλλάξτε το μέγεθος της εικόνας, αν χρειάζεται. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή του Μεγέθους σάρωσης .
| Κάντε κλικ στο κουμπί Scan (Σάρωση).
Η επόμενη ενέργεια εξαρτάται από τον τρόπο εκκίνησης του Epson Scan. Ανατρέξτε στην ενότητα Ολοκλήρωση της σάρωσης για οδηγίες. Επιστροφή στην αρχή |