| Κεντρική σελίδα > Συντήρηση # Μεταφορά του σαρωτή Πριν μεταφέρετε το σαρωτή σε μεγάλη απόσταση ή τον αποθηκεύσετε για μεγάλο διάστημα, ο μηχανισμός μεταφοράς του σαρωτή πρέπει να είναι τοποθετημένος στην αρχική του θέση για να αποφύγετε τυχόν βλάβη.
| Βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός μεταφοράς βρίσκεται στην αρχική του θέση, στην πάνω πλευρά του σαρωτή. Εάν ο μηχανισμός μεταφοράς δεν βρίσκεται σε αυτή τη θέση, ενεργοποιήστε το σαρωτή και περιμένετε μέχρι να μεταφερθεί ο μηχανισμός στην αρχική του θέση.
| Απενεργοποιήστε το σαρωτή χρησιμοποιώντας το διακόπτη τροφοδοσίας του και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC.
| Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από το σαρωτή.
| Στην πίσω πλευρά του σαρωτή, σύρετε την ασφάλεια μεταφοράς στη θέση ασφάλισης για να ασφαλίσετε το μηχανισμό μεταφοράς του σαρωτή.
| Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας που συνόδευαν το σαρωτή και συσκευάστε το σαρωτή στο αρχικό κουτί ή σε κάποιο παρόμοιο στο οποίο χωράει άνετα.