| Κεντρική σελίδα > Τεχνικές προδιαγραφές # Προδιαγραφές σαρωτή Γενικά Μηχανικά στοιχεία Ηλεκτρολογικά στοιχεία Περιβαλλοντικά στοιχεία Διασυνδέσεις Πρότυπα και εγκρίσεις Σημείωση:
Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
## Γενικά
Τύπος σαρωτή | Επίπεδος, έγχρωμος
Φωτοηλεκτρική συσκευή | Έγχρωμος αισθητήρας γραμμών CCD
Ενεργά εικονοστοιχεία | 54400 × 74880 εικονοστοιχεία στα 6400 dpi Η περιοχή σάρωσης μπορεί να περιοριστεί αν η ρύθμιση της ανάλυσης είναι πολύ υψηλή.
Μέγεθος εγγράφου | Ανακλαστικό: 216 × 297 mm (8,5 × 11,7 ίντσες), A4 ή μεγέθους US letter Διαφανές: 35 mm: 12 καρέ κάθε φορά 35 mm: έως 4 διαφάνειες κάθε φορά 6 cm μεσαίου μεγέθους: έως 22 cm
Ανάλυση σάρωσης | 6400 dpi (κύρια σάρωση) 9600 dpi με Micro Step (δευτερεύουσα σάρωση)
Ανάλυση αποτελέσματος | 50 έως 6400, 9600 και 12800 dpi(50 έως 6400 dpi σε προσαυξήσεις κατά 1 dpi)
Δεδομένα εικόνας | 16 bit ανά εικονοστοιχείο ανά χρώμα εσωτερικά 16 bit ανά εικονοστοιχείο ανά χρώμα εξωτερικά (μέγιστη τιμή)
Διασύνδεση | Μία θύρα Hi-Speed USB/USB
Πηγή φωτός | Λευκό LED, LED υπερύθρων
Σημείωση:
Η προαιρετική οπτική ανάλυση είναι η μέγιστη ανάλυση σάρωσης των στοιχείων CCD, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14473. Το πρότυπο ISO 14473 ορίζει την οπτική ανάλυση ως βασικό ρυθμό δειγματοληψίας του αισθητήρα σάρωσης.
Επιστροφή στην αρχή ## Μηχανικά στοιχεία
Διαστάσεις | Πλάτος: 280 mm (11,0 ίντσες) Βάθος: 485 mm (19,1 ίντσες) Ύψος: 118 mm (4,6 ίντσες)
Βάρος | Περίπου 4,1 κιλά (9,0 λίμπρες) χωρίς τον προσαρμογέα AC
Επιστροφή στην αρχή ## Ηλεκτρολογικά στοιχεία Σημείωση:
Για πληροφορίες σχετικά με σχετικά με την τάση, ελέγξτε την ετικέτα στον προσαρμογέα AC στο πίσω μέρος του σαρωτή.
### Σαρωτής
Ονομαστική τάση | DC 24 V
Ονομαστικό ρεύμα εισόδου | 1,3 A
Κατανάλωση ρεύματος | 15,5 W σε λειτουργία 5,5 W σε κατάσταση αναμονής 1,6 W σε κατάσταση αδράνειας 0,4 W σε κατάσταση απενεργοποίησης
### Προσαρμογέας AC
| Μοντέλο 100-120 V | Μοντέλο 220-240 V
Μοντέλο προσαρμογέα AC | A411B | A411E
Ονομαστική τάση εισόδου | AC 100 έως 120 V | AC 220 έως 240 V
Ονομαστικό ρεύμα εισόδου | 1,0 A | 0,5 A
Ονομαστική συχνότητα εισόδου | 50 έως 60 Hz
Ονομαστική τάση εξόδου | DC 24 V
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου | 1,3 A
Σημείωση:
Το μοντέλο του προσαρμογέα AC διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία.
Επιστροφή στην αρχή ## Περιβαλλοντικά στοιχεία
Θερμοκρασία | Λειτουργία | 10 έως 35 ˚C (50 έως 95 ˚F)
Αποθήκευση | –25 έως 60 ˚C (–13 έως 140 ˚F)
Υγρασία | Λειτουργία | 10 έως 80%, χωρίς συμπύκνωση
Αποθήκευση | 10 έως 85%, χωρίς συμπύκνωση
Συνθήκες λειτουργίας | Κανονικές συνθήκες γραφείου ή σπιτιού. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε το σαρωτή σε άμεσο ηλιακό φως, κοντά σε πηγή έντονου φωτός ή σε χώρο με υπερβολική σκόνη.
Επιστροφή στην αρχή ## Διασυνδέσεις ### Διασύνδεση USB
Τύπος διασύνδεσης | Προδιαγραφές για Universal Serial Bus, Αναθεώρηση 2.0
Πρότυπο ηλεκτρικής κατανάλωσης | Λειτουργία Full Speed (Πλήρους ταχύτητας) (12 Mbit ανά δευτερόλεπτο) και λειτουργία Hi-Speed (Υψηλής ταχύτητας) (480 Mbit ανά δευτερόλεπτο) των προδιαγραφών Universal Serial Bus, Αναθεώρηση 2.0.
Τύπος βύσματος | Μία θύρα τύπου B
Επιστροφή στην αρχή ## Πρότυπα και εγκρίσεις ### Σαρωτής Μοντέλο για τις ΗΠΑ:
ΗΜΣ | FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 Class B
Μοντέλο για την Ευρώπη:
Οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/ΕΚ | EN 55022 Class B EN 55024
Μοντέλο για την Αυστραλία:
ΗΜΣ | AS/NZS CISPR22 Class B
### Ένδειξη του κατασκευαστή και του εισαγωγέα που συμφωνεί με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ (RoHS)
Manufacturer | SEIKO EPSON CORPORATION
Address | 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone | 81-266-52-3131
Importer | EPSON EUROPE B.V.
Address | Azië building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands
Telephone | 31-20-314-5000
### Προσαρμογέας AC Μοντέλο για τις ΗΠΑ:
Ασφάλεια | UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
ΗΜΣ | FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 Class B
Μοντέλο για την Ευρώπη:
Οδηγία περί χαμηλής τάσης 2006/95/ΕΚ Οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/ΕΚ | EN 60950-1 EN 55022 Class B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Μοντέλο για την Αυστραλία:
Ασφάλεια | AS/NZS 60950.1
ΗΜΣ | AS/NZS CISPR22 Class B
Επιστροφή στην αρχή |