| Κεντρική σελίδα > Σάρωση ειδικών έργων # Αφαίρεση σκόνης και γρατζουνιών από τα πρωτότυπα με χρήση της λειτουργίας DIGITAL ICE Technology DIGITAL ICE Technology Προδιαγραφές Χρήση της λειτουργίας DIGITAL ICE Technology στη Home Mode (Βασική λειτουργία) Χρήση της λειτουργίας DIGITAL ICE Technology στην Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία) Ο σαρωτής σας και το λογισμικό Epson Scan που διαθέτει ενσωματώνουν τη λειτουργία DIGITAL ICE Technology, η οποία αφαιρεί επίμονα σημάδια από σκόνη ή γρατζουνιές από τα πρωτότυπά σας.
Πρωτότυπη εικόνα | Εφαρμογή της λειτουργίας DIGITAL ICE Technology
Η λειτουργία DIGITAL ICE Technology μπορεί να αφαιρέσει σημάδια σκόνης που δεν μπορεί να αφαιρέσει η λειτουργία Dust Removal (Αφαίρεση σκόνης). Ωστόσο, η σάρωση με χρήση της λειτουργίας DIGITAL ICE Technology διαρκεί περισσότερο και, επιπλέον, καταναλώνει περισσότερους πόρους του συστήματός σας. Η καλύτερη πρακτική είναι να δοκιμάσετε να αφαιρέσετε τα σημάδια σκόνης χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Dust Removal (Αφαίρεση σκόνης), πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία DIGITAL ICE Technology. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Αφαίρεση σημαδιών σκόνης με τη λειτουργία Αφαίρεσης σκόνης. Σημείωση:
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Dust Removal (Αφαίρεση σκόνης) και DIGITAL ICE Technology ταυτόχρονα. Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία DIGITAL ICE Technology για τη σάρωση πρωτοτύπων που δεν έχουν σκόνη ή γρατζουνιές, καθώς η σαρωμένη εικόνα μπορεί να βγει παραμορφωμένη ή θολή. Οι εικόνες που σαρώνονται με τη λειτουργία DIGITAL ICE Technology μπορεί να εμφανίζονται με μειωμένη ευκρίνεια σε σχέση με τις πρωτότυπες εικόνες.
Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία DIGITAL ICE Technology, βεβαιωθείτε ότι το σύστημά σας πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην ενότητα DIGITAL ICE Technology Προδιαγραφές. ## DIGITAL ICE Technology Προδιαγραφές Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία DIGITAL ICE Technology, η μνήμη και ο σκληρός δίσκος του συστήματός σας πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Η λειτουργία DIGITAL ICE Technology απαιτεί επιπρόσθετους πόρους για την επεξεργασία και την αποθήκευση των σαρωμένων εικόνων σας με τα μεγέθη και τις αναλύσεις που καθορίζονται εδώ.
Τύπος πρωτοτύπου | Ανάλυση * | Χώρος στο σκληρό δίσκο | Μνήμη συστήματος
Φιλμ η διαφάνεια 35 χιλ. | 150 dpi | 1 MB | 8 MB
300 dpi | 1 MB | 15 MB
600 dpi | 4 MB | 30 MB
1200 dpi | 16 MB | 59 MB
2400 dpi | 63 MB | 117 MB
3600 dpi | 142 MB | 175 MB
12800 dpi | 251 MB | 233 MB
Φιλμ μεσαίου μεγέθους (6 × 20 εκ.) | 150 dpi | 4 MB | 34 MB
300 dpi | 8 MB | 70 MB
600 dpi | 29 MB | 139 MB
1200 dpi | 116 MB | 277 MB
2400 dpi | 464 MB | 553 MB
3600 dpi | 1042 MB | 830 MB
12800 dpi | 1853 MB | 1106 MB
* Αυτή είναι η πραγματική ανάλυση σάρωσης που χρησιμοποιεί η λειτουργία DIGITAL ICE Technology, η οποία είναι υψηλότερη από την ανάλυση σάρωσης που καθορίζετε στο Epson Scan. Βεβαιωθείτε ότι οι πόροι του συστήματός σας πληρούν αυτές τις αυξημένες απαιτήσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία DIGITAL ICE Technology στους παρακάτω τύπους πρωτοτύπων:
Τύπος πρωτοτύπου | DIGITAL ICE Technology
Έγχρωμο αρνητικό φιλμ | Ναι
Έγχρωμο θετικό φιλμ ή διαφάνειες | Ναι *
Μονόχρωμο αρνητικό φιλμ | Όχι **
Μονόχρωμο θετικό φιλμ | Όχι
* Δεν υποστηρίζεται φιλμ Kodachrome. ** Υποστηρίζεται μόνο χρωμογενικό μονόχρωμο αρνητικό φιλμ. Σημείωση:
Η σάρωση και η απόκριση του λογισμικού σας όταν επιλέξετε Cancel (Άκυρο) μπορεί να διαρκέσουν πολύ περισσότερο χρόνο, αν οι πόροι του συστήματός σας είναι ανεπαρκείς.
Ανατρέξτε σε μία από τις παρακάτω ενότητες για οδηγίες σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας DIGITAL ICE Technology. Full Auto Mode (Πλήρης αυτοματοποίηση): Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη αν έχετε επιλέξει τη λειτουργία Full Auto Mode (Πλήρης αυτοματοποίηση). Αλλάξτε τη λειτουργία σάρωσης σε Home Mode (Βασική λειτουργία) ή Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία). Ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της λειτουργίας σάρωσης για οδηγίες. Office Mode (Λειτουργία γραφείου): Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη αν έχετε επιλέξει Office Mode (Λειτουργία γραφείου). Αλλάξτε τη λειτουργία σάρωσης σε Home Mode (Βασική λειτουργία) ή Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία). Ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της λειτουργίας σάρωσης για οδηγίες. Home Mode (Βασική λειτουργία): Χρήση της λειτουργίας DIGITAL ICE Technology στη Home Mode (Βασική λειτουργία) Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία): Χρήση της λειτουργίας DIGITAL ICE Technology στην Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία) Επιστροφή στην αρχή ## Χρήση της λειτουργίας DIGITAL ICE Technology στη Home Mode (Βασική λειτουργία)
| Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στον πίνακα εγγράφων. Ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση φιλμ ή διαφανειών για οδηγίες.
| Εκκινήστε το Epson Scan. Ανατρέξτε στην ενότητα Έναρξη Epson Scan για οδηγίες.
| Στο παράθυρο Home Mode (Βασική λειτουργία), πραγματοποιήστε τις κατάλληλες επιλογές για τις ρυθμίσεις Document Type (Τύπος εγγράφου), Image Type (Τύπος εικόνας) και Destination (Προορισμός). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Σάρωση σε Home Mode (Βασική λειτουργία).
| Επιλέξτε Preview (Προεπισκόπηση) για να δείτε τις εικόνες και στη συνέχεια επιλέξτε την περιοχή σάρωσης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Προεπισκόπηση και ρύθμιση της περιοχής σάρωσης.
| Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου DIGITAL ICE Technology.
Σημείωση:
Τα αποτελέσματα της λειτουργίας DIGITAL ICE Technology δεν εμφανίζονται στις εικόνες στο παράθυρο Preview (Προεπισκόπηση), ωστόσο εφαρμόζονται σε όλες τις εικόνες. Για να δείτε τα αποτελέσματα, πρέπει πρώτα να σαρώσετε τις εικόνες.
| Κάντε τις υπόλοιπες απαραίτητες προσαρμογές εικόνας. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του χρώματος και άλλων ρυθμίσεων εικόνας για οδηγίες.
| Αλλάξτε το μέγεθος της εικόνας, αν χρειάζεται. Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή του Μεγέθους σάρωσης για οδηγίες.
| Κάντε κλικ στο κουμπί Scan (Σάρωση) για να σαρώσετε και να αφαιρέσετε τη σκόνη και τις γρατζουνιές από τις εικόνες.
Η επόμενη ενέργεια εξαρτάται από τον τρόπο εκκίνησης του Epson Scan. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Ολοκλήρωση της σάρωσης. Επιστροφή στην αρχή ## Χρήση της λειτουργίας DIGITAL ICE Technology στην Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία)
| Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στον πίνακα εγγράφων. Ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση φιλμ ή διαφανειών για οδηγίες.
| Εκκινήστε το Epson Scan. Ανατρέξτε στην ενότητα Έναρξη Epson Scan για οδηγίες.
| Στο παράθυρο Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία), επιλέξτε τις ρυθμίσεις Film Type (Τύπος φιλμ), Image Type (Τύπος εικόνας), Resolution (Aνάλυση) και Document Size (Μέγεθος εγγράφου). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Σάρωση σε Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία).
| Επιλέξτε Preview (Προεπισκόπηση) για να δείτε τις εικόνες και στη συνέχεια επιλέξτε την περιοχή σάρωσης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Προεπισκόπηση και ρύθμιση της περιοχής σάρωσης.
| Μετακινηθείτε προς τα κάτω στην περιοχή Adjustments (Προσαρμογή) και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου DIGITAL ICE Technology.
Σημείωση:
Τα αποτελέσματα της λειτουργίας DIGITAL ICE Technology δεν εμφανίζονται στις εικόνες στο παράθυρο Preview (Προεπισκόπηση), ωστόσο εφαρμόζονται σε όλες τις εικόνες. Για να δείτε τα αποτελέσματα, πρέπει πρώτα να σαρώσετε τις εικόνες.
| Κάντε τις υπόλοιπες απαραίτητες προσαρμογές εικόνας. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του χρώματος και άλλων ρυθμίσεων εικόνας για οδηγίες.
| Αλλάξτε το μέγεθος της εικόνας, αν χρειάζεται. Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή του Μεγέθους σάρωσης για οδηγίες.
| Κάντε κλικ στο κουμπί Scan (Σάρωση) για να σαρώσετε και να αφαιρέσετε τη σκόνη και τις γρατζουνιές από τις εικόνες.
Η επόμενη ενέργεια εξαρτάται από τον τρόπο εκκίνησης του Epson Scan. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Ολοκλήρωση της σάρωσης. Επιστροφή στην αρχή |