| Inicio > Mantenimiento # Transporte del escáner Si va a transportar el escáner una distancia considerable o si va a almacenarlo durante un período de tiempo prolongado, deberá inmovilizar el carro del escáner para evitar posibles daños.
| Asegúrese de que el carro está en la posición de reposo en la parte superior del escáner. Si el carro no está en la posición de reposo, conecte el escáner y espere hasta que el carro se desplace a la posición de reposo.
| Apague el escáner con el interruptor de apagado/encendido y, después, desenchufe el cable del adaptador de corriente alterna.
| Desconecte el cable USB del escáner.
| En la parte posterior del escáner, coloque el cierre de transporte en la posición de cerrado para fijar el carro del escáner.
| Adjunte el material de embalaje facilitado con el escáner y vuelva a guardarlo en la caja original o en una similar en la que entre sin problemas.