| Inicio > Colocación de originales en el escáner # Colocación de documentos o fotografías Colocación de documentos o fotos en la superficie para documentos Colocación de documentos grandes o gruesos Precaución:
No coloque objetos pesados sobre el vidrio de la superficie para documentos ni presione el vidrio con una fuerza excesiva.
## Colocación de documentos o fotos en la superficie para documentos
| Abra la cubierta del escáner.
Asegúrese de que la superficie para documentos esté instalada dentro de la cubierta. Si no está instalada, consulte las instrucciones en Sustitución del soporte para documentos. a. soporte para documentos
| Coloque su documento o fotografía boca abajo en la superficie para documentos. Compruebe que la esquina superior derecha del documento o la foto esté junto a la flecha de la esquina del escáner.
Nota:
Si va a escanear varias fotos a la vez, colóquelas a 20 mm (0,8 pulg.) como mínimo unas de otras.
| Cierre la cubierta del escáner suavemente para evitar que se mueva el original.
Nota:
Mantenga siempre limpia la superficie para documentos. No deje fotos sobre la superficie para documentos durante un largo período de tiempo puesto que se pueden adherir al cristal.
Para iniciar el escaneado, consulte las instrucciones en Inicio de Epson Scan. Principio ## Colocación de documentos grandes o gruesos Si va a escanear un documento extenso o grande, puede levantar la cubierta del escáner.
| Coloque un documento extenso o grande en la superficie para documentos.
| Cierre la cubierta del documento y ejerza presión firmemente mientras escanea el documento.
Principio |