| Inicio > Especificaciones técnicas # Especificaciones del escáner Generales Mecánicas Eléctricas Ambientales Interfaces Normas y homologaciones Nota:
Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
## Generales
Tipo de escáner | Plano en color
Dispositivo fotoeléctrico | Sensor de línea CCD en color
Píxeles efectivos | 54400 × 74880 píxeles a 6400 ppp El área de escaneado puede estar limitada si el ajuste de resolución es alto.
Tamaño del documento | Reflectante: 216 × 297 mm (8,5 × 11,7 pulg.) tamaño A4 o carta US Transparente: tira de película de 35 mm: 12 fotogramas a la vez diapositivas de 35 mm: hasta 4 diapositivas a la vez formato multimedia de 6 cm: hasta 22 cm
Resolución del escaneado | 6400 ppp (principal) 9600 ppp con Micro Step (sub)
Resolución de salida | de 50 a 6400, 9600 y 12800 ppp (de 50 a 6400 ppp en incrementos de 1 ppp)
Datos de imagen | 16 bits por píxel por color interno 16 bits por píxel por color externo (máximo)
Interfaz | Un puerto USB/USB de alta velocidad
Fuente de luz | LED blanco, IR LED
Nota:
La resolución óptica opcional, según la definición de ISO 14473, indica la resolución de escaneado máximo de los elementos CCD. ISO 14473 define la resolución óptica como la frecuencia de muestreo fundamental del sensor.
Principio ## Mecánicas
Dimensiones | Anchura: 280 mm (11,0 pulgadas) Profundidad: 485 mm (19,1 pulgadas) Altura: 118 mm (4,6 pulgadas)
Peso | Aprox. 4,1 kg (9,0 libras) sin adaptador CA
Principio ## Eléctricas Nota:
Compruebe el voltaje en la etiqueta del adaptador de CA o de la parte posterior del escáner.
### Escáner
Voltaje nominal | 24 V de CC
Intensidad nominal de entrada | 1,3 Amp.
Consumo | 15,5 W en funcionamiento 5,5 W en el modo listo para funcionar 1,6 W en el modo latente 0,4 W apagado
### Adaptador de CA
| Modelo 100-120 V | Modelo 220-240 V
Modelo de adaptador de CA | A411B | A411E
Voltaje nominal de entrada | De 100 a 120 V de CA | De 220 a 240 V de CA
Intensidad nominal de entrada | 1,0 Amp. | 0,5 Amp.
Frecuencia nominal de entrada | 50 a 60 Hz
Voltaje nominal de salida | 24 V de CC
Intensidad nominal de salida | 1,3 Amp.
Nota:
El modelo del adaptador de CA varía según los países.
Principio ## Ambientales
Temperatura | En funcionamiento | De 10 a 35 ˚C (de 50 a 95 ˚F)
Almacenamiento | –25 a 60 ˚C (–13 a 140 ˚F)
Humedad | En funcionamiento | De 10 a 80 % sin condensación
Almacenamiento | De 10 a 85 % sin condensación
Condiciones de funcionamiento | Condiciones normales de oficina u hogar. No utilice el escáner con luz solar directa, cerca de una fuente de luz fuerte o en un lugar muy polvoriento.
Principio ## Interfaces ### Interfaz USB
Tipo de interfaz | Especificación de bus serie universal (USB) Revisión 2.0
Estándar eléctrico | Modo Full Speed (12 Mbit por segundo) y modo Hi-Speed (480 Mbit por segundo) de USB Especificación de bus serie Revisión 2.0.
Tipo de conector | Un puerto Tipo B
Principio ## Normas y homologaciones ### Escáner Modelo para EE.UU.:
CEM | FCC parte 15 subapartado B clase B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 clase B
Modelo para Europa:
Directiva CEM 2004/108/CE | EN 55022 clase B EN 55024
Modelo para Australia:
CEM | AS/NZS CISPR22 clase B
### Indicación del fabricante y del importador conforme a los requisitos de la Directiva 2011/65/UE.
Manufacturer | SEIKO EPSON CORPORATION
Address | 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone | 81-266-52-3131
Importer | EPSON EUROPE B.V.
Address | Azië building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands
Telephone | 31-20-314-5000
### Adaptador de CA Modelo para EE.UU.:
Seguridad | UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
CEM | FCC parte 15 subapartado B clase B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 clase B
Modelo para Europa:
Directiva de Bajo Voltaje 2006/95/CE Directiva CEM 2004/108/CE | EN 60950-1 EN 55022 clase B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Modelo para Australia:
Seguridad | AS/NZS 60950.1
CEM | AS/NZS CISPR22 clase B
Principio |