| Inicio > Colocación de originales en el escáner # Colocación de película o diapositivas Extracción del soporte para documentos Colocación de películas en el soporte Colocación de diapositivas en el soporte Sustitución del soporte para documentos ## Extracción del soporte para documentos Para escanear películas o diapositivas, debe sacar el soporte para documentos de la cubierta del escáner. De esta forma, se descubre la ventana de la unidad de transparencias y el escáner la podrá utilizar para escanear películas o diapositivas.
| Abra la cubierta del escáner y deslice el soporte para documentos hacia arriba con cuidado para sacarlo.
| Limpie la ventana de la unidad de transparencias y la superficie para documentos con un paño suave antes de colocar la película o las diapositivas.
a. ventana de la unidad para transparencias Para colocar la película que se va a escanear, consulte Colocación de películas en el soporte. Para colocar las diapositivas que se van a escanear, consulte Colocación de diapositivas en el soporte. Para sustituir el soporte para documentos, consulte Sustitución del soporte para documentos. Principio ## Colocación de películas en el soporte ### Colocación de películas de 35 mm
| Abra la cubierta del soporte para tiras de película de 35 mm.
| Deslice una o dos tiras de película hasta el fondo del soporte, con el lado de base brillante boca abajo. Sus imágenes y texto de la película deberán aparecer hacia atrás, en la cara que está hacia arriba.
Nota:
Sujete el extremo de la película con cuidado o utilice guantes para tocarla; de lo contrario, podría dañarse. Compruebe que los adhesivos blancos de la parte posterior del soporte para películas y sus alrededores no estén rayados, no tengan polvo ni estén cubiertos por nada. Si las zonas están oscurecidas, el escáner puede tener dificultades para reconocer la película en Full Auto Mode (Modo Automático). No tape los orificios pequeños del soporte para películas.
| Cierre la cubierta y presiónela hasta oír un clic. Después, presione todos los bordes de las cubiertas para fijarlas bien.
| Compruebe que la tira de película esté colocada como se indica.
| Coloque el soporte para películas en la superficie para documentos, de forma que esté alineado como se indica. Compruebe que la etiqueta “A” del soporte para películas encaje en la zona “A” del escáner.
| Compruebe que ha extraído el soporte para documentos. Consulte Extracción del soporte para documentos.
| Cierre la cubierta del escáner.
Para escanear la película, consulte Inicio de Epson Scan. Cuando haya terminado de escanear la película, vuelva a instalar el soporte para documentos antes de escanear documentos o fotos. Consulte Sustitución del soporte para documentos. ### Colocación de películas de formato multimedia
| Abra la cubierta del soporte para películas de formato multimedia.
| Deslice una imagen de película de formato multimedia dentro del soporte, con el lado de base brillante boca abajo. Su imagen y el texto de la película deberán aparecer hacia atrás, en la cara que está hacia arriba. Compruebe que todo el fotograma de la imagen está colocado en la abertura del soporte para películas.
Nota:
Sujete el extremo de la película con cuidado o utilice guantes para tocarla; de lo contrario, podría dañarse. No tape ninguno de los pequeños orificios del soporte para películas, pues el escáner podría tener dificultades para reconocer el soporte utilizado.
| Cierre la cubierta sobre la película y presiónela hacia abajo hasta oír un clic. Después, presione todos los bordes de la cubierta para fijarla bien.
| Compruebe que la tira de película esté colocada como se indica.
| Coloque el soporte para películas en la superficie para documentos, de forma que esté alineado con la esquina superior izquierda. Compruebe que la etiqueta “B” del soporte para películas encaje en la zona “B” del escáner.
| Compruebe que haya extraído el soporte para documentos. Consulte Extracción del soporte para documentos.
| Cierre la cubierta del escáner.
Nota:
No se puede utilizar Full Auto Mode (Modo Automático) para escanear películas de formato multimedia.
Cuando haya terminado de escanear la película, vuelva a instalar el soporte para documentos antes de escanear documentos o fotos. Consulte Sustitución del soporte para documentos. #### Uso de la lámina de sujeción para el escaneado Si la película está enrollada, aplánela con la lámina de sujeción para el escaneado que se entrega con el soporte para películas de formato mediano. Precaución:
Deje al menos 2 mm de espacio entre el marco de la imagen y la lámina de sujeción. Asegúrese de que la parte satinada está en contacto con la superficie de la película. Si coloca la lámina de sujeción con la parte superior hacia abajo, puede dañar a la película.
Si la película está enrollada hacia abajo: Coloque la lámina de sujeción de escaneado bajo la película con la superficie satinada hacia arriba. Después, cierre la cubierta del soporte. Si la película está enrollada hacia arriba: Coloque la lámina de sujeción de escaneado en la película con la superficie satinada boca abajo. Después, cierre la cubierta del soporte. Principio ## Colocación de diapositivas en el soporte Puede escanear hasta cuatro diapositivas de 35 mm a la vez utilizando la parte deslizante del soporte para películas. Nota:
Compruebe que los adhesivos blancos de la parte posterior del soporte para películas y sus alrededores no estén rayados, no tengan polvo ni estén cubiertos por nada. Si las zonas están oscurecidas, el escáner puede tener dificultades para reconocer las diapositivas en Full Auto Mode (Modo Automático). No tape los orificios pequeños del soporte para películas.
| Coloque el soporte para películas en la superficie para documentos, de forma que esté alineado como se indica. Compruebe que la etiqueta “C” del soporte para películas encaje en la zona “C” del escáner.
| Coloque un máximo de cuatro diapositivas en el soporte para películas, con el lado de base brillante boca abajo. Las imágenes deben aparecer hacia atrás en la cara que está hacia arriba. Las imágenes deberían tener la orientación aquí mostrada.
Nota:
Coloque el extremo largo de la diapositiva en el soporte para películas como se muestra más arriba.
| Compruebe que ha extraído el soporte para documentos. Consulte Extracción del soporte para documentos.
| Cierre la cubierta del escáner.
Para escanear diapositivas, consulte Inicio de Epson Scan. Cuando haya terminado de escanear diapositivas, vuelva a instalar el soporte para documentos antes de escanear documentos o fotos. Consulte Sustitución del soporte para documentos. Principio ## Sustitución del soporte para documentos Para sustituir el soporte para documentos, deslícelo por las muescas de la cubierta del escáner. Compruebe que la superficie blanca está posicionada hacia afuera. Principio |