| Inicio > Escaneado de originales # Escaneado en Professional Mode (Modo Profesional) Al seleccionar Professional Mode (Modo Profesional), verá la ventana Professional Mode (Modo Profesional) de Epson Scan.
| Coloque el original o los originales en la superficie para documentos. En una de estas secciones encontrará las instrucciones.
Documentos o fotos: Colocación de documentos o fotografías Películas o diapositivas: Colocación de película o diapositivas
| Inicie Epson Scan. Consulte las instrucciones en Inicio de Epson Scan.
| Seleccione Professional Mode (Modo Profesional) en la lista Mode (Modo). Consulte las instrucciones en Cambio del modo de escaneado.
| Haga clic en la flecha para abrir la lista Document Type (Tipo Documento) y seleccionar Reflective (Reflectante) (para el escaneado de documentos o fotos) o Film (Película) (para el escaneado de películas o diapositivas).
| Si ha seleccionado Reflective (Reflectante) (para el escaneado de documentos o fotos) como ajuste de Document Type (Tipo Documento), haga clic en la lista Auto Exposure Type (Tipo Auto Exposición) y seleccione Photo (Foto) o Document (Documento).
Si ha seleccionado Film (Película) (para el escaneado de películas o diapositivas) como ajuste de Document Type (Tipo Documento), haga clic en la lista Film Type (Tipo de Película) y seleccione Positive Film (Positivo en Color), Color Negative Film (Negativo en Color) o B&W Negative Film (Negativo en Monocromo).
| Haga clic en la flecha para abrir la lista Image Type (Tipo Imagen) y seleccionar el tipo detallado de imagen que vaya a escanear.
Ajuste de Image Type (Tipo Imagen) | Tipo de imagen que va a escanear
48-bit Color (Color 48-bit) | Fotos a color que puede modificar en un programa de edición de imágenes de 48 bits
24-bit Color (Color 24 bits) | Fotos a color
Color Smoothing (Suavizado de Color) | Gráficos a color, como un diagrama o un gráfico
16-bit Grayscale (Escala de grises 16 bits) | Fotos en blanco y negro con muchas sombras de gris
8-bit Grayscale (Escala de grises 8 bits) | Fotos en blanco y negro con algunas sombras de gris
Black & White (Blanco y negro) | Documentos con texto o dibujo lineal en negro
Nota:
Si selecciona 8-bit Grayscale (Escala de grises 8 bits) o Black & White (Blanco y negro), también puede seleccionar un ajuste de Image Option (Opción Imagen), como se describe a continuación.
Ajuste de Image Option (Opción Imagen) | Descripción
None (Ninguno) | No se aplica ningún ajuste de Image Option (Opción Imagen).
Dropout: Red (Eliminar: Rojo) | Elimina el color rojo del escáner.
Dropout: Green (Eliminar: Verde) | Elimina el color verde del escáner.
Dropout: Blue (Eliminar: Azul) | Elimina el color azul del escáner.
Color Enhance: Red (Mejora de Color: Rojo) | Mejora el color rojo en el escáner.
Color Enhance: Green (Mejora de Color: Verde) | Mejora el color verde en el escáner.
Color Enhance: Blue (Mejora de Color: Azul) | Mejora el color azul en el escáner.
| Haga clic en la flecha para abrir la lista Resolution (Resolución) y seleccionar una resolución adecuada para el original o los originales. Consulte las instrucciones en Selección de la Resolution (Resolución) de escaneado.
| Haga clic en Preview (Previsualización) para previsualizar la imagen o las imágenes. La ventana Preview (Previsualización) aparecerá mostrando su imagen. Consulte Previsualización y ajuste del área de escaneado para instrucciones sobre los ajustes de la ventana Preview (Previsualización).
| Haga clic en la flecha para abrir la lista Target Size (Tamaño Destino) y seleccionar el tamaño que desee de la imagen o las imágenes escaneadas, si es preciso. Puede escanear sus imágenes a su tamaño original, o reducir o ampliar su tamaño mientras las escanea seleccionado Target Size (Tamaño Destino). Consulte las instrucciones en Selección del tamaño de escaneado.
| Modifique la calidad de la imagen, si es preciso. Consulte las instrucciones en Ajuste del color y otros ajustes de la imagen.
| Haga clic en Scan (Escanear).
Lo que ocurra después depende de cómo haya iniciado el escaneado. Consulte las instrucciones en Finalización del escaneado. |